2019년 4월 정수 수질검사 결과 보고서

2019. 4.

서울물연구원

먹는물분석과

정수 수질검사 결과

Ⅰ		검사 개요

□ 사업근거

○ 2019년 아리수 수질검사・관리 종합계획 (수질과-640, 2019.1.18.)

○ 수도법 제29조 수질검사와 수량분석 (2017.12.)

○ 먹는물관리법 제5조 먹는물 등의 수질관리 (2018.6.)

□ 채수일자 : 2회

○ 2019년 4월 2일(화), 2019년 4월 16일(화)

□ 검사대상 : 정수 7점, 병물 아리수 1점

○ 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포1, 영등포2, 병물 아리수

□ 검사항목 (총 73 항목)

○ 먹는물 수질기준 60항목

○ 기타 13항목 (총유기탄소, 입자수, 2-MIB, 지오스민, 나트륨, 칼륨,     마그네슘, 칼슘, 아세트알데히드, 브롬이온, 용존성 유기탄소(DOC), UVA-254, SUVA)

□ 평가항목   * 먹는물 수질기준항목

○ 아리수정수센터 수질비교평가 8항목 (잔류염소*, 총트리할로메탄*,  탁도*, 알루미늄*, 총유기탄소, 입자수, 2-MIB, 지오스민)

○ 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도 5항목 (나트륨, 칼륨, 마그네슘, 칼슘, 총유기탄소)

○ 고도정수처리수 수질감시 8항목

- 전구물질 : 브롬이온, 용존성 유기탄소(DOC), UVA-254, SUVA

- 소독부산물 : 브롬산염*, 포름알데히드*, 아세트알데히드

- 흡착능 감시인자 : 알루미늄*

Ⅱ		검사 결과

□ 검사결과 요약

1. 먹는물 수질기준 60항목

○ 4월 정수 7점 및 병물 아리수는 먹는물 수질기준에 ‘적합’

- 먹는물 수질기준 60항목 중 40항목이 ‘불검출’ 되었고 20항목은 수질기준 이내로 ‘검출’

1) 불검출 40항목

구 분	항 목
미생물	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균
유해영향 무기물질	납, 불소, 비소, 세레늄, 수은, 시안, 크롬, 암모니아성질소, 카드뮴
유해영향 유기물질	페놀, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산
소독제 및 소독부산물	트리클로로아세토니트릴, 디브로모아세토니트릴, 포름알데히드
심미적 영향물질	냄새, 맛, 동, 색도, 세제, 철, 망간

2) 검출 20항목 (브롬산염, 잔류염소, 총트리할로메탄, 탁도, 알루미늄은 1, 2차 합산 평균농도임)

구 분	항 목	먹는물 수질기준	정수 7점	병물 아리수
			평균 농도
유해영향 무기물질	질산성질소	10 mg/L	2.1	2.1
	붕소	1 mg/L	0.01	0.01
	브롬산염	0.01 mg/L	불검출	불검출
소독제 및 소독부산물	잔류염소	4 mg/L	0.37	0.21
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.014	0.015
	클로로포름	0.08 mg/L	0.008	0.008
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.002	0.002
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.005	0.005
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	불검출	불검출
	디클로로아세토니트릴※	0.09 mg/L	불검출	불검출
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.002	0.001
심미적 영향물질	경도	300 mg/L	86	88
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	1.3	1.2
	수소이온농도	5.8~8.5	7.2	7.4
	아연	3 mg/L	불검출	불검출
	염소이온	250 mg/L	27.7	28.6
	증발잔류물	500 mg/L	148	154
	탁도	0.5 NTU	0.05	0.04
	황산이온	200 mg/L	16	17
	알루미늄	0.2 mg/L	불검출	불검출

※ 브롬산염, 클로랄하이드레이트 및 디클로로아세토니트릴, 아연, 알루미늄의 정수 7점 평균 농도는 정량한계 미만으로 불검출임.

2. 기타 13항목

○ 4월 정수 7점 및 병물 아리수는 수질기준에 ‘적합’

- 기타 13항목 중 3항목이 ‘불검출’ 되었고 10항목은 수질기준 이내로 ‘검출’

1) 불검출 3항목 : 지오스민, 브롬이온, 아세트알데히드

2) 검출 10항목

(2-MIB, 총유기탄소, 입자수, 용존성 유기탄소, UVA-254, SUVA는 1, 2차 합산 평균농도임)

구 분	항 목	수질 기준	정수 7점	병물 아리수
			평균 농도 (mg/L)
기타	2-MIB	0.000002 mg/L	불검출	불검출
	총유기탄소	5 mg/L	1.0	1.0
	입자수	미설정	18	14
	나트륨	200 mg/L	12.9	13.0
	칼륨	12 mg/L	2.6	2.7
	마그네슘	미설정	5.0	4.9
	칼슘	미설정	28.6	28.3
	용존성 유기탄소	미설정	1.0	1.0
	UVA-254	미설정	0.0138	0.0132
	SUVA	미설정	1.40	1.40

끝.