「2014.04.07. 주간」

공기호흡기

장착할때는 용기압력과 면체의 기밀을 충분히 점검하고 또는 신체에 밀착 시키도록 한다. 장착 후 불필요하게 뛰는 것을 피하고 가능한 한 공기의 절약을 꾀한다. 호흡은 깊게 행하는 편이 좋다. 행동하는 경우 2인 이상의 복수를 원칙으로하고 경보기가 울리면 즉시 피시한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 허 정 찬

「2014.04.07. 야간」

초순간진화기

초순간 진화기는 건(Gun), 물탱크, 에어실린더로 구성이 되어있으며 실린더압력에 의해 순간적으로 물을 방사하여 화재를 진압하는데 사용한다. 건은 1회충전시 발사횟수는 약10회이며 물탱크의 용량은 11리터, 에어실린더 재료는 알루미늄, 카본, 에폭시로 구성되어있다. 물충만시 장비 무게는 약 27kg(건:6.5kg, 물탱크:19kg, 에어실린더:1.1kg)로 활동 시 무게에 의해 근골격계에 무리가 갈 수 있으며 방사 시 소음이 동반되므로 주의하여 사용한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.04.08. 주간」

유압콤비틀

유압펌프에 유압콤비틀의 카프링을 연결하고 유압펌프를 구동시킨 후 유압레바를 개방위치로 놓아 유압을 보내준다. 콤비틀의 작동레바(개폐레바)를 조작하며 절단 또는 전개작업을 한다. 주의사항으로 연료유압유, 엔진오일의 충만상태를 확인하고 외관의 이상유무를 우선 확인해야한다. 그리고 작업전에는 반드시 보호장구(방진안경,가죽장갑,헬멧)를 착용 한 후 사용토록 해야 된다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 허 정 찬

「2014.04.08. 야간」

라이트라인 배터리 충전

라이트라인이 방전이 되어 충전할 필요가 있을 때는 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

이 상태에서 전원을 연결하면 충전되는 중에는 계속 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

완전히 충전되면 LED 깜박임이 멈추고 녹색불이 계속 켜진 상태로 됩니다.

장비를 사용하지 않더라도 배터리를 최소한 1주일에 한번은 충전을 시켜야 합니다.

배터리를 충전하지 않으면 배터리 용량이 줄어듭니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.09. 야간」

돌진관창

돌진관창은 가연물이 적재되어 물이 침투되지 않을 때 사용하는 장비로 상가 및 아파트 등의 철재물(셔터)등을 파괴함과 동시에 실내로 방사, 진화하여 화염폭발 등으로부터 인명을 보호하며 화재진압을 할 수 있도록 설계된 특수 노즐이다. 노즐 헤드부는 특수 열처리를 하여 변형 및 파손의 우려가 적으며 노즐 본체는 내식성이 우수한 stainless steel 파이프로 되어있다. 구경은 45mm이며 중량은 6.8kg, 사용압력은 7.0kgf로 방수시 수압이 높으므로 주의하여 사용한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.04.10. 야간」

체인톱 체인 브레이크

체인  레이크는 톱에 가장 중요한 안전장치 중에 하나입니다. 이장치가 작동되면 톱이 뒤쪽으로 튕기는 반동을 받는 순간에 체인을 멈추는 장치입니다. 체인톱의 사용 시 가장 위험한 것은 톱이 뒤로 튕기는 것입니다. 뒤로 튀는 반동작동은 체인이 감겨 돌아가는 톱판의 끝에서 톱판의 길이의 1/4부분 이내에 어떤 물체가 와 닿거나 이부분을 이용해 절단을 시도할 경우에 발생합니다. 이런 경우 톱판 끝이 위로 튀어 오르려 하게 되고 회전하는 체인의 힘에 의해 톱이 위로 떠밀리게 됩니다. 체인톱을 사용시 끝부분이 닿지 않게 사용하시기 바랍니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.11. 야간」

방열복

방열복은 화재진압 및 작업현장에서 고온의 복사열에 근접할 수 있는 고열근접 보호장비로 Aluminized발열상의, 하의, 두건, 장갑 및 고무방열화로 구성 되어 있다. 발열두건의 안면렌즈는 합성수지로 성형된 두께 3mm이상의 내열소재로 제작되어 있으며 방열복 겉감의 중량은 300~500g/㎠로 방열상의 3kg, 하의 2kg으로 총 중량은 약5kg이다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.04.12. 당번」

체인톱으로 가지치기

일단 나무가 땅에 넘어지면 가지치기를 시작할 수 있습니다. 가지치기를 제대로 시행하지 않으면 위험할 수도 있습니다. 엔진톱바 상단 끝이 시야에서 가려진 가지에 닿아 상단끝이 튕기는 경우를 피하기 위해 항상 톱바 끝의 위치를 주시 하여야 합니다. 항상 왼손 엄지 손가락을 앞쪽 손잡이에 감아쥐고 절단을 시작하기 전에 증속 장치를 끝까지 당기십시오.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.14 주간」

체인톱 바른 작업 높이와 작업 자세

체인톱으로 가지치기를 할 때는 항상 나무 기둥의 왼쪽에 서야 합니다. 다리를 벌리고 등을 곧게 편 후 톱을 나무 기둥위에 얹은 상태에서 작업을 시작합니다. 만약 가지치기를 할 나무 그루터기나 가지 혹은 통나무나 바위 위에 얹혀진 상태라면 적당한 작업높이를 제공하게 되므로 편하고 얌전하게 작업 하실 수 있습니다. 뿌리  부터 위쪽으로 작업을 시작 하십시오, 나무 기둥을 따라 올라가며 작업할 때 항상 나무기둥을 톱과 자신의 보호벽을 두십시오.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.15. 주간」

체인톱으로 통나무 토막내기

큰 통나무를 토막 내야 하는 경우에는 절단된 토막이 어디에 떨어질 것인지, 크고 무거운 토막을 잘라내고 난 나머지 통나무는 어떻게 될지 사전에 생각 하셔야 합니다. 그런 후 왼손 엄지손가락으로 앞쪽 손잡이를 감아지고 절단을 시작하기 전에 증속 스위치를 끝까지 당기십시오, 톱 바로 뒤에 서지 마시고 비스듬하게 뒤로 서서 작업하십시오.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.15. 야간」

공기식 로프총

공기식 로프총은 고층건물 및 협곡 등 요구조자가 고립된 경우 구조로프를 유도할 때 사용한다. 사용방법으로는 공기를 충전시킨 후 견인줄을 견인탄에 연결, 견인탄을 총구에 장전한 후 발사한다.

주의사항으로는 유효사거리내에서 발사해야 하며 견인줄에 의해 피해(사람 및 물품에 감겨 발생하는 피해)가 없는 충분한 공지에서 발사한다. 또 견인탄에 사람이 맞지 않도록 주의해야 하며 발사시에는 45도 이상 각도를 유지하여 방아쇠를 당긴다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 설 제 근

「2014.04.16. 주간」

체인톱 자르는 도중 나무사이에 끼이는 경우

체인톱 사용시 경우에 따라서는 통나무가 놓여 있는 상태를 판단하기 어려울 수도 있습니다. 만약 톱이 나무사이에 끼이게 되면 절대로 엔진이 돌아가는 상태에서 톱을 흔들어 빼려고 하지 마십시오, 그렇게 하시면 톱이 손상되고 사고를 당하실 수 도 있습니다. 이런 경우에는 엔진을 멈추고 절단 부분을 지렛대의 힘으로 벌리신 후 톱을 빼내야 합니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.17. 주간」

체인톱 사용시 안전수칙

체인톱 사용전 안전수칙은 다음과 같습니다.

주위에 위험요소를 완전히 제거하십시오.

안전모, 안전화, 안전장갑 등 안전장비를 꼭 착용하십시요.

작업시 자신의 위치와 자세에 신경을 쓰십시요.

날 끝 부분으로 작업시 톱이 튕기기 때문에 손잡이를 견고하게 작고 가능한 한 톱판의 중간 부분을 이용 하십시요.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.17. 야간」

에어매트

에어매트는 화재 및 기타 위급한 상황에서 요구조자가 탈출시에 사용한다.

사용방법으로는 ①매트를 사용할 장소에 설치 ②송풍기를 매트의 주입구에 연결 ③전원공급장치의 전원을 연결 ④매트의 외피에 1차적으로 송풍 ⑤매트의 내피에 2차적으로 송풍시킨다.

에어매트 사용의 주의사항으로는 바닥이 수평으로 유지되고 날카로운 물질이 없는 장소에 설치하여야 하며 쿠션이 완전히 성형된 후 낙하하여야 하고 매트중앙에 정확히 착지해야한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.04.18. 주간」

체인톱 노킹현상과 조치

노킹현상은 체인톱 사용시 실수하는 경우로서 시동시 쵸크레바를 열어놓고 1차 시동을 인식하지 못하고 계속 반복하면, 실린더 안에 연료가 차게 되고 점화플러그가 젖게 되어서 시동이 걸리진 않는 현상을 말합니다.

이 현상을 조치하려면 쵸크레바를 밀어 넣고 플러그렌찌로 점화플러그를 뺀 후에 체인톱을 뒤집어 놓고 고여 있는 연료가 모두 나올 때 까지 시동 손잡이를 반복하여 당기십시오, 실린더 위와 점화플러그에 뭍은 연료를 헝겊으로 닦고 다시 원상 복귀 한 후 시동을 걸어주시면 됩니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.19. 당번」

등강기

등강기는 각종사고 발생 시 로프등반용 보조장비로써 활용되며, 로프에 결착하여 수직으로 상승 또는 하강용으로 사용하는 장비이다.   사용방법으로는 로프를 등반할 부분에 결착한 후 슬링이나 개인로프를 이용하여 발이 들어갈 수 있는 고리를 만들어 등강기에 결착 한 후 암벽을 오르면 된다.

주의사항으로는 사용전에 필히 이상유무를 확인하여 등반시 낙하사고를 방지하여야 하며 젖은 로프등에는 마찰력이 작아져 미끌어줄 수 있으니 사용을 하여서는 안된다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.04.21. 야간」

체인톱 사용전 주의점

○ 체인톱을 몸체에 단단히 고정

○ 톱의 균열등 상태확인

○ 체인톱에 신체 끼임 방지

○ 절단 대상물의 고정상태 등 확인

○ 주위 인원 및 장비에 대한 안전여부 확인

○ 작업시 안전장비 : 보안경, 보호장갑등

○ "킥백"주의

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.22. 주간」

HID연기투시랜턴

연기 투시랜턴은 화재와 같은 각종 재난현장에서 시계 확보용으로 사용된다. 주요제원으로는 본체, 충전기, 배터리팩, DC아답타, AC케이블로 구성되어 있으며 충전시간은 약 2시간으로 연속사용 시 약 1시간 30분정도 사용가능하다.

LED램프에 의해 실시간 배터리 잔량이 표시되며 근거리 사용시 제논램프의 밝기를 조절하여 적은 전력으로 장시간 사용이 가능하다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.04.23. 야간」

동력절단기 사용전 주의점

○ 절단날을 몸체에 단단히 고정

○ 절난날의 균열등 상태확인

○ 불꽃피해 방지를 위한 보호커버 조정

○ 절단 대상물의 고정상태 등 확인

○ 주위 인원 및 장비에 대한 안전여부 확인

○ 작업시 안전장비 : 보안경, 보호장갑

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.24. 주간」

개인구조로프

구조활동시 보조로프로 사용하면서 요구조자를 견인 또는 연결줄로 카라비너를 사용하여 지지물에 확보지점을 만들며 구조대원이 여분으로 항상 휴대하고 다닌다.

재질은 폴리아미드계나이론직조이며 로프의 직경은 7.5mm 인장강도는 1,400kg, 로프 길이는 20m로 되어있다.

젖은 로프는 햇볕에 말리지 말고 그늘에서 말려야 하며 흠집이 있는지 점검해야 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.04.25. 야간」

동력절단기 사용법(1)

○ 연료상태를 확인한다

○ 본체를 가볍게 흔들어 연료화 엔진오일을     혼합시킨다.

○ 시동스위치 ON/ 쵸크레버를 당겨 놓는다.

○ 아축해제밸브를 눌러 실린더내 잔압제거

○ 스로틀레버와 스로틀 트리거를 누른 상태

에서 스로틀레버 케치(고정핀)를 눌러 고정

시킨다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.27. 당번」

동력절단기 사용법(2)

○ 손잡이 하단을 오른발로 밟아 본체를 고정     시킨다.

○ 왼손으로 핸들을 잡은 후 오른손으로 시동줄을     2~3회 부드럽게 당겨 회전로터를 워밍업 한다.

○ 엔진이 점화되면 쵸크레버를 밀어 넣은 후     엔진이 시동 될 때 까지 시동줄을 당긴다.

○ 시동이 걸리면 스로틀레버를 작동시켜 스로틀     케치(고정핀)를 해제 시킨다.

○ 왼손으로 핸들을, 오른손으로 손잡이를 잡은     상태에서 스로틀 레버를 조절하며 절단작     업을 한다.

○ 절단날의 회전 가속도가 붙은 상태에서 절단물을     절단한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.28. 주간」

체인톱 체인 브레이크

체인  레이크는 톱에 가장 중요한 안전장치 중에 하나입니다. 이장치가 작동되면 톱이 뒤쪽으로 튕기는 반동을 받는 순간에 체인을 멈추는 장치입니다. 체인톱의 사용 시 가장 위험한 것은 톱이 뒤로 튕기는 것입니다. 뒤로 튀는 반동작동은 체인이 감겨 돌아가는 톱판의 끝에서 톱판의 길이의 1/4부분 이내에 어떤 물체가 와 닿거나 이부분을 이용해 절단을 시도할 경우에 발생합니다. 이런 경우 톱판 끝이 위로 튀어 오르려 하게 되고 회전하는 체인의 힘에 의해 톱이 위로 떠밀리게 됩니다. 체인톱을 사용시 끝부분이 닿지 않게 사용하시기 바랍니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.04.29. 주간」

초순간진화기

초순간 진화기는 건(Gun), 물탱크, 에어실린더로 구성이 되어있으며 실린더압력에 의해 순간적으로 물을 방사하여 화재를 진압하는데 사용한다. 건은 1회충전시 발사횟수는 약10회이며 물탱크의 용량은 11리터, 에어실린더 재료는 알루미늄, 카본, 에폭시로 구성되어있다. 물충만시 장비 무게는 약 27kg(건:6.5kg, 물탱크:19kg, 에어실린더:1.1kg)로 활동 시 무게에 의해 근골격계에 무리가 갈 수 있으며 방사 시 소음이 동반되므로 주의하여 사용한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.04.29. 야간」

사다리 사용 시 안전사고 방지

사다리 이용하여 화점 방수시 사다리 등이 물기가 있어 대원들이 작업 시 미끄러져 낙하 위험이 있다.

사다리 진입 전 작업하는 대원은 안전 확보 여부를 확인하고, 지상에 사다리를 고정 지지하는 대원은 사다리 위에서 작업하는 대원들의 안전사고 방지에 주력한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중

「2014.04.30. 주간」

유압콤비틀

유압펌프에 유압콤비틀의 카프링을 연결하고 유압펌프를 구동시킨 후 유압레바를 개방위치로 놓아 유압을 보내준다. 콤비틀의 작동레바(개폐레바)를 조작하며 절단 또는 전개작업을 한다. 주의사항으로 연료유압유, 엔진오일의 충만상태를 확인하고 외관의 이상유무를 우선 확인해야한다. 그리고 작업전에는 반드시 보호장구(방진안경,가죽장갑,헬멧)를 착용 한 후 사용토록 해야 된다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종