○ 4차작업지시서

연번	위 치	내 용	비 고
1	최초침전지 3-5,3-6,3-7,3-8지 (1처리장)	흡입준설	500㎥