서울교통공사 운영절차(사규) 변경 대비표 및 해설서

□ 2,3호선VVVF전동차검사시행예규

개정 前

개정 後

비고

page

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
나. 비상 출입문
(1) 외관상태	○	○	○	○
(2) 작동상태		○	○	○
(3) 방풍고무 및 잠금장치 상태		○	○	○
(4) 도어프레임 내, 외판 손상 상태		○	○	○
(5) Pillar Bearing Housing Cap을 열고 그리스 도포			○	○
(6) 출입문의 열림, 닫힘 상태 확인 재조정			○	○
(7) 각 습동부 주유			○	○
3. 출입문장치(전기식)
가. 외관 및 출입문 작동상태(CRS 취급)	○	○	○	○

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
나. 비상 출입문(280R, 340R, 200R)
(1) 외관상태	○	○	○	○
(2) 작동상태		○	○	○
(3) 방풍고무 및 잠금장치 상태		○	○	○
(4) 도어프레임 내, 외판 손상 상태		○	○	○
(5) Pillar Bearing Housing Cap을 열고 그리스 도포			○	○
(6) 출입문의 열림, 닫힘 상태 확인 재조정			○	○
(7) 각 습동부 주유			○	○
3. 출입문장치(전기식)
가. 외관 및 출입문 작동상태(CRS, 누름S/W)	○	○	○	○

○철도차량기술기준 3.2.4.6화재 발생시 대비 3)하차설비(비상하차설비4개소-0․3․6․9호)신설로 운전실 비상출입문항목 기존전동차만 적용

○ CRS기능 삭제 누름버튼 S/W 대체

3

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
7. 객실등받이
가. 안장, 등받이의 취부 및 외관상태	○	○	○	○
나. HEAT GUIDE PLATE외관 및 고정상태		○	○	○
다. 등받이 고정용SCREW잠김 상태			○	○
라. 등받이HOOK의 이상 유무			○	○
마. 안장FRAME 휨 유무			○	○

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
7. 객실등받이(280R, 340R, 200R)
가. 안장, 등받이의 취부 및 외관상태	○	○	○	○
나. HEAT GUIDE PLATE외관 및 고정상태		○	○	○
다. 등받이 고정용SCREW잠김 상태			○	○
라. 등받이HOOK의 이상 유무			○	○
마. 안장FRAME 휨 유무			○	○

○ 일체형 객실의자로 객실등받이 해당사항이 없음

8

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
5. LCD승객안내 표시기
가~라 (생략)
마. 방열팬 및 방진필터 점검, 청소		○	○	○

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
5. LCD승객안내 표시기
가~라 (생략)
마. 방열팬 및 방진필터 점검, 청소(214R 제외)		○	○	○

○ 방열팬 없음

20

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
8. 부저류
가. 승무원 연락부저
- 외관 및 작동상태	○	○	○	○
나. 멀티부저
(1) 외관 및 작동상태	○	○	○	○
(2) 콘넥터 접속 상태		○	○	○
(3) 필요시 절연저항측정			○	○

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
8. 부저류
가. 좌 동
좌 동	○	○	○	○
나. 멀티부저(280R, 340R)
(1) 외관 및 작동상태	○	○	○	○
(2) 콘넥터 접속 상태		○	○	○
(3) 필요시 절연저항측정			○	○

○ 멀티부저는 자동방송장치로 기능통합함에 따라 기존차량만 적용

21

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
30. 화재감지장치
가. 화재감지기
(1)~(2) (생략)
나. 화재발신기
(1) 외관 및 LED 점등 상태	○	○	○	○
(2) 송수신 및 발신기 상태 시험(TEST S/W)		○	○	○
(3) 각 부품 상태 및 단자 체결상태			○	○

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
30. 화재감지장치
가. 화재감지기
(1)~(2) (생략)
나. 화재발신기(214R 제외)
(1) 외관 및 LED 점등 상태	○	○	○	○
(2) 송수신 및 발신기 상태 시험(TEST S/W)		○	○	○
(3) 각 부품 상태 및 단자 체결상태			○	○

○ 화재발신기 TCMS 감시체계에 구현

29

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
35. 신 규

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
35. 열차무선장치
가. 라디오(TRE)				○
(1) 케이블 접속상태	○	○	○	○
(2) 통화상태				○
(3) 변조도				○
(4) 송신주파수				○
(5) 수신감도				○
나. 제어기(TRCP)
(1) 케이블 접속상태		○	○	○
(2) 통화상태	○	○	○	○
(3) 전 / 후방 통화상태		○	○	○

○ 신규설치

- 열차무선장치개량

(정보통신처)

VHF → LTR

31

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
라. 축수부(베어링)
(1)~(2) (생략)
(5) 각 부 그리이스 주입(베어링 그리스 재급유)		○	○	○
▶ 9개월 마다 : 구동측 약 2.5g, 반구동측 약 2.5g(200R)
▶ 매1년 시 : 구동측 10g, 반구동측 10g (추가)
▶ 그리이스종류 : Shell Alvania G3 or RL3 SHELL RETINA LX NO.3 또는 GADUS S3 V220 C3(200량) (추가)

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
라. 축수부(베어링)
(1)~(2) (생략)
(5) 각 부 그리이스 주입(베어링 그리스 재급유)		○	○	○
▶ 9개월 마다 : 구동측 약 2.5g, 반구동측 약 2.5g(200R)
▶ 매1년 시 : 구동측 10g, 반구동측 10g ▶ 매1년 시 : 구동측 5g, 반구동측 5g(214R)
▶ 그리이스종류 : Shell Alvania G3 or RL3 SHELL RETINA LX NO.3 또는 GADUS S3 V220 C3(200량) ▶ 그리이스종류 : UNIMAX R No.2(214R)

○ 그리스 제조사 사양

38

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
나. 분해점검
(1) 기어
(가) 기어치면 상태검사			○	○
(나) Backlash검사(허용범위:0.24~0.6mm) (허용범위: 0.211~0.364mm)(200R) (추가)			○	○
(다) Inspection Cover 가스켓 상태			○	○
(2)~(5) (생략)
(6) Axle Bearing Endplay 상태				○
[정규유간:0.08~0.15mm, 0.05~0.1mm] (200R), 허용최대유간:0.25mm] (추가)

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
나. 분해점검
(1) 기어
(가) 좌 동			○	○
(나) Backlash검사(허용범위:0.24~0.6mm) (허용범위: 0.211~0.364mm)(200R) Backlash검사(허용범위:0.20~0.43mm) (214R)			○	○
(다) 좌 동			○	○
(2)~(5) (생략)
(6) Axle Bearing Endplay 상태				○
[정규유간:0.08~0.15mm, 0.05~0.1mm] (200R), 허용최대유간:0.25mm] [정규유간 :0.12~0.16mm], 허용최대유간:0.18mm](214R)

○ 제작사 제작사양

○ 제작사 제작사양

39

~

40

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
바. 횡 댐퍼(Lateral Damper)
(1)~(3) (생략)
(4) 작동 유는 Telles No.15 또는 이와 동등의 것으로 교환한다.			○	○

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
바. 횡 댐퍼(Lateral Damper)
(1)~(3) (생략)
(4) 작동 유는 Telles No.15, Koni Fluid-A 또는 이와 동등의 것으로 교환한다.	○	○	○	○

○ 제작사 제작사양

55

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
5. 무선전송장치 (RTD)
가. 외관상태
나. CASE의 손상 및 오염상태
다. 각 부품의 손상 및 오염상태
라. Console 커넥터, Receptacle 커넥터 및 핀의 손상 및 오염상태

검 사 내 용	검 사 주 기				비 고
	일상	월상	중간	전반
5. 무선전송장치 (RTD)(214R 제외)
가. 외관상태
나. CASE의 손상 및 오염상태
다. 각 부품의 손상 및 오염상태
라. Console 커넥터, Receptacle 커넥터 및 핀의 손상 및 오염상태

○ 열차무선장치에 기능포함

95