여의도 물빛무대 수방대비 초치 매뉴얼

<한강사업본부 수상안전과>

□ 근 거

○ 재난 및 안전관리기본법 제34조의5 의거

○ 태풍․호우 등 재난상황을 대비하여 단계별로 체계적이고 원활한      업무 수행을 위함

□ 조치기준

○ 팔당댐 방류 1,500톤/초 이상 시

□ 수상안전과 역할

○ 팔당담 방류에 따른 신속한 초동 조치로 국민의 생명과 재산을 보호

□ 현장 조치매뉴얼

구분	상황조건	조치사항	근무형태
평시	○ 주의(관심)단계 - 기상특보 발효 시 (‣ 3시간 60mm 이상) (‣ 12시간 110mm 이상)	○ 수방정보 관련 인터넷사이트를 통한 정보 숙지 - 서울시종합방재센터, 한강홍수통제소, 기상청 ○ 비상연락망 정비 및 유관기관 협조체계 유지 - 유관기관: 119수난구조대, 한강경찰대 등	○ 평시근무 (야간: 당직자)
1단계	○ 팔당댐 방류량 (1,500톤/초)	① 순찰선(서울506호) 현장 출동 ② 오수관, 상수도관 분리 후 도교에 고정 ③ 도교 분리 후 상승(인양) 조치 ④ 도교 체인블럭 장력 조정(하강 방지) ④ 상․하류 계류 로프 보강 및 장력 조정 ⑤ 육상 전원 차단(기전설비과)	○ 현장직원 전원 (여의도 관공선)
원상 복구	○ 호우주의보 해제 ○ 팔당댐 방류량 (1,000톤/초 미만 시)	- 1단계 조치사항 역순으로 조치	○ 현장직원 전원 (여의도 관공선)

□ 조치결과 보고

○ 보고시한 : 조치 후 수상안전과 및 총무과(상황실)에 제출

○ 보고내용 : 부서별 조치사항

○ 제출방법 : 이메일, 팩스

<보고서식>

부서명	조치유형	조치사항	비고
		※ 수방대비 조치매뉴얼에 따른 조치사항 표시하여 작성(사진첨부)

끝.