소규모 노후 건축물 육안 점검표

건축물 개요

주 소		용 도	(예시) 단독주택
규 모	(예시) 지상3층, 지하1층, 연면적 300㎡	구 조	(예시) 블럭조
사용승인 연 도		비 고

추가 안전점검 필요 여부

정밀점검 또는 정밀안전진단 필요 여부 (☑)
정밀점검 필요 ☐	정밀안전진단 필요 ☐	불필요 ☐

점 검 항 목	점 검 결 과
	☑	내용(위치, 상태 등)
1) 건축물의 구조안전을 해치는 사항
가. 주요 부재의 구조적 균열과 변형 및 부등침하
- 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부	☐
- 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부	☐
- 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부	☐
- 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부	☐
나. 주변 축대, 옹벽의 안전상태(해당 시 체크)
- 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부	☐
- 균열과 변형(배부름) 발생 여부	☐
- 배면토 침하, 침수, 배수구 막힘, 배수로 청소 불량	☐
2) 건축물의 내구성 결함 사항
- 창틀, 창유리의 고정상태	☐
- 각부의 균열, 누수, 백화나 결로 등의 발생 여부	☐
3) 기타 결함 사항
- 주변 공사장 발파·굴착 등으로 인한 영향 여부	☐
- 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무	☐
- 건축물의 기초부위로 지표수 유입 여부	☐
추가 의견(향후 추가 안전진단 시 참고할 사항 있는 경우 작성)			점검등급

2018. 7.

점검자 : 건축지도원              (서명)

[붙임] 사진현황(필요시 2~3장 사용)

현장 전경사진

구조안전 결함 현황