에너지 사용량 분석 보고서(4/4분기)

강남수도사업소

⏐ 2013년 에너지 감축 목표 :      4991   TOE

※ 기준소비량 대비 (본부,연구원, 자재센터  12%, 사업소 6%)감축 목표설정

⏐ 에너지 사용 현황 및 절감실적

기관명	07~09년 4/4 분기까지 사용량 TOE (A)	전년도 4/4 분기까지 사용량 TOE (B)	금년도 4/4 분기까지 사용량 TOE (C)	기준소비량 (07~09년) 대비 증감율(%) (A-C)/A	전년도대비 증감율(%) (B-C)/B
강남수도사업소	5054.6	5372.06	5161.41	-2.11	-3.92

○ 4분기까지 절감실적 : -3.92 %

○ 진도율 [4분기까지실적/ 목표] : 103.4%

⏐ 4/4분기 에너지 사용량 증감 분석

○ 전력 및 연료 사용량 증감 원인 분석

- 시간대(부하)별 전력요금 제도에 따른 최대부하 펌프운전 자제 및 심야·경부하 시간 펌프운전으로 전력사용량 절감

○ 기관별 에너지절감 추진 실적

- ‘09.05 국민단지 무인증압장 인버터 오버홀 실시

- ‘09.05 국민단지증압장 펌프교체 (육상용 → 수중펌프)

- ‘10.11 우면산가압장 7호(600Hp)모터펌프 수리

- ‘11.08 논현3증압장 가압펌프(15Hp) 교체

- ‘11.08 우면산가압장 노후 고압모타펌프 2호기(1000Hp)개량

- ‘12.08 방배가압장 모터펌프 내부 표면조도 성능개선으로 효율증대

·430HP 가압유출(4호), 440HP 낙성대유출(7호)

- ‘13.08 방죽증압장 펌프(5Hp×2대),방일초등증압장 펌프(30Hp×2대),

반포가압장 펌프(40Hp×2대) 고효율로 교체

-  `13.12 내곡가압장 수전시설 특고압(22.9KV)에서 저압(308V)으로 변경

- 삼성배수지, 수서배수지 준공으로 인한 에너지 소비량 증가 예상

⏐ 향후 대책

시설개선계획	연간 (TOE) 절감 예정량
가압장·배수지 노후 조명 LED조명으로 교체	150TOE