과   업   내   용   서

<생태경관 보행구역 조성사업 기본 및 실시설계용역>

2021.  2.

서 대 문 구

제 1장 과업의 개요

1. 과업의 명칭

이 과업의 명칭은 「생태경관 보행구역 조성사업 기본 및 실시설계용역」 이라 한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 인왕산 ․ 북한산 ․ 백련산 및 안산의 보행길이 일부 단절되어, 이용객들의 보행구역이 제한되기에, 각 산과 홍제천을 연결하고 통일된 안내체계를 구축하여 보행구역을 확대하는데 그 목적이 있다.

3. 과업의 범위

1) 공간적 범위

가) 위 치 : 안산, 인왕산, 북한산, 백련산, 홍제천

2) 내용적 범위

가) 조사업무 : 관련계획 검토, 현지조사 및 답사, 지형분석 등

나) 계획업무 : 기본계획 및 성과검토, 관계기관 협의 등

다) 설계업무 : 설계도면, 공사내역서, 공사시방서, 예정공정표, 단가산출조서 등

3) 시간적 범위

가) 목표연도 : 2021년 2월 ~ 6월

4. 과업의 내용

1) 과업의 기본방향:

-본 과업은 각산의 등산로를 유기적으로 연계하여 하나의 보행공간으로 조성하는 사업으로서, 기존시설 ․ 지형 ․ 접근성 및 지역적 여건등을 충분히 고려하여 설계하여야 한다.

-본 과업은 도시자연공원구역 및 근린공원내에서의 과업으로서 설치기준, 면적, 규모 등이 공원 및 산림에 관한 법령과 기타 관련된 제반법규에 적합하여야 한다.

2) 설계 방향 및 설계 방안 제시

3) 공종별 상세설계

4) 설계예산서(설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서), 보고서 등 작성

5. 과업기간 : 착수일로부터 120일간(국․공휴일 포함)

계약상대자는 다음의 경우 발주부서 또는 그 위임 받은 자에게 계약기간 변경을 청구하여야 한다.

1) 관계기관인 협의 및 검토가 지연 또는 불가능할 때

2) 민원발생에 의해 과업 수행이 지연 또는 불가능할 때

3) 천재지변으로 불가항력적인 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

6. 주요업무의 사전 승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주부서와 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

7. 과업기준

1) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 감동원과 협의하여 그 지시에 따른다.

2) 본 과업은 기존 등산로 및 각산과 홍제천구간의 단절된 구간, 보행구역내 제반 시설물을 상사히 조사하여 설계하여야 하며, 국내외 각종 관련 자료를 분석하고 관련기관과 협의 검토하여 설계하여야 한다.

3) 서대문구 각종 심의사항 및 요구사항에 대하여 원활히 진행될 수 있도록 본 과업완료 후에도 자료보완을 요구할 시 성실히 제출하여야 한다.

8. 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행방법

가) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게  과업을 수행하여야 한다.

나) 용역수행처리 절차는 이 과업 내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주부서와 협의하여 처리함으로서 내실있는 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 착수신고서 제출

계약상대자는 계약문서에 정하는바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며, 착수 시 관계법령에서 정한서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주부서에 계약 후 5일 이내에 제출하여야 한다.

가) 기술용역예정 공정표

나) 인력투입 계획서

(1) 사업책임기술자 선임계, 분야별 책임기술자 등

(2) 책임기술자 중 내국인은 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회경력 증명서, 외국인은 졸업증명서, 경력확인서 등 학력 및 경력을 확인할 수 있는 서류

(3) 장비투입 계획서

(4) 기타 계약담당 공무원이 지정한 사항

3) 업무협의 및 공정보고

가) 업무협의

(1) 계약상대자는 착수신고서 제출 시 발주부서와 1차 협의를 한다.

(2) 과업의 수행과정 전환점이 되는 시점과 예기치 못한 사항이 발생하였을 때에는 발주기관과 협의하여야 한다.

(3) 보고(수시) 시기

다음의 경우에는 발주부서에 사전 보고하며 검토를 받아야 한다.

① 조사 및 자료수집 완료시

② 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시 (중간보고)

③ 건설기술심의 및 자문회의시

④ 성과품 작성시

⑤ 준공시

⑥ 공정보고시 (필요시)

⑦ 기타 발주부서의 요청이 있는 경우

9. 용역감독 등

1) 용역감독

발주부서는 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무 내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

가) 기술인력 동원현황

나) 용역 단계별 과업추진내용 및 공정현황

다) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

발주부서는 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 용역감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

10. 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주부서의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주부서의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주부서의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주부서의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 또는 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

11. 신기술․신공법의 도입 등

1) 계약상대자는 건설기술관리법 제18조1항 및 동법시행령 제34조에 의거 이 과업 특성에 맞는 우수한 신기술․신공법에 대한 적극 검토․적용하여야 한다.

2) 계약상대자는 신기술․신공법 및 특정공법, 특정제품 등을 설계에 반영 하고자 할 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문회의 또는 건설기술심의 시 공개하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영 하도록 한다.

12. 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주부서에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는  일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며,  이의 불이행으로  인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

2) 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업 성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 용역감독자와 협의하여 정부 에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자 의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

13. 설계변경

1) 설계용역 수행 중 과업내용의 변경 사항이 발생하였을 경우에는 기술용역 계약일반조건에 따른다.

2) 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역감독자의 지시를 받아 우선 과업변경 하여야 한다.

3) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 설계변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주부서에 제출하여야한다.

14. 저작권 관련사항

용역계약에 의해 수행된 용역사업의 결과물에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권은 은평구청이 소유하며, 은평구청은 정책상 연구 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

15. 용역수행자의 교체

과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주부서는 다음과 같이 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의  적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수  있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

1) 참여건설기술자가 건설산업기본법 및 건설기술관리법 등의 규정 의한 기준 등 관련법규를 위반하였을 때

2) 참여건설기술자가 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유 없이 당해 용역에 참여하지 아니할 때

3) 참여건설기술자의 고의 또는 과실로 인하여 설계를 조잡하게  수행 또는 부실 설계하였을 때

4) 참여건설기술자가 계약에 따른 설계능력 및 기술이 부족하다고  인정되거나 정당한 사유 없이 기성공정이 현격히 미달할 때

5) 참여건설기술자의 기술능력이 부족하여 설계시행에 차질을  초래하거나 용역감독자의 정당한 지시에 응하지 아니 한 때

6) 기타 당해 용역 참여건설기술자가 질병, 사망, 퇴직 등의 개인 적인 사유로 정상적인 업무수행이 어려울 경우

7) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로  발주부서의 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

16. 용어의 해석

사용언어 및 문자의 해석에 있어 발주부서와 계약상대자간에 해석상의 분쟁 이야기되지 않도록 하여야 하고, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽고 정확하게 정의 한 후 사용하며, 과업내용서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주부서와 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

1) 성과품 작성에 사용하는 용어

가) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

나) KS등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

다) 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

라) 정부제정 제 기준 용어

마) 기타 국어사전에서 정의 사용한 용어

2) 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

가) 한글 맞춤법(교육인적자원부)

나) 외래어 맞춤법(교육인적자원부)

다) 기본외래어 용어집

3) 성과품 작성에 사용하는 문장구성

가) 과업내용서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

나) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

다) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장사용

라) 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

17. 계약상대자의 시정요청

계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호에 해당하는 경우 서면으로 발주부서의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

18. 설계 성과품의 품질관리

설계의 설명회를 통한 설계도서의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 설계도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당 자(타당성조사시에 수요예측을 수행한 자 및 설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 업무내용을 기록하여야 한다.

19. 발주부서의 제공자료

발주부서가 계약상대자의 요구에 따라 본 과업과 관련된 기본 자료를 제공하며 이는 참고용 자료로 계약상대자는 용역 완료 후 반납하여야 하고, 멸실 또는 훼손 시는 대용품이나 손해를 배상하여야 한다.

20. 적용기준 및 공사시방서 작성

1) 공사시방서 작성시 건설교통부 제정 각종(토목, 건축, 조경, 전기, 설비 등)표준시방서와 서울시 제정 전문시방서의 내용을 수정, 삭제 및 보완하여 공종별 공사의 특성과 지역 여건에 맞게 편집하여 작성하여야 한다.

2) 관련법령 및 기준에 대해 명기한다.

3) 통계자료는 공신력 있는 재정경제부, 건설교통부 및 정부기관, 지방 자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된  통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

21. 특기사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항

1) 특기사항

가) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 과업 내용을 변경 할 수 있다.

나) 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여   결정하되, 협의 불가 시는 기술용역계약일반조건 제36조2항에 따른다.

나) 기타 당해용역의 추진경위에 대하여 보고서에 반드시 명기하여 야 한다.

2) 설계 시 고려되어야 할 사항

가) 공사비가 경제적이고 견고하고 시공 및 유지관리가 용이 할 것

나) 환경친화적 공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

다) 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

제 2장 조사업무

1. 관련계획의 점검 및 검토

1) 수급자는 기본계획 및 기타 업무보고를 근거로 설계에 필요한 토지이용계획에 대한 사전검토, 분석을 실시하고 관계  주관부서와 충분한 협의를 거쳐 기본설계를 확정한 후 실시설계의 기준안을 작성 후 설계에 임하여야 한다.

2) 기존의 지형이나 식생 등 자연환경을 보존, 활용할 수 있는 방안으로 계획을 검토 한다.

2. 현지 조사 및 답사

1) 지형 및 지장물 등 세부조건을 면밀히 조사한다.

2) 본 공사에 따른 지장물(지상, 지하 매설물 등) 목록 및 도면을 작성한다

3. 수리․수문조사

1) 수리․수문의 영향을 분석하고 기존에 설치된 배수시설 조사내용과 연계하여 효율적인 수문 및 배수계획이 되도록 설계한다.

2) 계획시설물 설치에 따른 물의 흐름의 변화로 인한 침식 및 퇴적 등에 대하여 검토하여야 한다.

제 3 장 계획업무

1. 관련계획 및 성과검토

1) 기본구상 및 보행구역 조성계획시 각 산과 홍제천과의 연계방안을 실제 주민들이 쉽고 편하게 이용할수 있도록 계획 할 것

2) 기존에 수행된 안산, 북한산, 인왕산, 북한산, 홍제천 관련 성과품을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계업무의 각 결과치를 기본 및 실시설계에 최대한 활용하며 만일 조정이 필요한 경우 발주부서의 승인을 받아 변경하도록 한다.

2. 설계기준 작성 및 기타

1) 설계도서 작성기준에 명시된 설계기준, 조건이외에 과업수행에 필요한  각종 설계 기준을 작성하여 상세설계에 반영한다.

2) 상기 기본계획사항은 발주부서의 검토를 거쳐 확정한다.

3. 관계기관 협의

1) 사업시행에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 검토하도록 한다.

2) 기본설계가 확정되면 민원 등으로 실시설계에서 변경이 곤란한 경우가 있으므로 관계기관과의 충분히 협의를 실시하여야 한다.

3) 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 한다.

제4장 설계업무

1. 설계 조건

1) 각 분야 설계시 관련법에 의거 반드시 유자격자가 설계하도록 하고 도면작성은 측량 성과품을 이용한다.

2) 이 부지의 자연환경, 인문, 역사적 환경 및 생태적 환경 등을 고려하여 설계에 반영한다.

3) 일반적인 설계방법, 시방서 및 지침 이외의 특정한 사항이 요구되는  경우에는 반드시 발주부서가 요구하는 설계방법, 기준, 건설교통부 제정 각종(토목, 건축, 조경, 전기, 설비 등) 표준시방서와 서울시 제정 전문시방서 및 지침 등에 대해 기재한다.

2. 배수설계

1) 배수구역을 검토할 때에는 사업시행지 전 지역 뿐만 아니라 사업시행지 외 지역의 유입구역도 고려함과 동시에 지형 및 토지이용 변화에 의한 우수 유출량의 증대와 하류지역에 대한 영향을 고려하며 또한 주변부의 개발에 따른 변화도 고려하여야 한다.

2) 배수시설물에 대한 설계기준을 작성하고 사업시행지 내에서는 우․오수를  분리하여 설치하는 방안을 검토한다.

3) 표면배수관의 배치

가) 배수구역의 지형, 배수방식, 방류조건(방류되는 곳, 방류량 등), 인접시설, 기존의 배수시설 등을 고려하여 가장 적절한 방법을 선택한다.

나) 부지의 규모, 성격, 지형, 지질, 기상, 식생 등의 조건을 충분히 파악함과 동시에 청소, 보수가 용이하게 이루어질 수 있도록 유지관리측면을 충분히 배려한다.

다) 배수관로는 최단거리가 되도록 배치한다.

4) 배수방식

하수도에 방류하는 경우 우수와 오수를 함께 배수시키는 합류식으로 할 것인지 양자를 분리하는 분리식으로 할 것인지를 주변여건을 참고로 하여 관계기관과 협의하여 결정한다.

5) 배수량 산정

우․오수관은 계획시간 최대 우․오수량을 기준으로 계획한다.

4. 구조물설계

1) 구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 안정성, 경제성, 미관 건축물과의 통일성 및 조화 등을 종합적으로 세밀하게 검토하여 설계를 하여야 한다.

2) 구조물 설계방법은 공인된 설계기준에 따른다.

3) 구조물이 설치되는 공간 특성 및 주변 환경과 조화를 이룰 수 있는 형태와 재료를 선택한다.

7. 유지관리계획

1) 조성 후의 관리운영에 필요한 제도, 예산, 인력, 장비 등의 확보방안 제시

제 5 장 성과품 작성

1. 성과품의 구분

1) 종합보고서 (기본 및 실시설계)

2) 지장수목 처리계획서

3) 주요 구조 및 수리계산서

4) 설계예산서

5) 설계도면

6) 공사시방서

7) 유지관리지침서

8) 기타

2. 성과품 작성의 특기사항

1) 설계보고서

가) 발주부서가 보고서를 요약한 요약보고서를 요구하는 경우에는 발주부서의 지시에 따라 소요 부수, 수록내용 등을 결정하여 제출한다.

나) 토양조사, 표토 보존 및 처리계획, 지장수목 처리계획, 지질 및 지반조사 보고서는 별도로 작성하고 보고서에는 요약분을 수록하는 것을 원칙으로 하나 조사 내용이 적을 경우에는 발주부서와 협의 후 본 보고서의 한 항목으로 한다.

다) 건설기술심의 내용 및 자문, 업무협의 사항에 대한 조치결과는 부록에 수록한다.

라) 설계실명화를 위해 과업 참여 기술자 및 참여 범위를 기록한다.

2) 구조 및 수리계산서

가) 구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토 할 수 있도록 한다.

나) 각종 계산에 사용한 전산 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

다)  국제적으로 공인된 구조계산용(SAP2000, GT-STRUDL NASTRAN, ADINA 등)이 아닌 경우에는 적정성이 확인된 프로그램을 사용한다.

라) 전산프로그램을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(Case별) 입력자료가 정리되어 있어야 한다.  또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다(B.M.D, S.F.D등)

마) 모든 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다.  그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 본 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

바) 구조계산서 각 부분별 첫 쪽(Page)마다 우측 상단에 작성자와 검토자가 적정여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

사) 구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시 하도록 한다.

아) 수리계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

자) 수리계산서에서 설계자의 소견이 필요로 할 때는 그 내용 및 대책을 명확히 하여 배수구조물 설계도면 및 사용상에 하자가 없도록 한다.

3) 설계예산서

가) 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하여 작성한다.

나) 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄 내역서에는 제경비 및 시공 상세도면 작성, 추가 지반조사 비용이 포함 되어야 한다.

다) 설계예산서 작성은 설계용역완료 30일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

라) 노임기준은 당해연도 시중 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준 한다.

마) 재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 우선으로 하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

바) 품셈은 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 준한다.

사) 중기손료 작성시의 외환환율은 당해 년도 금융결재원이 외국환은행장 등에게 통보하는 기준환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주부서와 협의 후 결정한다.

아) 유류가는 통상산업부 고시자격 등으로 발주부서와 협의하여야 한다.

자) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이 한 경우에는 발주부서와 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다.

차) 설계예산서는 회계예규 원가계산에의한예정가격작성준칙에 의거 작성한다.

카) 각품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야한다.

타) 설계내역서에는 다음의 각호 내용를 수록하여야 한다.

(1) 설계서의 표지

(2) 설계설명서(공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

(3) 공사예정공정표

(4) 설계내역총괄(설계예산서, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서, 일위대가 등)

(5) 설계내역서(도급비, 사급비, 이전비, 기타)

(6) 일위대가표(단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서,  운반거리, 조견표 등)

4) 수량산출서의 작성

가) 각 종종별로 수량을 산출 집계하여야 한다.

나) 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야  한다.

다) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

5) 설계도면

가) 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다.

나) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기수자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

다) 설계면에는 주석(Note)란을 만들어 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요설계조건과 시공시에 유의해야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

라) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

마) 설계도면은 KSA 0005(제도통칙)과 KSF 1001(토목제도 통칙)에 따라 작성한다.

바) 도면하단의 표제란의 형식은 발주부서와 협의하여 결정한다.

사) 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

아) 설계도면에 작성되는 단위는 C.G.S를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요 할 때는 발주부서와 협의한 후 사용한다.

자) 도면의 맨 앞에는 전체 도면의 목차를 작성하여 두도록 한다.

6) 공사시방서

가) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 서울특별시 전문시방서(서울특별시 기술심사담당관실 홈페이지 참조 : eng.seoul.go.kr), 관련법규 등 을 근간으로 해당공사의 특성에 맞게 편집, 수정하여 발주부서 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

나) 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한시방을 상세히 수록하고, 서울특별시전문시방서 공종 분류체계 (서울특별시 기술심사담당관실 홈페이지 참조 : eng.seoul.go.kr)에 맞춰 알기 쉽게 작성한다.

다) 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나 공사시방서 내용 상호간에 중복되지 않도록 작성한다.

라) 기타 해당공사에 특별히 포함되어야 할 사항은 “서울특별시전문시방서작성지침”에 따라 작성하되 전문용어를 사용하며 정확하고 간결하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 작성한다.

7) 지장물 조서의 작성

가) 과업대상지내 지장물은 종류별로 상세하게 조사 기입한다.

나) 지장물은 발주부서와 협의하여 그 범위 등을 결정한다.

8) 기타

가) 도면의 크기는 KS A 5201의 A0-A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

나) 모든 보고서, 계산서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 하며, 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

3. 성과품 납품수량 및 CD-ROM 작성기준

1) 기본 및 실시설계 최종 성과품 납품수량

납 품 목 록		수 량	비 고
․ 용역보고서		5부	A4
․ 설계예산서	설계설명서	5부	전기 및 폐기물관련 도서는 별권으로 작성 A4
	설계내역서	5부
	설계단가산출서	5부
	설계수량산출서	5부
․ 설계도면	축소도면	5부	A3
․ 공사시방서		5부	A4
․ CD-ROM		2조
․ 현황조사 사진첩 또는 CD		1식
․ 기타 심의자료 등 발주자 요구 자료		1식

※ 과업의 특성 및 발주부서의 요구에 따라 관계서류의 규격 및 소요부수는 변경가능

※ 설계도면이 많을 경우에는 조경, 토목, 건축, 전기, 기계 등으로 설계도를  분리하여 별책으로 작성하되, 전체 현황을 파악 할 수 있도록 현황도, 종합계획도등 주요 도면을 수록하여 작성해야한다

2) CD-ROM 작성기준

가) 해당 용역 납품조서 전체를 CD-ROM에 저장하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

나) 다음 각각의 도서를 작성하는 프로그램은 호환이 가능한지 여부를 확인하여야 한다.

(1) 설계도면 : 도면 작성은 CAD 시스템을 사용하고 사용된 한글 Font를 함께 수록하여야 하며, 종류별로 디렉토리를 구성하여 도면을 분류하여  수록하여야 한다.

(2) 보고서 : 워드프로세서로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지파일 및 그림파일을 함께 수록하여야 한다.

(3) 구조 및 수리계산서 : 워드프로세서, 엑셀 및 기타 호환 가능 한 프로그램으로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지파일  및 그림파일을 함께 수록하여야 한다.

(4) 예산서 : 워드프로세서, 엑셀 및 기타 호환 가능한 프로그램 으로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지파일 및 그림 파일을 함께 수록하여야 하며 내역서 파일 작성시 내역서  정보가 반드시 필요한 경우에는 *.CSV로 변환하여 납품한다.(CSV파일형식이란 ASCⅡ형식으로 각 항목을 ∵로 구분한  형식으로서 일반 Text용 편집기로 편집이 가능하며 엑셀프 로그램에서 각 열을 유지하며 데이터를 읽을 수 있다.)

(5) 기타 필요한 데이터 : 기타 필요한 데이터는 호환이 가능한 프로그램으로 작성한다.

4. 납품 및 인쇄

1) 모든 성과품의 인쇄는 발주부서와 협의하여 승인을 득한 후 실시한다.

2) 최종 성과품의 종류 및 수량은 과업내용서에 따른다.

3) 계약상대자는 성과품을 건설기술심의시에는 최소 10일전에 제출하여야 하며, 최종 성과품은 과업수행종료일로부터 3일 이내 납품하여야 한다.