도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제4차)

◉ 구기터널 제연설비 설치공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 1단계 세검정방향 터널 진입부 1차로 축소 테이퍼 길이는 야간 공사인점을 감안할 때 추가 연장하여 안전성 확보 필요

- 1단계 이북5도청앞 터널입구 차로 축소는 이면도로 우회전차량과 미리 분리하여 터널 입구 진입하도록 유도 검토

- 2단계 이북5도청앞 터널입구 차로 축소는 우회전차량과 미리 분리하여 진입을 유도하되 하위차로가 합류하도록 유도하는 것이 안전확보에 유리해 보이므로 검토 바람

- 공사시간대를 22시~06시로 설정하였는데, 공사 착공후 차량 정체현상 등을 모니터링하여 탄력적인 시간 운영 검토

- 시간대별 교통량 감소추이를 확인하여, 공사시간대 조정바람

- 2단계: 곡선부 테이퍼구간(140m 구간)은 직선형으로 조정하여 합류처리 될 수 있도록 개선바람

- 안전시설물 설치시 차로측 측방 여유폭 확보 바람