도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제1차)

◉ 남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

- 차로축소 테이퍼는 최대한 연장하여 공사를 시행하기 바람(속도, 가시거리 등을 감안하기 바람)

- 3, 14, 17단계 공사시 사전에 본선 1개차로를 차단하여 공사를 시행하기 바람

- 10단계 공사시 중앙분리대 공간을 활용하여 1개차로를 추가하여 램프 이용을 위한 우회전 전용차로를 확보하여 공사를 시행하기 바람

- 8단계 작업장비 2개조 투입계획시 램프구간은 1개조만 투입하여 램프의 차로폭을 확폭하여 공사를 시행하기 바람

- 6-1단계 교통처리계획 재수립하기 바람(버스노선과 램프 이용차량간 엇갈림 최소 방안, 4→1차로 감소에 따른 교통소통 영향 제시)

- 15단계 보행공간이 1.5m로  협소하므로 보행안전시설을 강화하기 바람

- 14, 17단계 차로 축소 안내를 미리 하기 바람

- 도로점유에 따른 분석값을 단계별로 제시하기 바람