도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(6차)

◉ 능동로 배수관 부설공사 외 1건 : 조건부 시행

1. 굴착시 임시 가시설을 설치하여 공사를 진행하기 바람(굴착폭이 3m 임으로 사고 위험성이 있음)

2. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(scsnet@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)