2013. 부적정 관측망 현황 및 사유

연번	자치구	관측망	위치	2013년 지하수위	분석제외 사유
1	중구	쌈지마당	신당동 372-1280	19.6m	쌈지마당 친수시설 용수 활용 (1월 15.4m →8월 36.8m)
2	성동	매봉산공원	옥수동 556	28m	매봉산 중턱에 위치(고지대)하여 상대적으로 수위가 낮게 나타남
3	광진	광진구청	자양1동 220-147	42.2m	1. 광진구청 주변 대형 오피스텔 건축 ('06년 16.2m → '12년 37.8m) 2. 수위변동이 심함 (3월 47.1m → 10월 22.2m) 3. ‘07년부터 제외
4	관악	군인아파트	봉천11동 180-311	33.7m	강남순환고속도로 공사로 지하수위 하강 ('10년 4.9m → '13년 33.7m)

※ 2012. 부적정 관측망 7개소 중 성동 구민체육센터, 삼양화학 다른 곳으로 이전

※ 2012. 부적정 관측망에 포함된 남산한옥마을을 분석대상에 포함