생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	송정119안전센터						우선 순위	01
장비명	원격말벌퇴치기	모델명	JIH-220				예상 가격
보유기준		보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	파손으로 재구매	사용부서	생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 말벌퇴치도구			필요성		- 파손으로 재구매 - 말벌퇴치시 대원의 안전성 도모
제원	- 모델명: 원격 말벌 퇴치기 JIH-220 - 재질 : 알루미늄 - 중량 : 1.76kg - 확장길이 : 4~5M - 확장방법 : 3단 입출식				.
현 모델 선정사유	- 사용의 편의성 및 대원의 안전성 고려
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	송정119안전센터						우선 순위	02
장비명	말벌방호복세트	모델명	JIH-420				예상 가격
보유기준		보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	기존 방호복 파손	사용부서	생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 말벌퇴치시 신체 보호장구			필요성		- 기존 보유중인 방호복 파손 - 말벌퇴치시 대원의 안전성 도모
제원	- 모델명: 말벌방호복세트 JIH-420 - 재질 : 특수가공 나일론, PVC코팅, 폴리에스테르, 플라스틱 - 사이즈 : 성인 Free Size - 구성 : 방호제복 1Ea, 머리보호구 1Ea, 방호장갑 1Ea, 보관용 가방 1Ea				.
현 모델 선정사유	- 사용의 편의성 및 대원의 안전성 고려
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	송정119안전센터						우선 순위	03
장비명	안테나식사다리	모델명	OKT-3800				예상 가격
보유기준		보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유		사용부서	생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 사다리			필요성		- 사용이 편리하여 고층작업시 작업의 효율성 도모
제원	- 모델명: 안테나식사다리 OKT-3800 - 재질 : 알루미늄,플라스틱 - 중량 : 10.8kg - 폭 : 0.5M - 접은길이 : 0.79M - 펼친길이 : 3.8M - 사용하중 : 150kg				.
현 모델 선정사유	- 사용의 편의성 및 대원의 안전성 고려
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	송정119안전센터						우선 순위	04
장비명	구조장갑	모델명	PETZL 코덱스플러스				예상 가격
보유기준		보유수	0점				필요 수량	6점
보강사유		사용부서	생활안전대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 구조용 가죽장갑			필요성		- 구조 등 현장작업시 대원의 신체 보호
제원	- 모델명: 페츨 코덱스플러스 - 재질 : 염소가죽, 네오프랜 - 중량 : 136g(S사이즈) ~ 152g(XL사이즈)				.
현 모델 선정사유	- 사용의 편의성 및 대원의 안전성 고려
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	송정119안전센터						우선 순위	05
장비명	동물이송장(소형)	모델명	바리켄넬 150				예상 가격
보유기준		보유수	2점				필요 수량	1점
보강사유	소형동물 이송시 필요	사용부서	생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 포획한 동물을 안전하게 이송 및 인계하기 위한 물품			필요성		- 기존 대형장비로 인해 소형 동물 이송 및 인계시 불편함을 해소하기 위해 필요
제원	- 재 질 : 폴리프로필렌, ABS 수지, 철 - 형 식 : 접이식 - 무 게 : 2.9kg - 내하중 : 20kg - 내부 사이즈 : L 53cm x W 40cm x H 38cm - 적합 견종 : 소형견(치와와,말티즈 등) - 손잡이가 있어 쉽게 들고 운반이 용이
현 모델 선정사유	- 사용의 편의성 및 대원의 안전성 고려
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	송정119안전센터						우선 순위	06
장비명	동물포획용장갑	모델명					예상 가격
보유기준		보유수	0점				필요 수량	2점
보강사유		사용부서	생활안전대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 야생동물, 맹수, 파충류 등을 안전하게 포획하기 위하여 사용하는 대원보호용 장갑			필요성		- 동물 포획시 물으거나 할퀴는 사고 방지
제원	- 모델명: 동물포획장갑 - 재질 : 외피-가죽, 내피-보호면사 - 길이 : 45cm 이상 - 오지형에 손끝부분 3중 덧대기처리로 팔, 손목, 손가락의 안전확보
현 모델 선정사유	- 사용의 편의성 및 대원의 안전성 고려
기타