설계심의 사후평가 총괄표

□ 평가분야 :

□ 평가기간 :

구 분 공 사 명	위원별 평가 내역						총점	최종 평가 (A～D)
							평점

※ 평가방법

- 위원별 평가내역 : 평가위원과 평가점수 기재

- 분야별 평가점수에 따라 A, B, C, D 4개 등급으로 구분 부여

․ 탁월 95점이상 ~ 100점    : A

․ 우수 90점이상 ~ 95점미만 : B

․ 보통 85점이상 ~ 90점미만 : C

․ 미흡 85점미만            : D

2014.    .    .

평가담당 : 담당자           (서명)

팀  장           (서명)

설계심의 사후평가 종합의견

□ 공 사 명 :

분 야	종 합 의 견

※ 기 배부된 설계심의 지적사항에 대한 조치내용 및 기술지도․자문 요구사항을 참조하여 현장 기술지도․자문 및 평가하신 사항을 기재

※ 전문분야와 관계없이 별첨 <배점기준>을 참조하여 채점

※ 현장점검 지적사항은 별지 양식에 의거 작성

평가위원 :                (서명)

설계심의 사후평가 채점표

□ 공 사 명 :

□ 시 공 사 :

□ 평가내용

평가항목		배 점	평가점수	비고
1. 설계심의 지적사항 조치		50
2. 시공(품질)관리		30
3. 안전 ․ 환경관리		10
4. 교통 ․ 보행관리		10
5. 기타(수범사례)		가점 0~5
	합 계	100

2014.    .    .

평가위원 :            (서명)

세 부 평 가 기 준

평가항목	배점	반 영 점 수
설계심의 지적사항 조 치	40점	설계심의 지적사항 시공 반영 적정성(%, 반영건수/지적건수)
		95이상	90이상~95미만				85이상~90미만			85미만
		39~40	37~38				35~36			34
	10점	설계심의 지적사항 변경의 적정성(%)
		변경이 없거나 변경절차 이행			변경절차 일부 이행				변경절차 불이행
		10			7~9				0
시공(품질) 관 리	30점	시공(품질) 관리 주요 지적사항
		3건 이하			4건 이상 ~ 6건 이하				7건 이상
		29~30			27~28				26
안전․환경 관 리	10점	안전․환경 관리 주요 지적사항
		3건 이하			4건 이상 ~ 6건 이하				7건 이상
		9~10			8				7
교통․보행 관 리	10점	교통․보행 관리 주요 지적사항
		3건 이하			4건 이상 ~ 6건 이하				7건 이상
		9~10			8				7
기타 (수범사례)	가점 5점	효율적인 공정관리 등으로 공기단축 및 사업비를 절감한 경우, 현장 관리 상태 등 타 현장의 모범이 된 경우
		사업비 절감				현장상태 양호		공기단축 10%이상
		10% 이상		2		2		10%이상			1
		10% 이하		1				10%이하			0.5

설계심의 사후평가 평가항목 및 내용

평가항목	배점	평 가 내 용
설계심의 지적사항 조 치	50점	- 설계심의 지적사항의 시공반영 적정성 ∙ 공사시행의 적정성․안전성 ∙ 각종 자재선정, 기술적용 등의 적정성 ∙ 각종 설계조건의 적정성 ∙ 공법선정, 구조안정성 및 경제성 ∙ 향후 유지관리시의 장단점 여부 - 설계심의 지적사항 조치계획 변경의 적정성 ∙ 변경이행의 처리 절차 ∙ 변경내용의 적정성
시공(품질) 관 리	30점	- 구조물 규격관리 적정성 - 자재관리 적정성 - 시설물 등의 균열․재료분리 및 마무리 상태 - 배수․방수처리 상태 - 시험실 관리 상태 - 공정관리의 적정성 및 신기술 도입, 공법개선 - 시공의 적정성(시방서 기준) - 품질시험의 적정성 등
안전 ․ 환경 관 리	10점	- 안전 관리 및 안전시설물 설치 ∙ 위험․안전표지판, 야간 안전시설물 등 설치상태 - 환경관리 ∙ 먼지․소음저감, 주변 시설 훼손방지를 위한 관리 실태 - 현장 정리정돈 상태 ∙ 자재 산재방치, 불필요한 장비․자재의 방치 점용 ∙ 각종 시설물의 관리 상태 (미관저해 : 노후․파손․오염 등)
교통 ․ 보행 관 리	10점	- 현장 주변 교통처리 및 보행 안내체계 ∙ 교통안내표지판 및 공사안내표지판 적정 설치 ∙ 교통처리 신호수 배치, 교통처리 방법 적정성 등 ∙ 차량통행 노면의 평탄성 확보 등 유지관리 적정성 ∙ 보행로 확보 및 보도면의 평탄성 등 보행편의 정도
기타 (수범사례)	가점 0~5점	- 효율적인 공정관리 등으로 공기단축 및 사업비를 절감한 경우, - 현장 관리 상태 등 타 현장의 모범이 된 경우