도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제10차)

◉ 제2자유로 종점부 입체화 공사(변경) : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 7-1단계 : 월드컵경기장교차로 직진선형 불량으로 교통사고 위험 예상됨, 북측  접근로상 좌회전 2개차로를 대향차로에 설치가 필요한 지를 재검토하고 필요시 SB 접근로에 설치하거나 부득이한 경우 교통안전시설 보강 설치

- 7-2, 8단계 : SB 직진 교통량을 감안하여 직진 3개차로 확보방안 검토

- 10단계～완공

· 월드컵대교북단～지하차도 진출입부 횡단구성 차로폭(보도폭 포함)을 전체적으로 재조정한 후 월드컵대교북단→지하차도 진입부를 4→5개  차로로 확보하는 방안 검토

· 10단계～완공 : 5개차로 확보후 월드컵대교북단(2개차로)→지하차도 진입(2개차로) 및 상부 교차로(1개차로), 강변북로(2개차로)→상부 교차로(2개차로) 진입

- 14단계(완공) : 북측 접근로 횡단보도를 도로(중심선)와 평행하게 설치

- 17p 월드컵로 구간의 경우 당초 6→8차로에서 금회 6→7차로로 1개 차로를 축소하는 것으로 계획하였음 차로수 축소의 사업계획상 변경 필요성 언급 및 향후 완공후 차로수 축소에 따른 교통 영향 등에 대해서 검토가 필요함

- 증산로 교통처리 계획중 다음 사항 검토

· 보행환경개선 도우미 6인 정도를 배치하는 것으로 계획되어 있어, 과다한 것으로 판단되니 공사시행 위주로 재배치 검토

· 교통통제수 배치의 경우 안전 등을 고려하여 야간에는 로봇통제수 배치방안 병행 검토

· 매봉산 ↔ 윌드컵 경기장 측은 사거리 횡단보도와 인접하여 횡단보도를 설치하는 것으로 되어 있으나, 하늘 공원 ↔ 평화의 공원측은 미설치하는 것으로 계획됨. 따라서, 사거리 횡단보도와 인접하여 횡단 보도를 설치하는 방안은 차량흐름, 보행환경 안전성 및 용이성 등을 종합적으로 고려하여 설치 또는 미설치 검토

- 월드컵대교 개통 관련 이후, 월드컵대교에서 월드컵경기장교차로 진행차량과 강변북로 진입차량 엇갈림 현상 발생이 우려되므로 대책 마련

- 공사장 점요으로 각 진행방향별 좌회전 및 직진차로 분리 운영함에 따라 신호기 시인성 재확인 필요

- 상암사거리에서 월드컵경기장 교차로 경유 농수산물센터 방향 좌회전 3개차로 운영은 월드컵경기장 개통에 따른 교통량 재분석 후 차로 운영 검토