도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제15차)

◉ 지하철 4호선 상계~노원 방음벽 교체공사 : 조건부 시행

- 구간과 단계를 구분하여 도면에 표기하기 바람

- 양방향 공사와 일방향 공사의 단계도를 변경하기 바람

- 1단계처럼 교차로 통과후 점유 공사시 사전에 차로 차단 또는 우회전 차로 변경하여 차로수를 유지하기 바람

- 도로점유가 실제 발생하는 단계를 표기 하기 바라며, 세부 단계별로 실제 공사 일수 및 시간 등을 표기하기 바람

- 상계초등학교 입구 교차로에 대해 교통처리 대책을 재수립하기 바람(좌회전 및 직진 차로의 선형이 매우 불량하여 사고 위험성이 있으므로 좌회전 임시 폐쇄 등의 방안을 검토하기 바람)

- 교차로 점유시 작업차량(크레인 등)의 용도, 제원 및 장비운영 방법등을 제시하기 바람