공사현장별 지적내용 및 조치계획

(한강사업본부)

○ 점검일 : 2013. 3. 8 (금)

점검일 점검자	공사명	분야	점검결과 지적사항	조치요함사항	조치유형 (사진번호)
계	2개 현장		총 4건 지적 (보완시공 3건, 현장시정 1건)
‘13.3.8 이오형 허광호	망원초록길 조성공사 (시설부 기전설비2과) (추진공정률 : 63%)	안전	- 지하차도 일산방향 기존 아스콘포장 (No 0+150~0+200) 절단 시 작업자 보호를 위한 안전시설물 설치 미흡	- 지하차도 일산방향 기존 아스콘포장 (No 0+150~0+200) 절단 시 안전시설물 설치 등 조치 요망	현장시정 (1)
		품질	- 지하차도 아스콘포장을 위한 기층 재포설 구간중 일부 스폰지 현상이 발생하여 지반 개선이 요구됨	- 기층재포설 구간중 일부 스폰지 현상 발생부에 대한 치환 등 지반개선 요망	보완시공 (2)
‘13.3.8 이오형 허광호	홍제천교외 2개소 교량건설공사 (시설부 시설관리과) (추진공정률 : 98%)	품질	- 아스콘포장 시공구간(교대A2 지점)에 현재 노출된 노상층 중 점토분이 많이 함유된 불량구간이 있어 지반 개선이 필요함	- 아스콘포장 시공구간의 현재 노출된 노상층 중 점토분이 많이 함유된 불량 구간은 치환 등의 지반 개선 요함	보완시공 (3)
		품질	- 아스콘포장 시공구간(교대 A2 인접부)중 상수도 공기변실 등 아스팔트도로와 간섭구간은 포장공사전에 부동침하 방지 조치가 요구됨	- 아스팔트도로와 간섭구간은 부동침하 방지를 위한 조치(무근콘크리트로 주변 보강 등)를 취한 후 포장공사를 시행 하기 바람	보완시공 (4)

점검결과 현장사진

□ 공사명 : 망원초록길 조성공사
사진설명	지하차도 일산방향 기존 아스콘포장(No. 0+150~0+200) 절단 시 안전시설물 설치 등 조치 요망		【사진 1】

□ 공사명 : 망원초록길 조성공사
사진설명	지하차도 아스콘포장을 위한 기층재포설 구간중 일부 스폰지 현상 발생부에 대한 치환 등 지반개선 요함	【사진 2】

□ 공사명 : 홍제천교외 2개소 교량건설공사
사진설명	아스콘포장 시공구간(교대A2 지점)의 현재 노출된 노상층 중 점토분이 많이 함유된 불량구간은 치환 등의 지반개선 요함	【사진 3】

□ 공사명 : 홍제천교외 2개소 교량건설공사
사진설명	아스콘포장 구간(교대A2 인접부)의 도로와 상수도 공기변실 간섭구간은 부등침하 방지 조치 후, 포장공사 시행 요함	【사진 4】