참고 2-1		소방차량(펌프차) 적재장비 배치도(예시)

전 면

후 면

운전석 (좌측)

지 붕

조수석 (우측)

위치	장비명	위치	장비명			위치	장비명
①	통신장비(이동국) 1 교통신호봉 1, 연기투시랜턴 1 휴대용탐조등 1, 소화기 1 골전도 블루투스 이어폰 1 전면형 방독마스크 3 추락방지 확보장비	⑤	소방안전 줄사다리 1 결합금속구(원터치) 암65㎜×스토즈 커플링65㎜ 2 암40㎜×스토즈 커플링40㎜ 2			⑨	결합금속구(Y형) 암65㎜×(수40㎜×2) 1 소방호스(40㎜) 6, 관창(40㎜) 1 피스톨관창(40㎜) 1
②	결합금속구(Y형) 암65㎜×(수40㎜×2) 1 결합금속구(회전) 65㎜×수40㎜ 1 소방호스(65㎜) 5, 호스스패너 3 결합금속구(회전) 65㎜×수40㎜ 1 소방호스(중계용) 1 피스톨 관창(65㎜) 1	⑥	삽 1, 소화전 렌치 1, 소화전 핸들 1 도끼 1, 지렛대 1, 스탠드 파이프 1 갈고리 1, 갈쿠리 1, 송배풍기			⑩	산불진화장비 미분무장치 1세트 산불진화장비 연장호스 5 소방차정비용 공구 1세트
③	소화기 2	⑦	결합금속구(연결) 암65㎜×암65㎜ 1 결합금속구(연결) 수65㎜×수65㎜ 1 결합금속구(연결) 암65㎜×수40㎜ 2			⑪	전선릴, 만능도끼. 결합금속구(회전) 65㎜×수40㎜ 1 결합금속구(회전) 40㎜×수40㎜ 1
④	고임목 4	⑧	소방호스(40㎜) 13 소방호스(65㎜) 8			⑫	수중펌프 피스톨 관창(65㎜) 1
⑬	결합금속구(Y형) 암65㎜×(수40㎜×2) 1 결합금속구(회전) 40㎜×수40㎜ 1 소방호스(40㎜) 5 피스톨관창(40㎜) 1 호스 스패너 1			⑭	복식사다리 1, 소방호스 보호틀 2 천장파괴기 1, 흡수관 소방호스(40㎜) 2, 소방호스(65㎜) 2 소방호스(흡수용) 1, 폼 공급펌프 안전 에어매트리스

❍ 중형펌프차 적재장비 위치 목록(후면)

일련 번호	장비명	규 격	단위	기준 수량	적재 수량	적재 위치
1	통신장비(이동국)	소방차량 장착용 20W 이상	대	1	1	①
2	결합금속구(연결)	접합부: 암65㎜×암65㎜, 재질: 알루미늄 합금	개	1	1	⑦
		접합부: 수65㎜×수65㎜, 재질: 알루미늄 합금	개	1	1	⑦
		접합부: 암65㎜×수40㎜, 재질: 알루미늄 합금	개	2	2	⑦
3	결합금속구(Y형)	접합부: 암65㎜×(수40㎜×2), 재질: 알루미늄 합금	개	1	3	②⑨⑬
4	결합금속구(원터치)	접합부: 암65㎜×스토즈 커플링65㎜	개	2	2	⑤
		접합부: 암40㎜×스토즈 커플링40㎜	개	2	2	⑤
5	결합금속구(회전)	규격: 65㎜, 40㎜, 65×40㎜, 재질: 알루미늄 합금	개	4	4	②⑪⑬
6	소방호스	65㎜×15m, 형식승인제품일 것	개	10	15	②⑧⑭
		40㎜×15m, 형식승인제품일 것	개	10	26	⑧⑨ ⑬⑭
		중계용, 접합부: 65㎜×2.5m 이상	개	1	1	②
		흡수용, 10m이상, 스트레이너 포함	개	1	1	⑭
7	흡수관	접합부: 65㎜×65㎜×10m 원터치커플링 적용(철심내장)	개	1	1	⑭
		접합부: 75㎜×75㎜×2.5m(원터치커플링 장착 및 보호커버) 접합부: 100㎜×100㎜×2.5m(원터치커플링 장착 및 보호커버) 2.5m 연결부분 원터치 커플링	개	4	4	⑭
8	호스 스패너	지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄	개	각 2	각 2	②⑬
9	소화전 렌치	지상식 소화전ㆍ흡수관ㆍ중계관 등 개폐용	개	1	1	⑥
10	소화전 핸들	지하식 소화전 개폐용, 길이 1,000㎜ 이상	개	1	1	⑥
11	스탠드 파이프	지하식 소화전 연결용	개	1	1	⑥
12	관창	피스톨 관창 40㎜, 65㎜	개	각 2	각 2	②⑨ ⑫⑬
		폼용, 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄 합금	개	각 1	각 1	②
		폼(중발포)용, 40㎜, 65㎜ 재질 : 스테인리스	개	각 1	각 1	②
13	소방호스 보호틀	허용 하중: 10톤 이상	개	1	2	⑭
14	지렛대	90㎜ 이상	개	1	1	⑥
15	소방차정비용 공구	소방자동차 점검ㆍ정비용 공구 세트	개	1	1	⑩
16	갈고리	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄	개	1	1	⑥
17	천장 파괴기	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄	개	1	1	⑭
18	도끼	치수: 570㎜ 이상, 중량: 1,5kg 이하	개	1	1	⑥
19	만능도끼	치수: 340㎜, 중량: 1.3kg 이하	개	1	1	⑪
20	삽	길이: 1m	개	1	1	⑥
21	교통신호봉	가시거리 500m 이상	개	1	1	①
22	휴대용 탐조등	출력 35W 이상	개	1	1	①
23	연기투시랜턴	출력 10W 이상	개	1	1	①
24	복식 사다리	높이: 7m 이상, 재질: 알루미늄 합금	개	1	1	⑭
25	전선 릴	AC 250V, 3.5SQ 이상×3C=30m 이상, 누전차단기 부착형 2구 콘센트 방수(접지)형	개	1	1	⑪
26	수중펌프	모터성능 1HP 이상	대	1	1	⑫
27	소화기	ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식	개	1	3	①③
28	폼 공급펌프	220V용, 이중절연, 수동식 또는 전기모터 구동식	개	1	1	⑭
29	송배풍기(배터리식)	풍량: 15,000cfm이상, 출력: 1.5㏋이상, 중량: 30kg이하	대	1	1	⑥
30	전면형 방독마스크	머리끈: 4점식, 정화통 장착: 1개 이상 정화가스 필터: 화재진압 유해가스방지용	개	1	3	①
31	갈쿠리	길이: 4.5m 이내, 중량: 3kg이하	개	1	1	⑥
32	고임목	경사각도: 45, 규격: 300㎜×250㎜×200㎜이상	개	2	4	④
33	추락방지 확보장비	길이: 380㎜, 중량: 1.3kg이하, 날개길이: 90㎜	세트	1	1	①
34	안전 에어매트리스	크기: 1500㎜×2000㎜×650㎜이내	세트	1	1	⑭
35	소방안전 줄사다리	길이: 5m이상, 폭: 300㎜, 안전하중: 300kg	개	1	1	⑤
36	골전도 블루투스 이어폰	블루투스 V5.0이상, 연속재생시간: 8시간 이상 무게: 30kg이하	개	1	3	①
비고 1. 관창 중 폼(중발포)용 : 소방물탱크차의 적재기준에서 제외 2. 폼 공급펌프 : 소방물탱크차의 적재기준에서 제외

참고 2-2		소방차량(구급차) 적재장비 배치도(예시)

전 면

운전석 (좌측)

조수석 (우측)

후 면

내 부 1

내부 2

위치	장비명	위치	장비명			위치	장비명
①	통신장비(이동국) 2, 교통신호봉 1 AVL 단말기, 구급헬멧 2 (웨어러블 캠 & 헤드랜턴 포함) 비멸균장갑, 감염보호복 2, 중증도 분류표	⑤	계단이송용 들것 1			⑨	공기순환기 1 시계 1 구급헬멧 1 (웨어러블 캠 & 헤드랜턴 포함)
②	자동식 산소소생기 2(10L) 가변형 들것 1 삽 1, 구명조끼 1	⑥	주들 것 1(차량용)			⑩	부목세트(경성-와이어 부목) 부목세트(연성-패드 부목) 환자 팔고정대, 구토용백 시트 및 침대용 방수 위생패드
③	소화기 1, 고임목 2 외상처치 가방 1 (멸균거즈, 붕대, 멸균생리식염수 알루미늄 부목, 구급용 가위 등)	⑦	긴척추고정판(롱보드) 1 분리형 들것 1			⑪	경추보호대 5(소2, 중2, 대2)
④	휴대용 인공호흡기 1(3L) 감염보호복 D급 5	⑧	KED(구출고정장치) 1 보온용 모포 2, 소방호스(40㎜) 2			⑫	분만세트 1, 골반고정밴드 후두경세트(비디오 후두경), 백밸브마스크, 전동식 의료용 흡인기
⑬	의약품(니트로글리세린-구강용, 포도당-수액용, 생리식염수-수액용, 하트만 용액, 비닐장갑, 멸균장갑,			⑭	호흡유지기구(비강캐뉼라, 안면마스크, 비재호흡 마스크 등) 붕대(3인치, 4인치, 6인치), 멸균거즈, 수액연장선, 주사기, 정맥주사바늘, 기도확보유지기구, 주사바늘 폐기용기 등
⑮	환자감시장치(SPO2 포함), 흡인용 튜브,			⑯	AED(자동제세동기), 기계식가슴압박장비 구급가방 1(체온계, 혈압계, 혈당측정기, 청진기, 검안라이트, 휴대용산소포화도 측정기 등) , 구급의약품가방 1

❍ 구급차량 적재장비 위치 목록(차량 내부 등)

일련 번호	장비명	분류	단위	보유 기준	적재 수량	적재 위치
1	신체검진기구	혈압계, 체온계, 검안라이트, 청진기, 혈당측정기	개	2	2	⑯
		휴대용산소포화도측정기, 호기말이산화탄소측정기, 환자감시장치(spo2포함)	개	1	1	⑮⑯
2	기도확보유지기구	입인두기도기, 코인두기도기,후두경세트	세트	1	1	⑫
		성문외기도유지기(성인,소아)	세트	2	2	⑫
3	호흡유지기구	백밸브마스크(성인,소아,영아), 비강캐뉼라(성인,소아,영아),안면마스크(성인,소아,영아), 비재호흡마스크(성인,소아,영아)	세트	2	2	⑫⑭
		자동식산소소생기(고정용,휴대용), 의료용분무기,전동식 의료용흡인기(휴대용)	세트,개	1	1	②④⑫
		흡인용 튜브	개	3	3	⑮
4	심장박동회복기구	자동심장충격기	개	1	1	⑯
		자동심장충격기 패치(성인,소아)	팩	2	2	⑯
5	순환유지기구	수액연결선	세트	10	10	⑭
		정맥주사바늘, 주사기(30ml포함)	개	3	3	⑭
		3방향 수액밸브	개	5	5	⑭
		수액연장선	개	2	2	⑭
		정맥주사바늘 고정테이프	개	10	10	⑭
6	외상처치기구	경추보호대(성인,소아)	세트	2	2	⑪
		긴척추고정판, 머리고정대, 구출고정장치, 부목(연성,경성),골반고정밴드	개	1	1	⑦⑧⑩⑫
		거즈	개	10	10	⑭
		환자 팔고정대	크기별	2	2	⑩
		지혈대, 구급용가위	개	2	2	③
		붕대	개	10	10	③⑭
		반창고	개	2	2	③
		구급장비가방, 화상처치세트	개	1	1
7	분만처치기구	분만처치용품	세트	2	2	⑫
8	체온유지기	보온용 모포	세트	2	2	⑧
9	환자운반기구	분리형들것, 가변형들것	개	1	1	②⑦
10	의약품	니트로글리세린(구강용), 흡입용기관지확장제	병 또는 앰플	1병 또는 10병	1	⑬
		포도당(수액용), 생리식염수(수액용),플라스마솔루션 또는 하트만용액	팩	2	2	⑬
		비마약성진통제(진통용), 항히스타민제(항알레르기용)	앰플	2	2	⑬
		에피네프린(부신호르몬제)	앰플	20	20	⑬
		아미오다로(부정맥치료제)	앰플	6	6	⑬
11	소독제	포비돈(살균용), 클로로헥시딘(살균용),에탄올(살균용),증류수(멸균),과산화수소,치아염소산나트륨	병	1	1	③
		알코올솜	개	1	1	③
		생리식염수(상처세척용)	병	3	3	③
12	감염방지기구	폐기물보관통, 주사바늘폐기용기	개	1	1	⑭
		구토용백	개	10	10	⑩
		감염보호복세트	세트	10	10	①④
		1회용 덴탈마스크, KF94마스크 또는 N95	개	10	10	①④
		시트	개	5	5	⑩
		멸균장갑,비멸균장갑,비닐장갑	개	10	10	①⑬
13	장비소독기구	차량용	개	1	1	⑨
14	기록장비	영상정보처리기기(내부용), 웨어러블 카메라	개	1	1	①

참고 2-3		소방차량(구조공작차) 적재장비 배치도(예시)

전 면

후면

지붕

좌 측(운전석)

우측(조수석)

위치	장비명		위치	장비명	위치	장비명
①		통신장비(이동국) 1 교통신호봉 2 연기투시랜턴 2, gps 1 쌍안경 2 열화상카메라 2, 반지절단기 1 가스측정기 1, 복합가스측정기 1 차량문개방기 1, E/V 마스터키 1 휴대용탐조등 3, 방사선측정기 1	②	일반소화기 1 하론 소화기 1	③	3단 복식사다리 1 인명구조 에어매트 1 레스큐 튜브 2 방열복 2Set 방사선 보호키트 2 들것 1, 절연봉 1 다목적 삼각대 2 천장 파괴기 1, 절연봉 1
④	방화문 파괴기 2, 삽 1 무릎 및 팔꿈치 보호대 3 대원 탈출배낭 2, 문개방기구 1 산악장비 가방 Set 3 잭 리프트 1, 도끼 3, 만능도끼 3 라이트라인 2, 갈고리 1		⑤	전동드릴 1 해머드릴 1, 코아드릴 1 그라인더 1 전선 릴 1 공구박스 1 탑재형 발전기 1 조명 및 윈치 리모컨 1	⑥	에어백 1 열화상 카메라 2 동력절단기 1 스쿠버 공기통 5 각종 구조로프(5, 10, 20, 30M)
⑦	체인 1Set 슬링벨트 5		⑧	각종 오일류	⑨	고임목 1 set
⑩	체인톱 2 고성능 컷소 2 휴대용 전개기 1 수동식 전개기 1		⑪	대형유압엔진펌프 1 유압전개기 1 유압 램 1 휴대용유압펌프 1 유압쇄기전개기 1 유압절단기 1 대원위치 추적기 1 이동식 발전기 1 에어 착압기 1 이동식조명 1	⑫	화학보호복 2, 수중영상탐지기 2 산악용 들것 1 수난구조장비 Set 3 수중랜턴 2 웨이트 벨트 1 스킨핀 4 구명환 2 구명조끼 2 레스큐 튜브 1
⑬	예비용기 6

❍ 구조공작차 적재장비 위치 목록(차량 내부 등)

일련번호	장비명	규격	단위	기준수량	적재수량	적재위치
1	통신장비(이동국)	소방차량 장착용 20W 이상	대	1	1	①
2	E/V 마스터키	100cm x 30cm / 3kg	개	1	1	①
3	차량문개방기	150cm x 30cm / 3kg	개	1	1	①
4	휴대용탐조등	43w	개	5	3	①
5	열화상카메라	250mm x 430mm x 160mm	개	2	4	①,⑥
6	쌍안경	2안식 고배율 쌍안경 / 10 x 50	개	1	2	①
7	가스측정기	13.1 x 7.0 x 5.2cm	개	1	1	①
8	방열복	특수 알류미늄 코팅처리	개	4	2	③
9	산악용 들것	길이 : 217.8cm, 넓이 : 58.5cm	개	1	1	⑫
10	반지절단기	40cm x 40cm / 2kg	개	1	1	①
11	절연봉	5단 5m / 10kg	개	1	1	③
12	공구박스	60cm x 30cm x 30cm / 10kg	개	1	1	⑤
13	대원위치추적장비	12.7*12.7*28.6cm	개	1	1	⑪
14	라이트라인	100m	개	2	2	④
15	스쿠버 공기통	200Bar	개	12	5	⑥
16	전선 릴	AC 250V, 3.5SQ 이상×3C=30m 이상, 누전차단기 부착형 2구 콘센트 방수(접지)형	개	1	1	⑤
17	천장 파괴기	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄	개		1	③
18	복식 사다리	높이: 7m 이상, 재질: 알루미늄 합금	개	1	1	③
19	연기투시랜턴	출력 10W 이상	개	1	2	①
20	교통신호봉	가시거리 500m 이상	개		2	①
21	고임목	경사각도: 45, 규격: 300㎜×250㎜×200㎜이상	개	2	2	⑨
22	갈고리	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄	개	1	1	④
23	천장 파괴기	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄	개	1	1	④
24	도끼	치수: 570㎜ 이상, 중량: 1,5kg 이하	개	10	3	④
25	만능도끼	치수: 340㎜, 중량: 1.3kg 이하	개	10	3	④
26	삽	길이: 1m	개	1	1	④
27	소화기	ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식	개	1	1	②
28	조명 리모컨		개		1	⑤
29	보호대	팔꿈치, 무릎 보호대	개	1	3	④
30	산악장비 Set	로프, 슬링, 자기확보줄, 로프장력측정기 등	Set	5	3	④
31	이동식조명	350(W)×570(L)×260(H)mm	개	1	1	⑪
32	들것	216cm x 61cm x 19cm	개	1	1	⑫
33	스킨핀	플라스틱 및 고무재질	개	6	4	⑫

일련번호	장비명	규격	단위	기준수량	적재수량	적재위치
34	다목적 삼각대	최대 2.7m / 최소 1.4m	개	1	2	③
35	슬링벨트	폭 : 10cm 길이 : 9m	개	2	5	⑦
36	컷소	700w	개	1	2	⑩
37	에어 착압기	최대 : 120kg	개	2	1	⑪
38	유압쐬개전개기	672 x 225 x 186 mm	개	1	1	⑪
39	방사능측정기	접철식으로 91cm에서 최대 412cm	개	1	1	①
40	해머드릴		개	1	1	⑤
41	문개방기구	차량문 개방기(7), 문 개방용 에어백(1), 쐐기(2), 주유구 열쇠(1), 보관가방(1)	set	1	1	④
42	gps	2.4X6.1	개		1	①
43	수중영상탐지기	모니터 : 17“LCD (Sunlight Readable 코팅) 크기 및 재질 : 외경 630 x 492 x 352 mm (±5% 오차범위)	개	2	2	⑫
44	유압전개기	769mm	개	1	1	⑪
45	휴대용유압펌프	450*300*377mm	개	1	1	⑪
46	코아드릴		개	1	1	⑤
47	잭리프트		개	1	1	④
48	대형유압엔진펌프	3단 Axial 피스톤 펌프	개	1	1	⑪
49	유압램	533 x 133 x 350 mm 21 x 5.2 x 13.8 in	개	1	1	⑪
50	유압절단기	692x271x190mm	개	1	1	⑪
51	전동드릴	길이:204mm 높이:229mm	개	1	1	⑤
52	체인톱	배기량 : 65cc, 마력 : 4.6	개	2	2	⑩
53	화학보호복	높이 43.2 cm (±5%), 넓이 45.7 cm (±5%) / 레벨 : A	개	2	2	⑫
54	레스큐튜브	길이 : 1.8m / 중량 : 1.3kg	개		3	③,⑫
55	예비용기		개		6	⑬
57	구명환		개	2	2	⑫
58	구명자켓		개	6	2	⑫
59	에어백	레귤레이터, 호스, 콘트롤러 등 Set	개	1	1	⑥
60	방화문 파괴기		개	1	2	④
61	그라인더		개	1	1	⑤
62	복합가스측정기		개	1	1	①
63	방사선 보호키트	부틸고무재질	개	1	2	③
64	동력절단기	3.5 kW	개	1	1	⑥
65	스킨핀		개	6	2	⑬
66	수중랜턴		개		2	⑬
67	인명구조 에어매트	3.2*1.1m	개	1	1	③