붙임 4

수질사고 상황메세지(예시)

□ 아파트 붉은 물 발생 신고 접수

○ 민원 접수 : 2019.10.00. 00:00

- 00구 00로00   000아파트 0세대 붉은 물 발생 신고

○ 발생원인 : 파악 중

○ 수질검사 결과 : 수도꼭지 및 저수조 탁도 0.7NTU

□ 아파트 붉은 물 발생 신고 접수

○ 민원 접수 : 2019.10.00. 00:00

- 00구 00로00   000아파트 00세대 붉은 물 발생 신고

○ 발생원인 : 파악 중

○ 수질검사 결과 : 수도꼭지 탁도 1.2NTU, 저수조 1.07NTU

□ 단독주택 붉은 물 발생 신고 접수

○ 민원 접수 : 2019.10.00. 00:00

- 00구 00로00  붉은 물 발생 신고

○ 발생원인 : 파악 중

○ 수질검사 결과 : 수도꼭지 탁도 0.7NTU, 인입밸브 0.3NTU

□ 단독주택 붉은 물 발생 신고 접수

○ 민원 접수 : 2019.10.00. 00:00

- 00구 00로00  붉은 물 발생 신고

○ 발생원인 : 파악 중

○ 수질검사 결과 : 수도꼭지 탁도 0.6NTU, 인입밸브 0.6NTU

□ 초등학교 붉은 물 발생 신고 접수

○ 민원 접수 : 2019.10.00. 00:00

- 00구 00로00  00초등학교 붉은 물 발생 신고

○ 발생원인 : 파악 중

○ 수질검사 결과 : 수도꼭지 1.8NTU, 저수조 1.6NTU

□ 수질사고 발생원인 확인

○ 발생원인 : 긴급누수복구 완료 후 밸브 조작으로 발생 추정

○ 공사지점 : 00구 00로00 앞0

○ 공사일시 : 2019.10.00. 00:00 ~ 00:00

□ 수질사고 발생원인 확인

○ 발생원인 : 00동 ~ 000동 송배수관 정비공사를 위한 밸브 조작으로 추정

○ 공사지점 : 00구 00로00 앞0

○ 공사일시 : 2019.10.00. 00:00 ~ 00:00

□ 수질사고 발생원인 확인

○ 발생원인 : 소방서 소화전 점검 시 소화전 개․폐 조작으로 추정

○ 점검지역 : 00구 00로00 ~ 00구 00로00

○ 점검일시 : 2019.10.00. 00:00 ~ 00:00

□ 수질사고 발생원인 확인

○ 발생원인 : 000000  상수도이설 공사를 위한 밸브 조작으로 추정

○ 공사지점 : 00구 00로00 앞0

○ 공사일시 : 2019.10.00. 00:00 ~ 00:00