도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (11차)

◉ 신길7구역 주택재개발 사업중 정비기반시설공사 : 조건부 시행

- 1구간 3단계 등 비보호 좌회전 및 직진 겸용차로는 대향차로를 이용하여 독립된 회전차로를 운영하기 바람

※ 통제수를 통한 회전처리는 다소 위험하오니, 시설측면으로 보완하기 바람

- 1구간 41단계 등 공사 장비의 회전반경을 고려하여 점용폭을 확보하기 바라며, 공사장비가 위치한 지점에 통제수를 반드시 배치하기 바람

- 2구간 9단계 보라매역→영등포역 우회전 차량의 원활한 통행을 유도하기 위해 영등포역 방면 접근로 정지선 후퇴 및 회전반경 확보 등 대안을 검토하기 바람

- 또한 공사기간을 2일로 조정하고 시공방법에 대해 자세히 제시하기 바람

- 보행공간 유효폭 2m 이상 확보할 대안을 검토하기 바람

- 완공 후 도면을 추가하기 바람