자문 검토 의견서

○ 압구정역〜압구정로데오역간 송배수관 정비공사 외 2건

안 건	검 토 의 견
압구정역〜압구정로데오역간 송배수관 정비공사 외 2건	1. p23 1.5.3 시공순서 - 강서구내 양천로, 강서로가 아닌 강남구내 도로명으로 수정하여 주시기 바랍니다. 2. 투입되는 장비의 제원 제시 및 이를 근거로 점용폭의 적정성 검토하여 주시기 바랍니다. 3. 1-1구간(전체구간 공통) - 교통관리방안의 내용 중 “직진1개차로 점용”과 도로횡단면도의 공사중 횡단면도(현황과 공사중 차로수가 동일)의 내용을 일치하여 주시기 바랍니다. 4. 1-1구간(전체구간 공통) - 공사중 차로점용구간과 서비스수준의 가로구간을 일치하여 주시기 바랍니다. · 예 : 7-8단계 : 실제 가로구간 공사지점은 한양치안센타→갤러리아사거리 방면인데 서비스수준의 내용에는 한양치안센타→갤러리아사거리 방면이 없음 - 공사중 구간 통행속도의 분석내용을 공사전과 공사중을 확인하여 주시기 바랍니다. · 예 : 7-8단계 : 공사전 구간통행속도와 공사중 구간통행속도가 31.0km/h, 31.0km/h 및 22.4km/h 및 22.4km/h로 동일하게 제시되어 있습니다. - 공사안내표지의 내용은 실제 차로운영내용을 표현하여 주시기 바랍니다. · 19-20단계 : 성수대교남단 교차로에서 u-turn이 가능함에도 불구하고 공사안내표지의 내용은 전방 1.8km에서 u-turn가능하다고 표시됨 5. 1-2구간(3-9단계) - 교차로내 공사를 실제 1개차로만 점용 후 공사가 가능한지 재검토 요망 6. 신사역 사거리 주변인 3구간은 야간시간대 주변 음식점으로 인하여 유동인구가 많은 지역이므로 보행자통행에 지장이 없도록 안전대책을 수립후 공사를 시행하여 주시기 바랍니다. 7. 3구간(5-11단계) - 공사시 작업차량의 제원을 제시하고 실제 제시한 공간에서 작업이 가능한지 재검토하여 주시고 필요시 추가 점용하여 안전한 공사가 진행될 수 있는 방안도 검토하여 주시기 바랍니다. 8. 용역계약서를 첨부하기 바람

2018. 04. 11