2014년 안양천

열수송관 보온보수공사 시행결과

2014년 12월

1. 열수송관 보수공사 시행 결과

◦ 시행결과

- 당초 이중보온관 보온 4개소 70m에 대한 보수공사를 시행코자 하였으나 굴착 규모 변경에 따라 3개소 132m를 굴착하여 보수공사를 완료하였음.

2. 공사 규모

구분	허가사항		시행결과
	개소	면적(폭×거리)	개소	면적(폭×거리)
굴착규모	-	347.2㎡	3개소	(3~4)m×90m=330㎡

3. 보수공사 세부 내역

순번	위치	지목	위치	공사내용	공사규모
					배관	토목
1	염창동 244	하천	동아아파트 앞	이중보온관 보온재 보수	600A	자전거도로 4m×30m 굴착
2	염창동 244	하천	동아아파트 앞	이중보온관 보온재 보수	600A	자전거도로 4m×14m 굴착
3	염창동 209	하천	무학아파트 앞	이중보온관 보온재 보수	600A	자전거도로 3m×46m 굴착

4. 첨 부

◦ 안양천 보수공사 현황 및 사진.  끝.