도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (10차)

◉ 중곡동 6164∼2385호간 송배수관정비공사 : 조건부 시행

- 굴착단계를 제외한 모든 단계는 야간에 시행할 수 있도록 재검토하기 바람

- 공사장비 재원(내측폭 등)을 재검토하여 시공방법 및 점용폭 계획을 보완하기 바람

- 횡단보도를 점용하는 공사단계는 보행자가 통행할 수 있도록 단계를 상세히 구분하기 바람

- Mid Block 구간의 공사단계는 대향차로를 이용해 1개차로 추가 점용하여 점용면적을 확보하고, 공사시간을 단축하기 바람 (23시 이후 시행)

- 1구간 11단계 북측접근로의 독립된 유턴차로 설치를 검토하기 바라며, 노면 및 안내표지 등 교통안전시설물을 보완하기 바람

- 1구간 11, 12단계 공사장비 배치 및 시공방법을 재검토하여 점용공간을 보완(축소)하기 바라며, 동→북 방향 우회전차량의 회전반경을 고려하여 북측접근로 정지선 후퇴 등 차로운영 계획을 수정하기 바람

- 1구간 21단계 남측 접근로의 서비스수준 결과를 면밀히 재분석하여 제시하고, 2개차로 이상 확보하기 바람

- 2구간 12단계 하위차로를 전체 점용하여 잦은 차로변경이 발생하지 않도록 보완하기 바람