중점점검사항
	상부구조 신축이음편기 : 상·하류 P1, P13 신축이음 및 후타재 파손 : 남·북단 접속교, J램프, A램프 신축이음 하부 누수 목재데크 상태 점검 : 남단접속교(상·하류) 보도부 체수 및 빗물받이 막힘 교면포장 소파 및 망상균열 : 남·북단 접속교, E램프 배수관 주변 누수(백태) 배수관 및 신축이음부 유도배수시설 토사퇴적 상태 하부구조 받침 물고임 및 부식진전 점검 받침부 하부 균열 및 파손 부속시설 지주기초 파손 및 균열 발생 표지판 탈락 및 고정볼트 풀림 등
	<신축이음편기 P1>	<신축이음편기 P13>
	<신축이음부 파손- J램프>	<후타재 파손 - 북단접속교>

	<목재테크파손- 남단접속교>	<보도부 물고임>
	<빗물받이 막힘>	<교면포장 소파 및 망상균열- E램프>
	<코핑부 균열 -PN16>	<강재연석부 녹발생-P5~P6>
	<차량방호책 이격 - P13>