2020년 차집관로 시설물 해빙기점검계획

차집시설 현황

구 분	관거현황	맨 홀	우수토실	환기구	비 고
중랑천외 25개하천	185Km	2,018개소	569개소	39개소

점검기간 : 2020.03.03. ~ 03.23.(15일간)

점검조 편성 : 3개조 11명

구분	1조	2조	3조	비고
조원	이석근, 박정우, 윤수현 기간제 작업원 1명	김원선, 김민호, 기간제 작업원 1명	이생기,송진수 하갑용 기간제 작업원 1명

조별 점검대상 하천

1조(8개하천) : 도봉천, 무수천, 방학천, 화계천, 가오천, 대동천, 백운동천, 한강

2조(8개하천) : 청계천, 행당노선, 정릉천, 성북천, 자양노선, 전농천, 중학천,

백운천

3조(10개하천) : 중랑천, 묵동천, 우이천, 당현천, 면목천, 공릉천, 갈월천, 인수천,

뚝도노선, 화양노선

중점 점검대상 : 둔치 상 자전거 도로 및 산책로가 있는 11하천

자양노선, 청계천, 정릉천, 성북천, 우이천, 중랑천, 방학천, 도봉천, 무수천,

당현천, 묵동천

점검 방법 : 노선별 일정에 의거 도보순찰

세부점검 사항

차집관거

- 차집관거 주변 동공 및 침하 여부

- 토사퇴적 등으로 인한 유수소통 장애

- 차집관거 주변 타 공사로 인한 관거 손상 여부

- U형 차집관거의 파손 및 토사 퇴적으로 인한 하수 월류 여부 등

맨홀

- 맨홀뚜껑 밀폐 체결장치 기능상실 여부

- 기타 맨홀덮개 파손 및 매몰 여부 등

우수토실

- 스틸 그레이팅 이탈 및 구조물 파손 여부

- 기타 협잡물 퇴적으로 인한 월류 여부 등

환기구 등

- 기능 유지여부와 시설물 파손 등

조치계획

경미한 사항 현장 즉시조치

소규모 토사퇴적 및 구조물 손상은 직영 작업반 보수

직영 작업반 보수가 곤란한 사항은 연간단가 계약업체에 작업 지시하여 보수