4. SH공사 점검실적

□ 추진실적

○ 점검기간 : 14년도 2/4분기

○ 점검실적

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개수)	점검건수	완 료	조치중
계	34	1,134	1,134	-
품질	27	1,053	1,053	-
안전	7	81	81	-

□ 분야별 점검실적

○ 품질관리 점검실적

점검대상 : 내곡지구 5단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 옥상 우수관은 가능한 한 지반내로 연결할 것

- 공용 출입문틀 주변 마감시공 철저 요망 등

점검대상 : 내곡지구 2단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 아파트와 주차장 사이 RC 일부 균열은 건조수축이 주원인이므로 공정상 최대한 나중에 보수할 것

- ALC블럭 몰탈 충진 철저 및 개구부에 조각편 사용 지양할 것 등

점검대상 : 세곡2지구 6.8단지 아파트 및 초등학교 건설공사

주요점검사항

- 외벽 단열재 부착면 콘크리트 돌출부위는 면정리 후 시공할 것

- 골조공사와 외부 조적공사가 동시에 진행되므로 간섭부위 중점 관리할 것 등

점검대상 : 마곡지구 14단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 지하주차장에 안내 사인물, 차량이동 동선, 출입구 안내표시등을 추가하여 가시성 확보할 것

- 옥상 난간을 고정하는 캡의 고정용 나사는 양쪽으로 설치 등

점검대상 : 마곡지구 15단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 집수정과 블록 절단면이 일치되도록 절단하여 재시공 검토할 것

- 지하저수조 배관보호 및 통로 확보를 위한 배관 커버 필요 등

점검대상 : 내곡지구 6단지 아파트 건설 및 언남초 이설공사

주요점검사항

- 조적공사 수직줄눈 채움 및 설비배관으로 인한 균열을 대비하기 위해 모르타르를 충분히 사춤하고 줄눈간격 유지 철저

- 외벽 철구조물 용접부 녹막이 도장 철저 등

점검대상 : 신내3지구 1단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 주차장 내 안내표시는 한글을 병기하고 가독성을 높이는 색상 검토

- 기계실 바닥 에폭시 라이닝 보완 등

점검대상 : 마곡지구 6단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 지붕 공용안테나 지지부 베이스와 콘크리트 주각부 사이 틈새 무수축 모르타르로 밀실히 채울 것

- 기계실 MMC계단 및 가드레일 설치할 것 등

점검대상 : 마곡지구 7단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 옥상 파라쳇 하부 방수보호커버 틈새 및 구배로 인한 턱이 낮은 부위 보완 시공할 것

- 외부 노출 시공한 우편함의 접근통로 개설 등

점검대상 : 양재 시프트 212번지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 화단 내 채광창 모서리 안전상 보완할 것

- 필로티 판석과 화단 접속부 마감 철저 등

점검대상 : 마곡지구 1.2.3단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- PC거더와 데크플레이트 접합부 마무리 상태 보완

- 전기실 입구, MCC계단 난간대 설치 요망 등

점검대상 : 마곡지구 4단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 점자 블록의 표기가 출입구에서 엘리베이터 앞까지 연결되도록 할 것

- 게이트 선홈통은 지면이하로 연결할 것 등

점검대상 : 내곡지구 3단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 주차장 램프 하부 슬라브 휨균열이 보이므로 에폭시로 보수할 것

- 주차장 내 출입구간에 한글 안내 병기할 것 등

점검대상 : 마곡지구 5단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 주차장 진출입 램프 벽체 면처리 철저 요망

- 옥상 방수 캡 마무리 정밀하게 마무리 할 것 등

점검대상 : 신정동 보금자리주택 건설공사

주요점검사항

- 복층세대 계단 코너 난간캡 모따기하여 적정시공 할 것

- 계단실 옆 채광창 내부 청소 및 도장 마감 철저 요망 등

점검대상 : 우면2지구 외 도로(선암지하차도) 건설공사

주요점검사항

- 신축이음장치 훼손부위 보완

- 지하차도 옆 콘크리트 턱 상부 균열 보수 요망 등

점검대상 : 상계동 보금자리주택 건설공사

주요점검사항

- 각 공종 착수 전 기능공의 품질교육 8시간 실시 후 공사 투입할 것

- 콘크리트 지수판 고정 시 사용한 못 머리부위의 틈새에 대한 보완방법 강구 및 지수판 지지방법 변경 검토 요망

점검대상 : 내곡지구 3.5.7단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 세대 내 코킹처리 미비한 곳 보완 할 것

- 지하 엘리베이터 홀 천정 텍스 내 스프링클러 배관 도색 요망 등

○ 안전관리 점검실적

점검대상 : 내곡지구 2단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 타워크레인 하부 방호 철저 및 표준 박스 사용 요망

- 용접기 사용 시 전격방지기 필요 등

점검대상 : 세곡2지구 6.8단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 엘리베이터 개구부 방호시설 철저 요망

- 가설동바리 사이 이동통로 확보 및 수직도 관리 철저 등

점검대상 : 마곡지구 도시개발사업 단지조성공사(1공구)

주요점검사항

- 공사 연결구간 사면 유실 대비하여 보호조치 필요함

- 6련암거 하류 토사 및 강제 배수시설에 토사 제거 및 자연 방류 등

점검대상 : 내곡지구 6단지 아파트 건설 및 언남초등학교 이설공사

주요점검사항

- 가설동바리 하부 고정목 설치 철저 요망

- 타워크레인 휀스 보수 및 변압기 상부 합판 보호조치 요망 등

점검대상 : 상계동 보금자리주택 건설공사

주요점검사항

- 우수가 흙막이 배면으로 침투하여 토압 및 수압이 증가되지 않도록 무근콘크리트를 V형으로 타설하여 작업자 이동통로로 사용하면서 배수처리할 것

- 통행이 빈번한 위치에 설치된 계측기는 보호커버 설치할 것 등

점검대상 :마곡지구 10-1단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 파일 항타 후 두부정리 시 장비 이동로 확보 및 보양조치 철저

- 장비 주출입구 경사로 측면 사면보호조치 철저 요망 등

점검대상 : 마곡지구 도시개발사업 단지조성공사(2공구)

주요점검사항

- 공동 환기구 철근 녹 제거하고 재시공 및 보양 철저

- 침하발생 우려 지반이므로 저류지 주변 포장공사구간 토공 품질관리 철저 요망 등