4. SH공사 점검실적

□ 추진실적

○ 점검기간 : 14년도 3/4분기

○ 점검실적

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개수)	점검건수	완 료	조치중
계	19	416	416	-
품질	9	287	287	-
안전	10	129	129	-

□ 분야별 점검실적

○ 품질관리 점검실적

점검대상 : 세곡2지구 1단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 주차장 컨트롤조인트 에폭시 코팅부분 중 들뜬 부위 보수

- 단지 내 단차로 인한 동선 표시물 세심히 계획할 것 등

점검대상 : 내곡지구 1단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- CCTV 라인검사 철저

- 피뢰침 볼트,너트는 균형있게 설치하고 캡보호 자치 설치 요망 등

점검대상 : 은평3지구 12단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 주차장 치장 블록 줄눈 및 일부 손상부위 마감 보완할 것

- 세대 아트월 타일 줄눈 간격 준수 등

점검대상 : 문정지구 도시개발사업 단지조성공사

주요점검사항

- 지하시설물 기 시공분 손상 방지대책 수립할 것

- 우기 시 침사지에 체수되지 않도록 조치할 것 등

점검대상 : 마곡지구 8단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 주차장 작은보 건조수축균열 지속적으로 관찰할 것

- 주차장 데크플레이트 구간 잭서포트는 기준에 맞게 상하부 보완 등

점검대상 : 마곡지구 10-1단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 기둥 주근 위치 부적정 부위 보완(피복두께 확보)

- 지하층 콘크리트 배부름 부위 조치할 것 등

【 안전관리 점검실적】

점검대상 : 신내2 의료안심주택 건설공사

주요점검사항

- 신규채용자에 대한 기본 건강검진 철저할 것

- 상세도면 재검토 또는 상세도면 대로 시공 할 것

점검대상 : 세곡2지구 6.8단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 타워크레인 패킹 주의 요망(양중시 편심으로 낙하 우려)

- 타워크레인 출입구 시건장치 철저 등

점검대상 : 문정지구 도시개발사업 단지조성공사

주요점검사항

- 작업통로 박스 주위에 안전휀스 설치 검토할 것

- 도로 좌우 법면이 우기 시 훼손 우려가 있으니 조치할 것 등

점검대상 : 천왕지구 7단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 균열관리대장 기록관리 철저할 것

- 샵드로잉에 날인하고 사전 계획 확정 후 책임 시공토록 할 것 등

점검대상 : 강일지구 11단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 사면보호 천막 보완 및 설치구간 확대

- 현장사무실 앞 굴토사면구간 구배가 급하므로 안전난간 후퇴할 것 등

점검대상 : 마곡지구 11.12단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- RSW 흙막이 변이구간 계측기를 추가설치하고 일일체크 할 것

- 세륜장은 시설기준에 맞게 설치하고 국도 유입부까지 바닥 포장 등

점검대상 : 만리동 협동조합형 건설공사

주요점검사항

- 학교측 CIP띠장 간격 및 레카 위치는 도면과 일치하도록 시공할 것

- 가시설 띠장, 스트럿, 받침대 용접 및 볼팅 전체 재시공 할 것 등

점검대상 : 마곡1.2 빗물펌프장 건설공사

주요점검사항

- 출입구 램프 안전난간 일부 탈락부위 연결시공 할 것

- 자재이동 계단 난간 규격 검토하여 덧살 수량 확보할 것 등

점검대상 : 마곡지구 8단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 안전관리 매뉴얼에 의거하여 주간, 월간 안전점검 실시 및 기록유지

- 주차장 계단실 주변 안전난간대 견고히 할 것 등

점검대상 : 마곡지구 10-1단지 아파트 건설공사

주요점검사항

- 안전표지판 추가설치 및 근로자 안전통로 설치 철저 요망

- 동바리는 상부 구조물 정중앙에 견고히 설치할 것 등