안전점검 지적사항 조치결과

□ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로건설 6-2공구

□ 점 검 일 : 2014. 4. 24(목)

□ 점 검 자 : 안전관리과 신정, 홍민철

□ 점검내용 : 건설공사장 기동불시점검

□ 조치결과

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	○ 폭발 재해예방에 관한 사항 - 시점부 발파⋅천공 작업구간은 현재 장약이 완료되었으나, 출입통제가 이루어지지 않아 폭발 재해가 발생할 수 있으니 작업구역에 대하여 출입금지구역 설정하고 주변에 휀스를 설치하여 관리바람.	- 장약 및 발파 작업시 작업구역에 대하여 출입금지구역 설정하여 인원통제 하겠음.	사진대지 #1
2	○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 시점부 기초파일 천공작업 장소 주변에는 위험 작업구역을 설정하여 안전하게 작업 요망.	- 시점부 기초파일 천공작업 장소 주변에 위험 작업구역을 설정하여 인원통제 하겠음.
3	○ 건설기계 안전에 관한 사항 - 시점부 작업중인 굴삭기의 훅해지 장치가 훼손되어 있으니 보수 요망.	- 굴삭기의 훅해지 장치 보수 완료 함.	사진대지 #2
4	○ 배수처리에 관한 사항 - 터널 종점 갱구부 양쪽 측벽의 굴착부분은 우기전 되메우기를 실시하고 배수로를 설치하여 물이 고이지 않도록 유도처리 요함.	- 터널 종점 갱구부 양쪽 측벽의 굴착부분의 되메우기를 실시하였으며, 배수로 설치 완료함.	사진대지 #3

사 진 대 지 (#1)
위 치	시점부 낙성대 개착구간		일 자	2014. 04. 24
지적내용	발파⋅천공구간 출입금지구역 설정 바람
위 치	시점부 낙성대 개착구간		일 자	2014. 04.29
조치내용	발파⋅천공구간 출입금지구역 설정 완료함

사 진 대 지 (#2)
위 치	시점부 낙성대 개착구간	일 자	2014. 04. 24
지적내용	굴삭기 훅해지 장시 보수 요망
위 치	시점부 낙성대 개착구간	일 자	2014. 04 25
조치내용	굴삭기 훅해지 장시 보수 완료함

사 진 대 지 (#3)
위 치	종점부 갱구부	일 자	2014. 04. 26
지적내용	갱구부 양쪽 측벽 굴착부분 되메우기 실시 및 배수로 설치 요함
위 치	종점부 갱구부	일 자	2014. 05. 02
조치내용	갱구부 양쪽 측벽 굴착부분 되메우기 실시 및 배수로 설치 완료함