[별지 제2호 서식]

교세라도큐먼트솔루션스코리아 다기능복합기 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

- A4 흑백 출력이 가능한 복사기 제품

- 사무실이나 교실에 비치하여 분당 50매의 속도로 프린트 가능

- 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, 양면장치, 네트워크 가능 모델

1.2 분류

물품분류번호	물품식별번호	규격명	용 도	인도조건
44101503	22751737	ECOSYS M3550idnG	A4/흑백	현장설치도

2. 적용자료 및 문서

- 전기용품안전인증 인증번호 : HU10700-14002B

- 방송통신기기인증서 인증번호 : MSIP-CMI-KKM-CECOSYSM3560

3. 필요조건

3.1 제품 일반 스펙 설명

식별번호	규격명	제품 사이즈	제품 무게	원산지
22751737	ECOSYS M3550idnG	475x455x590mm (본체+RADF)	23.3 kg	중국

3.2 형태 및 외관

3.3 제품 상세 스펙

구분	세부사양
인쇄속도	50 ppm ( A4 기준 )
해상도	600*600DPI, 9600 * 600 DPI
첫출력시간	8.0s
CPU	667 Mhz
메모리	기본 : 1,024MB
	최대 : 2,048MB
에뮬레이션	PCL6 , PS3 , PCL5e
인터페이스	USB 2.0, NIC, USB Host 2EA
폰트	BitmapFont:1font/Outline fonts : 80 font (Pcl6 and PS)
	한글폰트 10종 , 영문폰트 12종 ,특수문자 2종
지원OS	Windows NT/ 9X / ME / 2000 /XP/Vista/ Win 8
급지	기본 : 500매
	100매 (다용도급지대)
배지	기본 : 500매
양면인쇄	기본장착
지원용지규격	카세트 : A6R - A4
	다용도급지대 : 70*148mm - A4
특수용지	일반용지 , 투명지 , 라벨지 , 봉투 , 엽서 , 카드용지 , 컬러용지 ,고품질용지
FAX	전송속도 : SuperG3 33.6kbps, 3초이내
	전송방식 : Half-duplex/Full-duplex
	압축방식 : TCM, QAM, PhM
소음	55dBA(작동시) / 30dBA(정지시)
소모품	25,000매(ISO 19752기준)
옵션	급지장치 : PF-320 (500매) 4단까지 장착가능

3.4 제품 상세 스펙

컬러	복사	프린터	칼라스캔	팩스	양면	HDD	자동원고 이송장치
X	o	o	o	o	o	X	o

4. 포장 및 표시

4.1 포장

- 내포장 재료는 제품에 손상, 오손 등의 염려가 없도록 지류 등 가능한

친환경적인 재료를 사용하여야 한다.

- 외포장 재료는 운송 및 이동 중에 파손의 염려가 없도록 전, 후, 좌, 우에

스티로폼 등의 완충제를 사용하고, 수요기관 인도전까지 제품 외관의

현상을 보호하여야 한다.

4.2 표시

- 제품보호를 위하여 필요할 경우 아래의 이미지를 사용하여 BOX 취급 및

물류 방법의 주의사항을 표시하여야 함.

- 취급주의 이미지 :

5. 기타조건

5.1 무상 A/S 기간 및 연락처

- 무상 A/S 기간 : 1년간 무상 A/S

- 연락처 : 1544-0075

5.2 납품기한 : 납품요구일로부터 10일 內

※기재요령

① 적용범위 및 분류 :  당해 규격을 외관상의 크기, 형태, 성상과 용도 등에 따라 계층별로 분류하여 기재한다.

② 적용자료 또는 문서 : 공공규격인 경우, 당해 규격을 채택하게된 관련자료 또는 관련문서 번호 등을 기재한다.

③ 필요조건 : 재료, 형태, 제조 및 가공, 기능, 성능, 마감 , 외관 , 기타 사항 등을 기술인증(신기술, 특허, 품질 등)의 적용된 기술부분과 시험성적서의 시험항목, 결과치가 포함되도록 구체적으로 기재하고, 밑줄표시와 괄호안에 근거 서류명을 기재한다.

④ 검사 및 시험 : 검사 및 시험종류와 방법 등을 구체적으로 기재한다.

⑤ 포장 및 표시 : 포장 및 표시방법과 용도 등을 구체적으로 기재한다.

⑥ 용도 및 재원등 : 규격조건을 더욱 명백히 하는 참고사항으로서 카탈로그와 매뉴얼번호 등 발주 재원과 기타 필요한 사항을 기재한다.

⑦ 규격서는 A4용지로 하여 글자크기는 12포인트, 글자체는 신명조로 하여 작성하여야 한다.