안전사고 사례 및 유형

(5월5일 - 주,야 / 5월6일 – 야)

1. 후방을 확인하지 않고 문을 개방하여 후방차량과 접촉

(1) 내 용 일방통행 도로의 소화전에 수리 부서하기 위하여 정차하고 대원이 개방한 왼쪽 문에 후방에서 달려 온 소형트럭과 접촉했다. (2) 요 인
(가) 후방을 확인하지 않고 대원이 문을 개방했다. (나) 연기와 불꽃에 정신을 집중하여 주의력을 잃어 버렸다. (3) 대 책 (가) 문 개방은 반드시 뒤쪽의 안전을 확인하고 지휘자의 신호에 의해 하차한다. (나) 행동 하나하나에 세심한 주의를 도모한다. 특히 차도측의 문을 개방 하차할 때는 신중히 한다.

안전사고 사례 및 유형

(5월12일 - 주,야 / 5월13일 – 야)

2. 후방에서 유도하고 있던 대원을 추돌

(1) 내 용 화재현장에서 예정수리를 넘어 후진하여 유도한 대원이 안보여 치었다. (2) 요 인 (가) 기관원의 경험이 적어 수리에 정통하지 않았다. 예정수리에 빨리 부서 하려고 했다.
(3) 대 책 (가) 지휘자는 경험이 적은 기관원에 대하여는 적절한 지시, 명령을 한다. (나) 유도원은 원칙으로 차량의 좌 후방에 위치하고 신호를 명확히 한다.

안전사고 사례 및 유형

(5월19일 - 주,야 / 5월20일 – 야)

3. 요구조자 구출중 사고 차량이 움직임

(1) 내 용 동결된 다리 위의 교통사고 현장에서 구출작업중, 요구조자를 차 밖으로 운반한 직후 사고차량이 조금씩 움직여 앞에 있던 대원이 넘어지고 순식간에 가까이 있던 구급대원이 브레이크를 밟아 위기를 모면함.
(2) 요 인 (가) 사이드브레이크가 느슨 헐렁하고 동결에 의해 차바퀴가 미끄러졌다. (나) 동결도로에 있어서 차량안전 주의를 게을리 했다. (3) 대 책 (가) 행동을 개시하기 전에 반드시 사이드브레이크, 차바퀴를 확인한다. (나) 동결 노면과 도로에는 지형지물 등을 활용하여 사고차량을 고정한다.

안전사고 사례 및 유형

(5월26일 - 주,야 / 5월27일 – 야)

4. 현장부근에서 일반인이 뛰어 나옴

(1) 내  용

밀집지역 화재에 출동하여 화점 직근에 부서하기 직전 사이렌 음을 듣고 뛰어나온  일반인이 위험하게 되었다.

(2) 요  인

(가) 화점을 눈앞에 두고 전방에의 주의를 하지 않았다.

(나) 화재현장에서 보이고 있는 일반인의 이상행동을 예측하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 승차원 전원이 전방과 측방의 상황에 주의하고 안전을 확보한다.

(나) 확성장치 등을 활용하여 뒷골목 등에의 주의를 한다.