퇴적‘뻘’제거 작업지시

2018. 5. 18 (금)

공사명 : 2018년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

업체명 : 고황엔지니어링㈜   대표  이경욱

제  목 : 뻘 제거를 위한 장비 및 인력동원 지시

2018.5.18. 팔당댐 최대방류량 6,334㎥/sec(06:10), 잠수교 수위 6.82m     (10:30)로 침수된 아래 지역에 대하여 퇴적 ‘뻘’제거 작업을 지시하니 장비 및 인력     동원에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 동원 장비 및 인력

공원명	장 비			인 력	투입시간	작업구간
	계	로더	물차
계	154	34	33	87
반 포	44	10	9	25	5/18,16:00~ 5/22,06:00~	물빛광장, 노량대교 하부 및 수변무대
잠실공원	5			5	5/20,06:00~	수변자전거도로 및 산책로
여의도 여의샛강	105	24	24	57	5/19,06:00~ 5/22,06:00~	샛강 상·하류 IC 물빛광장 등 수변가