「2014.05.01. 주간」

라이트라인 배터리 충전

라이트라인이 방전이 되어 충전할 필요가 있을 때는 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

이 상태에서 전원을 연결하면 충전되는 중에는 계속 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

완전히 충전되면 LED 깜박임이 멈추고 녹색불이 계속 켜진 상태로 됩니다.

장비를 사용하지 않더라도 배터리를 최소한 1주일에 한번은 충전을 시켜야 합니다.

배터리를 충전하지 않으면 배터리 용량이 줄어듭니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.05.01. 야간」

돌진관창

돌진관창은 가연물이 적재되어 물이 침투되지 않을 때 사용하는 장비로 상가 및 아파트 등의 철재물(셔터)등을 파괴함과 동시에 실내로 방사, 진화하여 화염폭발 등으로부터 인명을 보호하며 화재진압을 할 수 있도록 설계된 특수 노즐이다. 노즐 헤드부는 특수 열처리를 하여 변형 및 파손의 우려가 적으며 노즐 본체는 내식성이 우수한 stainless steel 파이프로 되어있다. 구경은 45mm이며 중량은 6.8kg, 사용압력은 7.0kgf로 방수시 수압이 높으므로 주의하여 사용한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.02. 주간」

체인톱 체인 브레이크

체인  레이크는 톱에 가장 중요한 안전장치 중에 하나입니다. 이장치가 작동되면 톱이 뒤쪽으로 튕기는 반동을 받는 순간에 체인을 멈추는 장치입니다. 체인톱의 사용 시 가장 위험한 것은 톱이 뒤로 튕기는 것입니다. 뒤로 튀는 반동작동은 체인이 감겨 돌아가는 톱판의 끝에서 톱판의 길이의 1/4부분 이내에 어떤 물체가 와 닿거나 이부분을 이용해 절단을 시도할 경우에 발생합니다. 이런 경우 톱판 끝이 위로 튀어 오르려 하게 되고 회전하는 체인의 힘에 의해 톱이 위로 떠밀리게 됩니다. 체인톱을 사용시 끝부분이 닿지 않게 사용하시기 바랍니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.05.02. 야간」

훈련구조용 마네킹

훈련구조용 마네킹은 각종 재난사고 및 위급한 상황에서 인명구조 훈련 및 실습을 하기 위한 목적으로 사용되는 장비로 최강소방관 경기 훈련용(47kg), 구조물 인명구조 훈련용(25kg) 종류가 있으며 마네킹 신장은 163cm이다.

마네킹을 화재발생 장소에 위치시켜 인명구조 실습을 할 수 있으며, 차량이나 열차사고 상황에서의 구조훈련 실습이 가능하다.

마네킹의 무게가 무겁고 상하지 관절이 움직이므로 훈련 시에 항상 부상에 주의하여 임해야한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.05.03. 당번」

초순간진화기

초순간 진화기는 건(Gun), 물탱크, 에어실린더로 구성이 되어있으며 실린더압력에 의해 순간적으로 물을 방사하여 화재를 진압하는데 사용한다. 건은 1회충전시 발사횟수는 약10회이며 물탱크의 용량은 11리터, 에어실린더 재료는 알루미늄, 카본, 에폭시로 구성되어있다. 물충만시 장비 무게는 약 27kg(건:6.5kg, 물탱크:19kg, 에어실린더:1.1kg)로 활동 시 무게에 의해 근골격계에 무리가 갈 수 있으며 방사 시 소음이 동반되므로 주의하여 사용한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.05. 주간」

공기충전기 안전관리

반드시 공기충전기 담당자를 지정 운영하며, 사용 메뉴얼, 주의사항, 안전수칙 등을 반드시 숙지하고 준수하여야 한다.

충전기 운전 중 다른 업무와 병행하지 말아야 하며, 만에 하나 발생할 수 있는 위험에 대비하여 정지 스위치를 빠르게 작동할 수 있는 위치에서 작업할 수 있도록 한다.

운전 중 이상 징후 발생 시 작업을 중단하고 제작사에 문의하여 응급조치를 받은 후 운용한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.06. 야간」

방열복

방열복은 화재진압 및 작업현장에서 고온의 복사열에 근접할 수 있는 고열근접 보호장비로 Aluminized발열상의, 하의, 두건, 장갑 및 고무방열화로 구성 되어 있다. 발열두건의 안면렌즈는 합성수지로 성형된 두께 3mm이상의 내열소재로 제작되어 있으며 방열복 겉감의 중량은 300~500g/㎠로 방열상의 3kg, 하의 2kg으로 총 중량은 약5kg이다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.05.06. 주간」

공기충전기 설치 및 가동 시 유의사항

1. 통풍이 잘되는 장소에 설치

2. 기상변화에 영향이 적은 장소에 설치

3. 직사광선 및 눈, 비에 노출이 안되는 장소에 설치

4. 바닥이 수평한 장소를 택하여 설치

5. 내각 및 수리 공간 확보를 위하여 벽면에서     최소 500mm 이상의 거리를 두고서 설치

6. 흡입필터의 설치 위치는 실내보다는 실외로      설치하여 보다 청정한 공기를 흡입하도록      한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.07. 주간」

공기충전기 충전 시 주의사항

공기호흡기 용기는 반드시 안정되게 고정하며, 용기의 압력을 확인 후 충전압력을 설정한다. 공기충전기 라인에 충전하고자 하는 압력을 먼저 충전한다.(공기호흡기 용기내 잔압 공기의 역류 방지)

공기충전기 압력이 충전하고자 하는 압력에 도달하면, 공기주입 밸브를 천천히 열어 충전을 개시한다. 충전 완료 후 자동 정지되면 충전기 배관 내 잔류 공기 및 응축수를 반드시 배출 시킨다.(다음 충전 시 오염된 공기 충전 및 겨울철 동파 우려가 있음)

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.07. 야간」

초순간진화기

초순간 진화기는 건(Gun), 물탱크, 에어실린더로 구성이 되어있으며 실린더압력에 의해 순간적으로 물을 방사하여 화재를 진압하는데 사용한다. 건은 1회충전시 발사횟수는 약10회이며 물탱크의 용량은 11리터, 에어실린더 재료는 알루미늄, 카본, 에폭시로 구성되어있다. 물충만시 장비 무게는 약 27kg(건:6.5kg, 물탱크:19kg, 에어실린더:1.1kg)로 활동 시 무게에 의해 근골격계에 무리가 갈 수 있으며 방사 시 소음이 동반되므로 주의하여 사용한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.05.08. 주간」

공기충전기 충전 가동 시 조건

1. 침식성이 없어야 한다.

2. 설치 장소에 폭발성 가스가 없어야 한다.

3. 설치 장소 주위에 인화물질이 없어야 한다.

4. 설치 장소 주위는 항상 청결해야 한다.

5. 가동 시 주위에 장애물이 없어야 한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.08. 야간」

현관문 파괴기(에어건)

현관문 파괴기는 교통사고 시 공압을 이용하여 다양한 날로 차체 및 유리를 절단 또는 콘크리트 파쇄목적으로 사용한다.

구성품으로는 공기총, 날, 공기용기, 감압게이지, 고압호스로 구성되어있으며 분당 약 600회 로 타격할 수 있다.

파괴기의 동력원으로는 공기압을 사용하며 공기 소비량은 25L/분이고 중량은 3.18kg이다. 파괴 시 파편으로 인해 부상위험이 있으므로 보안경 등 안전장구류를 확실히 장착하고 주의하여 사용하도록 한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.05.09. 주간」

공기충전기 오일 및 필터 관리

오일량이 게이지에 2/3이상 있는지와 상태를 점검 하고 필터의 타이머 및 상태를 확인한다. 오일의 압력이 30~60kg/㎠범위 내에 있는지 확인한다.(20kg/㎠ 이하 일 경우 A/S신청)

○ 교환주기

전용필터 : 50시간 또는 6개월 중 선도래 시

전용오일 : 50시간 또는 6개월 중 선도래 시

오일필터 : 오일 교환 시 병행

흡입필터 : 2년(수시로 청소)

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.09. 야간」

체인톱 사용전 주의점

○ 체인톱을 몸체에 단단히 고정

○ 톱의 균열등 상태확인

○ 체인톱에 신체 끼임 방지

○ 절단 대상물의 고정상태 등 확인

○ 주위 인원 및 장비에 대한 안전여부 확인

○ 작업시 안전장비 : 보안경, 보호장갑등

○ "킥백"주의

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.05.11 당번」

유압콤비틀

유압펌프에 유압콤비틀의 카프링을 연결하고 유압펌프를 구동시킨 후 유압레바를 개방위치로 놓아 유압을 보내준다. 콤비틀의 작동레바(개폐레바)를 조작하며 절단 또는 전개작업을 한다. 주의사항으로 연료유압유, 엔진오일의 충만상태를 확인하고 외관의 이상유무를 우선 확인해야한다. 그리고 작업전에는 반드시 보호장구(방진안경,가죽장갑,헬멧)를 착용 한 후 사용토록 해야 된다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.05.12. 일일」

산악용 헬멧

산악용 헬멧은 암벽등반 또는 산악구조 활동 시 낙석 또는 추락물의 충격 또는 사용자 자신의 추락으로 인한 충격으로부터 머리를 보호하는 장비로써 헬멧이 머리에서 쉽게 분리되지 않아야하며 턱끈을 조절해서 귀나 목부분에 가해지는 압박을 최대한 줄일 수 있도록 해야 한다.

폴리카보네이트 재질로 무게는 475g, 머리크기에 따라 조절이 가능하다.

헬멧 착용시 머리전등 또는 방풍안경등을 고정한 후 사용하여 야간활동 시 시야확보 및 토사등으로부터 눈을 보호 할 수 있도록 한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설제근

「2014.05.12. 야간」

도어오프터(유압식) 사용법

평상시 유압상태를 확인 -> 펌프와 고압호스 연결 -> 압력 래버잠금 -> 틈새에 전개날 위치 -> 펌프를 상하로 펌핑 -> 전개(작동) -> 작업이 끝난 압력래버 개방하여 압력을 제거한다.

동일금속에서 마찰력이 없기 때문에 미끄럼방지를 위해 틈새 전개 시 고정용 핀(목재)을 활용하는 것이 바람직하다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.13. 야간」

라이트라인 배터리 충전

라이트라인이 방전이 되어 충전할 필요가 있을 때는 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

이 상태에서 전원을 연결하면 충전되는 중에는 계속 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

완전히 충전되면 LED 깜박임이 멈추고 녹색불이 계속 켜진 상태로 됩니다.

장비를 사용하지 않더라도 배터리를 최소한 1주일에 한번은 충전을 시켜야 합니다.

배터리를 충전하지 않으면 배터리 용량이 줄어듭니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 국 종

「2014.05.14. 야간」

공기호흡기

장착할때는 용기압력과 면체의 기밀을 충분히 점검하고 또는 신체에 밀착 시키도록 한다. 장착 후 불필요하게 뛰는 것을 피하고 가능한 한 공기의 절약을 꾀한다. 호흡은 깊게 행하는 편이 좋다. 행동하는 경우 2인 이상의 복수를 원칙으로하고 경보기가 울리면 즉시 피시한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.15. 야간」

공기식 로프총

공기식 로프총은 고층건물 및 협곡 등 요구조자가 고립된 경우 구조로프를 유도할 때 사용한다. 사용방법으로는 공기를 충전시킨 후 견인줄을 견인탄에 연결, 견인탄을 총구에 장전한 후 발사한다.

주의사항으로는 유효사거리내에서 발사해야 하며 견인줄에 의해 피해(사람 및 물품에 감겨 발생하는 피해)가 없는 충분한 공지에서 발사한다. 또 견인탄에 사람이 맞지 않도록 주의해야 하며 발사시에는 45도 이상 각도를 유지하여 방아쇠를 당긴다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 국 종

「2014.05.16 야간」

에어매트

에어매트는 화재 및 기타 위급한 상황에서 요구조자가 탈출시에 사용한다.

사용방법으로는 ①매트를 사용할 장소에 설치 ②송풍기를 매트의 주입구에 연결 ③전원공급장치의 전원을 연결 ④매트의 외피에 1차적으로 송풍 ⑤매트의 내피에 2차적으로 송풍시킨다.

에어매트 사용의 주의사항으로는 바닥이 수평으로 유지되고 날카로운 물질이 없는 장소에 설치하여야 하며 쿠션이 완전히 성형된 후 낙하하여야 하고 매트중앙에 정확히 착지해야한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.18. 당번」

유압콤비틀

유압펌프에 유압콤비틀의 카프링을 연결하고 유압펌프를 구동시킨 후 유압레바를 개방위치로 놓아 유압을 보내준다. 콤비틀의 작동레바(개폐레바)를 조작하며 절단 또는 전개작업을 한다. 주의사항으로 연료유압유, 엔진오일의 충만상태를 확인하고 외관의 이상유무를 우선 확인해야한다. 그리고 작업전에는 반드시 보호장구(방진안경,가죽장갑,헬멧)를 착용 한 후 사용토록 해야 된다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.19. 주간」

동력절단기 사용법(1)

○ 연료상태를 확인한다

○ 본체를 가볍게 흔들어 연료화 엔진오일을     혼합시킨다.

○ 시동스위치 ON/ 쵸크레버를 당겨 놓는다.

○ 아축해제밸브를 눌러 실린더내 잔압제거

○ 스로틀레버와 스로틀 트리거를 누른 상태

에서 스로틀레버 케치(고정핀)를 눌러 고정

시킨다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사  최국종

「2014.05.20. 주간」

동력절단기 사용법(2)

○ 손잡이 하단을 오른발로 밟아 본체를 고정     시킨다.

○ 왼손으로 핸들을 잡은 후 오른손으로 시동줄을     2~3회 부드럽게 당겨 회전로터를 워밍업 한다.

○ 엔진이 점화되면 쵸크레버를 밀어 넣은 후     엔진이 시동 될 때 까지 시동줄을 당긴다.

○ 시동이 걸리면 스로틀레버를 작동시켜 스로틀     케치(고정핀)를 해제 시킨다.

○ 왼손으로 핸들을, 오른손으로 손잡이를 잡은     상태에서 스로틀 레버를 조절하며 절단작     업을 한다.

○ 절단날의 회전 가속도가 붙은 상태에서 절단물을     절단한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.05.20. 야간」

등강기

등강기는 각종사고 발생 시 로프등반용 보조장비로써 활용되며, 로프에 결착하여 수직으로 상승 또는 하강용으로 사용하는 장비이다.

사용방법으로는 로프를 등반할 부분에 결착한 후 슬링이나 개인로프를 이용하여 발이 들어갈 수 있는 고리를 만들어 등강기에 결착 한 후 암벽을 오르면 된다.

주의사항으로는 사용전에 필히 이상유무를 확인하여 등반시 낙하사고를 방지하여야 하며 젖은 로프등에는 마찰력이 작아져 미끌어줄 수 있으니 사용을 하여서는 안된다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.21. 주간」

사다리 사용 시 안전사고 방지

사다리 이용하여 화점 방수시 사다리 등이 물기가 있어 대원들이 작업 시 미끄러져 낙하 위험이 있다.

사다리 진입 전 작업하는 대원은 안전 확보 여부를 확인하고, 지상에 사다리를 고정 지지하는 대원은 사다리 위에서 작업하는 대원들의 안전사고 방지에 주력한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.05.22. 주간」

초순간진화기

초순간 진화기는 건(Gun), 물탱크, 에어실린더로 구성이 되어있으며 실린더압력에 의해 순간적으로 물을 방사하여 화재를 진압하는데 사용한다. 건은 1회충전시 발사횟수는 약10회이며 물탱크의 용량은 11리터, 에어실린더 재료는 알루미늄, 카본, 에폭시로 구성되어있다. 물충만시 장비 무게는 약 27kg(건:6.5kg, 물탱크:19kg, 에어실린더:1.1kg)로 활동 시 무게에 의해 근골격계에 무리가 갈 수 있으며 방사 시 소음이 동반되므로 주의하여 사용한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.05.22. 야간」

HID연기투시랜턴

연기 투시랜턴은 화재와 같은 각종 재난현장에서 시계 확보용으로 사용된다. 주요제원으로는 본체, 충전기, 배터리팩, DC아답타, AC케이블로 구성되어 있으며 충전시간은 약 2시간으로 연속사용 시 약 1시간 30분정도 사용가능하다.

LED램프에 의해 실시간 배터리 잔량이 표시되며 근거리 사용시 제논램프의 밝기를 조절하여 적은 전력으로 장시간 사용이 가능하다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.23. 주간」

체인톱 체인 브레이크

체인  레이크는 톱에 가장 중요한 안전장치 중에 하나입니다. 이장치가 작동되면 톱이 뒤쪽으로 튕기는 반동을 받는 순간에 체인을 멈추는 장치입니다. 체인톱의 사용 시 가장 위험한 것은 톱이 뒤로 튕기는 것입니다. 뒤로 튀는 반동작동은 체인이 감겨 돌아가는 톱판의 끝에서 톱판의 길이의 1/4부분 이내에 어떤 물체가 와 닿거나 이부분을 이용해 절단을 시도할 경우에 발생합니다. 이런 경우 톱판 끝이 위로 튀어 오르려 하게 되고 회전하는 체인의 힘에 의해 톱이 위로 떠밀리게 됩니다. 체인톱을 사용시 끝부분이 닿지 않게 사용하시기 바랍니다

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.05.24. 당번」

개인구조로프

구조활동시 보조로프로 사용하면서 요구조자를 견인 또는 연결줄로 카라비너를 사용하여 지지물에 확보지점을 만들며 구조대원이 여분으로 항상 휴대하고 다닌다.

재질은 폴리아미드계나이론직조이며 로프의 직경은 7.5mm 인장강도는 1,400kg, 로프 길이는 20m로 되어있다.

젖은 로프는 햇볕에 말리지 말고 그늘에서 말려야 하며 흠집이 있는지 점검해야 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.26. 주간」

공기호흡기 사용전 주의사항

1. 공기호흡기 사용설명서 충분히 숙지후 사용한다.
2. 면체에 부착된 대기호흡기장치는 산소 농도     18% 이하의 산소 결핍 장소나 유독가스오     오염된 지역에서는 절대 사용하지 마세요.
3. 강한 세정제나 부식제로 용기를 세척할할     경우는 응력 부식 균열현상으로 인하여 용기가     파괴 될수 있으므로 이로인한 심한 부상을     입을수 있음.
4. 면체 착용시 사용자의 신체적 특징, 수염,     머리카락, 구렛나루 및 안경 착용 등으로     면체와 안면부 사이가 밀착되 않을 경우는     공기누출이 급격히 발생하여 사용시간이      감소하므로 특히 주의

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.27. 야간」

유압콤비틀

교통사고, 붕괴사고 등 재난현장에서 철구조물의 절단 및 전개에 사용한다.

■ 주요제원/종류

° 절단기와 전개기가 겸용으로 되어있다.

■사용법 및 주의사항

° 유압펌프에 유압콤비틀의 카프링을 연결한다.

° 유압펌프를 구동시킨 후 유압레바를 개방위치로 놓아 유압을 보내준다.

°콤비틀의 작동레바(개폐레바)를 조작하며 절단 또는 전개작업을 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설제근

「2014.05.27. 주간」

공기호흡기 실린더 일반 사양

1. 충전가스명 : 공기

2. 사용시간 : 약50분

3. 총중량 8kg 이하

4. 재질 : 카본복합기
5. 최고충전압력(fp) : 300바

6. 내압시험압력 : 500바

7. 중량 : 4kg이하

8. 사용자의 호흡기 양에 따라 틀림

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.28. 주간」

공기호흡기 보조마스크 사용법

피구조자용 보조마스크를 사용하는 경우 등지게에 부착된 보조마스크 커플링 소켓에 연결하여 면체 사용법과 동일한 방법으로 사용한다. 흡입한 만큼의 공기량보다 많은 공기량을 필요로 할 경우에는 보조마스크 상단 중앙에 있는 버튼을 눌러 사용한다. 보조마스크를 연결하여 2인이 동시에 사용하였을 경우 사용시간이 반감됨으로 사용시간 계산에 유의한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.29. 주간」

공기호흡기 실린더 충전시 주의사항

1. 누설이 있을시 공기 충전을 하지 말 것

2. 결함이 있는 용기에 공기 충전을 하지 말 것

3. 용기 안으로 습기가 있는 공기가 침투할 수     있으므로 밸브를 제거 할 목적 이외에는      절대로 용기의 공기를 완전히 빼지 말 것

4. 재검사일 지난 용기에 절대로 충전하지 말 것

5. 사용 연한이 지난 용기에 절대로 충전 하지 말 것

6. 밸브를 오버토크(Over-Torque)하지 말 것

7. 극심한 부식이 일어난 용기는 절대로 사용     하지 말 것

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.05.29. 야간」

고성능 절단기

교통사고 및 붕괴사고 등 재해현장에서 철 구조물의 절단 및 해체에 사용한다.

■사용법

° 약실을 열어 장약을 장전한다.

° 절단날을 절단물에 대고 고정한다.

° 방아쇠를 밀어 장약을 폭발시킨다.

■주의사항

° 보호안경, 보호장갑, 헬멧, 귀마개 등을 착용한다.

° 절단파편이 멀리 날아갈 수 있으므로 안전 반경을 충분히 정하여 작업한다.

° 절단날에 의한 부상에 주의한다.

■보관방법

°화약(장약)과 절단기를 분류하여 보관한다.

°약실 등을 충분히 닦고 기름칠은 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설제근

「2014.05.30. 주간」

공기호흡기 실린더 충전압력

공기호흡기 실린더 충전 중 열을 받은 공기는 부피가 팽창한 상태로 실린더에 충전되고 따라서 충전 직후에는 충전압력이 300BAR에 도달하게 되지만, 충전완료 후 일정시간이지나 실린더내 공기가 다시 냉각되면 부피가 줄어 최초 충전압력 보다 압력이 떨어지게 되는 것이다.

따라서 재충전을 하지 않는 이상 실린더에 300BAR를 완전충전 하기는 그리 쉽지가 않은데 이와 같은 오차를 최소화하기 위해서는 충전하는 곳의 주위환경을 그늘지고 선선한 장소로 정하여 충전 중 발생하는 열을 최대한 억제하는 방법도 필요할 것이다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중