○ 5차작업지시서

연번	위 치	내 용	비 고
1	홍제천(좌) 평창길299-2끌라르떼하류100m	차집관로하부 세굴
2	홍제천(반복개좌) 우체국뒤 복개시점 ~10m	차집관로 내 불용수 유입
3	홍제천(좌) 홍은교하부	우수토실 점검용 사다리 설치
4	한강본류 마포대교하류 50m지점	차집관로 횡단수문 맨홀뚜껑 불량
5	한강본류 원효대교하류200m(교각pwa4)	우수토실 점검구 뚜껑 부식
6	불광천(복개좌) 불광사시점~1,350m	U형수로 하부 누수
7	불광천(복개좌) 불광사시점~1,400m	U형수로 하부 누수
8	불광천(복개좌) 불광사시점~3,730m	U형수로 균열
9	진관천(우) 삼천리다리 하부	차집관로 맨홀구체 세굴
10	해원사계곡(복우) 해원사시점~1,015m	차수판 설치
11	해원사계곡(복우) 해원사시점~1,030m	차수판 설치
12	불광천 우수토실 가림막 교체	우수토실 가림막 17개소 교체 (악취 민원 해소)