물 품 규 격 서

(황토흙침대)

2017. 9.

승강장안전문관리단

물품규격서(일반사항)

1. 적용범위

본 규격서는 서울교통공사에사 사용할“흙침대”를 구매설치하기 위하여

계약상대자에게 요구하는 제반사항에 대하여 규정합니다.

2. 용어의 정의

"구매자" 라 함은 서울교통공사(이하 "발주부서" 라 합니다.)이며, "계약상대자"라

함은 낙찰 후 계약된 자(이하 "계약상대자"라 합니다.)를 의미합니다.

3. 계약상대자의 책무

3-1 계약상대자는 사전에 물품에 대한 정보를 숙지하고 발주부서가 제시한

물품규격, 사양, 성능 등을 만족하는 제품을 납품·설치하여야 합니다.

3-2 계약상대자는 납품에 따른 전반적인 책임을 지며, 신품으로 납품하되

정상적인 상태에서의 파손 및 변형이 없도록 충분한 강도와 성능을

보장하여야 합니다.

3-3 본 규격서에 기재되지 않거나 불명확하다고 생각되는 사항에 대해서는

입찰 및 계약전에 발주부서의 해석과 의견을 확인하고 협의 후

시행하여야 합니다.

3-4 세부규격은 물품규격서를 참조하고, 물품규격서에 명시된 규격과

동일 또는 그 이상의 물품이어야 하며, 대체 물품 납품시는 발주부서와

사전 협의를 하여야 합니다.

3-5 계약상대자는 본 규격서에 기재되지 않은 사항이라 할지라도 제품

성능상 필요한 사항 및 우수한 대안(성능)이 있을 시 검토서류를

제출하여 발주부서의 승인을 받아야 합니다.

4. 적용표준 및 규격

본 규격서에 기재된 내용을 제외하고는 한국산업규격(KS) 제품을 사용하여야

하며, KS규격이 없는 재료는 공인기관의 형식승인품 및 시중제품 중

최우수 자재를 사용한 제품이어야 합니다.

물품규격서(일반사항)

5. 단위

본 규격서에 의해서 납품, 설치되는 제품의 제출자료 단위는 M.K.S로

하는 것을 원칙으로 합니다.

6. 제출자료

6-1 제출되는 자료는 한글로 기록함을 원칙으로 하며, 내용의 충실을

위하여 영문자로 표기할 수 있으나 약자 및 약어 사용 시에는 그에

대한 해설을 첨부하여야 합니다.

6-2 계약상대자는 기술검토 상 필요한 자료 제출을 요구하는 경우

발주부서 측의 요구에 성실히 응하여야 합니다.

6-3 계약상대자는 물품 납품시 품질보증서 및 관련 취급설명서를 제출

하여야 합니다.

7. 검사의 종류 및 시험

7-1 외관검사 : 전수검사를 하며 물품 외관상 유해한 흠 및 결함 등이

없어야 합니다.

7-2 수량검사 : 품목별 납품수량을 확인합니다.

7-3 치수검사 : 물품규격서의 제품규격과 일치여부를 확인합니다.

7-4 성능검사 : 외관검사, 치수검사를 시행하여 기능 확인이 곤란하거나

필요하다고 판단되는 품목에 대해서는 동작 상태를 확인하여

이상이 없어야 합니다.

8. 납품장소 및 기한

8-1 발주부서가 지정한 장소에 납품하여야 합니다.

8-2 계약물품의 납품은 계약일로부터 20일 이내에 완료하여야 합니다.

물품규격서(일반사항)

9. 운반 및 포장

9-1 계약상대자는 계약 물품의 납품시 충격이나 외상에 의해 손상되지

않도록 충분한 포장을 하여야 합니다.

9-2 납품에 따른 부대비용(운송 및 설치 등)은 계약상대자 비용으로

하며, 이와 관련된 사항은 계약에 포함된 것으로 봅니다.

9-3 계약상대자는 물품의 설치장소 바닥상태 및 구조 등을 감안하여

설치에 만전을 기하고, 타 시설물이 손상되지 않도록 하여야 합니다.

9-4 납품되는 물품에는 제작사(납품업체), 연락처 등을 표시(부착)

하여야 합니다.

9-5 포장단위 스티커 양식

10. 품질보증기간

납품된 물품의 품질보증기간은 물품검수완료일로부터 1년으로 하며,

보증기간 내 물품의 수리 또는 교체를 위하여 발생되는 모든 비용은

계약상대자가 부담하여야 합니다.

11. 안전관리

계약상대자는 운반 및 설치시 계약상대자의 귀책사유로 인해 발생하는

안전관리 등의 민·형사상 모든 책임을 집니다.

물품규격서(기술사항)

1. 적용범위

본 규격서는 서울교통공사에사 사용할“흙침대”를 구매설치하기 위하여

계약상대자에게 요구하는 제반사항에 대하여 규정합니다.

2. 제품사양

2-1 황토흙으로 가공된 온도조절기 기능이 있는 보료와 목재를 사용한

프레임(헤드판 포함) 침대

2-2 프레임(헤드, 후드, 지지대)

❍ 규 격 : 싱글 W(1190mm)×L(2250mm)×H(950mm) [※ 허용공차 ±5%이내]

❍ 재 료 : 원목

❍ 색 상 : 월넛 칼라 계통

❍ 프레임은 정확한 비율로 제작되어 홈과 엇물림이 없고 휘어지거나

비틀림이 없도록 제작되어야 합니다.

❍ 프레임의 칠 재료는 한국산업규격(KS)에 있는 제품 및 그 규격에

합격한 것을 사용함을 원칙으로 합니다.

[프레임]	[보료]

2-3 보료

❍ 규 격 : W(1000mm)×L(2000mm)×H(100mm) [※ 허용공차 ±5%이내]

물품규격서(기술사항)

❍ 소비전력 : AC 220[V], 450[W/H]이하

❍ 황토흙 보료를 감싸고 있는 재료는 가죽이어야 하며, 사용 시 트거나

갈라짐이 없어야 합니다.

❍ 표면소재는 실내 공기질에 영향을 주는 오염물질을 방출하지 않아야

하며, 인체에 직접 접촉시 알레르기 및 아토피를 유발할 수 있는

소재사용을 피해야 합니다.

❍ 발열선은 무 자계 열선을 사용하여 전자파를 차단할 수 있는 제품

이어야 하며, 피복재질은 방수·방습성이 강하고 내구성이 있는

제품 이어야 합니다.

2-4 전기용품

❍ 온도조절장치 : 온도조절 범위는 20℃ ~ 60℃(1℃ 간격으로 조정)로

조절할 수 있고, 과열방지를 위한 안전센서 등을 장착하여야 합니다.

❍ 온열기능을 위해 사용하는 전기용품(전기코드 및 전선 등)은

공인안전인증기관의 승인을 받은 KC(국가통합인증) 제품을 사용하여야

합니다.