도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제12차)

◉ 대방천지구 침수저감을 위한 암거 신설공사 : 재심의

- 공사구간 전·후 안전지대 설치는 차량 진행방향을 고려하여 전면 재검토

- 공사구간 시·종점부 차로운영 계획을 명확히 제시하고 차량 회전을 위한 가각부 처리계획 수립

- 통제수는 차량과 보행도우미를 구분하여 배치 요망

- 교차로 교통소통대책은 대향차로부터 계획을 수립하고 공사구간 전·후방 안내체계 보강이 필요

- 단계별 도면은 교차로 전체가 나올수 있게 하기 바람

- 사전검토의견 1에 대해 공사 시간 변경에 대한 단계를 제시하기 바람

- 2단계 등 대향차로 이용시 중앙선 표시(라바콘 등)를 하기 바라며, 교차로 진입부와 진출부의 차로가 동일하게 유지할수 있도록 처리계획 수립하기 바람

- 공사 품질을 위해 1일 작업량을 검토하기 바람

- 1단계 공사시 좌회전 차로는 1개차로만 활용하고 공사시간은 23시 이후로 하기 바람

- 1~2단계 등 공사구간 전의 도류화는 우회전이 가능하도록 변경하기 바람

- 교차로 공사시 복공판 설치하여 공사를 시행하는 방안을 검토하기 바람

- 자문회의 의견에 지적사항에 대한 보완사항은 소위원회(자문위원 3명이상 참석)를 별도로 구성하여 재 자문을 받기 바람