도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제10차)

◉ 제2자유로 종점부 입체화 공사(변경) : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 공사구간 1 반포대로 2단계 자업차량 대기공간 쪽에 보행자 보호를 위한 안전칸막이 및 윙카 설치가 필요함

- 공사구간 2 신반포 2단계 택시 하차공간 점용에 대한 대책이 필요함

- 공사구간 2 신반포로 3단계 14일차 택시 승차구간 진입시 차량 회전에 불편을 주지않도록 경과등과 안전칸막이를 설치 할 것

- 공사구간 3 신반포로 3단계 14일차 주차장 진출구에 대한 대책 마련이 필요함

- 공사안전시설 설치시 차량진출입을 고려하여 회전반경을 확보

- 도로폭 단면은 최소폭원 구간 추가 단면제시 바람

- 공사구간2 신반포로2단계 : 모범택시 대기공간 위치 조정바람

- 공사구간2 신반포로3단계 : 보행동선 제시

- 공사구간3 신반포로1단계 : 공사시 버스정류장 임시이전시, 오진입 금지토록 야광유도라인 설치

- 공사구간3 신반포로2단계 : 8일차 공사시, 신반포로 진입전 정지선 후퇴운영 필요

- 공사구간3 신반포로3단계 : 22일차 공사시, 지하상가 13번출입구측 보행자 고려하여 회전부 공사안전시설 조정바람

- 공사구간 1 반포대로 2단계, 공사구간2 신반포로 4단계 터미널 고가차도 하부 교차로 지점 공사시 신반포로 고속터미널 방향 우회전 지점으로 터미널 호남선 진출 잠원IC 방향 진행하는 고속버스와 신세계백화점 진출 차량과의 혼재로 상습정체 지점임 야간공사이긴 하나 안전사고 예방을 위하여 안전표지, 노면표시, 안내표지 등을 추가로 설치하여 교통안전 확보할 것. 또한, 신반포로 우회전 부 공사장 운영시 우회전 부 차량회전 반경을 고려, 안전지대 조정 등 실시하여 안전한 도류화를 시행할 것

- 기타 신반포로 구간 택시 승하창 구간 공사로 택시 이용 불편 예상되므로 적정 택시 이용장소 검토하기 바람