첨부 1

수방상황실 근무체계

근무체계

구 분	상황유형	근무방법	조치사항
평시 및 보강 (관심)	․ 상황유지 필요시 ․ 예방활동 필요시	` ․ 정문 근무자 상황유지 ․ 각 과별 자체 운영	․ 비상근무 예방체계 확립 ․ 기상정보 청취 ․ 비상 연락망 점검 ․ 유입펌프장 점검 ․ 우수토실 수문 점검 ․ 각 과별 재해 취약 지역 점검
1단계 (주의)	․ 호우주의보 발령시 - 6시간 70mm이상 예보 - 12시간 110mm이상 예보 ․ 한강대교 수위 4.5m 도달시 ․ 태풍주의보 (순간풍속 20m/s 이상 등)	․ 수방대책 상황실 운영 ․ 물재생과 직원 비상 근무실시(조별근무)	․ 비상근무 경계체계 돌입 ․ 재해대책 기동순찰반 순찰 활동 ․ 유입펌프가동 등 안전 조치 강구 ․ 수문, 펌프장 점검 (가동) 및 관리자 정위치 근무
2단계 (경계)	․ 호우경보 발령시 - 6시간 110mm이상 예보 - 12시간 180mm이상 예보 ․ 홍수주의보 (한강대교 수위 8.5m 예상시) ․ 태풍경보(26m/s 이상, 총강우량 200mm이상)	․ 각 과 사무실직원 1/4이상 근무 (조별근무)	․ 비상근무 경계체계 돌입 ․ 유입펌프장 긴급차단 수문 폐쇄 ․ 방류관거 수문 폐쇄
3단계 (심각)	․ 홍수경보 발령시 (한강대교 수위 10.5m 예상시) ․ 이재민 다수 발생	․ 각 과 사무실직원 1/2이상 근무 (조별근무) ․ 전직원 근무(필요시)	․ 비상근무 비상체계 ․ 수방자재, 장비, 구호 물자 현장 반출