도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제14차)

◉ 신상도 지하차도 확장공사 (변경) : 조건부 시행

- 1단계에서 상도역 롯데캐슬 주출입구로의 우회전 진입동선을 통제할 경우 큰 불편이 예상되므로 도로점용 및 공사에 지장이 없는 범위내에서 우회전 진입동선을 확보하는 방안을 검토하기 바람

- 다음부터는 위치도와 교통소통대책의 방위를 일치시킬 것

- 초등학교가 인접해있으므로 등하교시간대에 어린이 통학동선 및 교통안전이 확보되도록 할 것

- 2-1단계 상도더샵1차아파트앞 측도정비공사로 통학로 우회안내시 사전 홍보하여 등하교 및 주민통행에 불편함이 없도록 조치바람

- 3-1, 4-1단계 공사장 중장비 진출입에 따른 인근 초등학교 등하교 안전에 위험이 없도록 교통신호수 및 보행안전도우미 철저히 운영 바람.

- 초등학생 및 주민들의 안전보행을 위해 보행자 우회 동선구간는 위험요소가 존재하는 장소는 현장에 맞는 필요한 안전시설 설치후 공사를 추진하기 바람.

- 전 단계에 공사시행으로 인해 회전이 금지되는 방향에 대한 안내 및 우회정보 표지 보완 필요

- 1-2단계 지하차도구간에 1-1단계와 동일하게 시선유도봉 설치 필요

- 1-1단계, 1-2단계 무신호 횡단보도에 보행자(특히 어린이) 안전을 위하여 교통통제수 추가 배치 필요

- 3-1단계, 3-2단계 우회전 및 직진 가능하나 금지로 표시된 일부 노면 표시 재검토 필요

- 4-1단계 상도역 롯데캐슬측 이면도로에서 좌회전 불가하므로 노면표시 재검토 필요

- 1-1단계 : 상도역 방면 지하차도 진출 후 좌회전차로(1차로) 상 교통신호기(차량) 신설 필요

- 1-1단계 : 상도역 방면 지하차도 진출 후 좌회전차로(1차로) 비보호좌회전 운영 타당성 여부 검토

- 2-1단계 : 상도역 방면 지하차도 진출 후 좌회전차로(1차로) 상 비보호좌회전 운영 시 지시표지 등 교통안전시설물 보강