도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제11차)

◉ 합정역 청년주책 건설에 따른 환기구 이설공사 : 조건부 시행

- 중앙버스전용차로는 3.25m를 확보하고 마지막 차로는 3.3m를 유지하여 공사를 시행하기 바람