	노인보호구역 실태조사표
			보호구역명 :

■ 조사1 : 보호구역 안전시설물 현황 (보호구역 도로구간별 조사)

구분			기본사항			도로조건			보행조건													횡단조건 12)										주정차조건
									보도							보행안전시설						교차로 구조					횡단보도 유형		보행신호 운영		과속단속
			도로명	보호구역 연장	보행로 이용률	차로수 (왕복)	제한 속도	차로 운영	보도 여부	보도폭 (평균)		보도 연장				보행자방호울타리 연장				무단횡단방지시설 연장		단일로	3지 교차로	4지 교차로	5지이상 교차로	회전 교차로	일반	고원식	운영	미운영	과속단속 CCTV	노상 주차장 면수	주정차단속 CCTV
												현황		필요		현황		필요		현황	필요												현황	필요
단위 및 작성예 (주석) 보호구역 도로구분 1)			OO로	m	%	차로	km/h	양방, 일방	양측, 편측, 없음	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	개소	개소	개소	개소	개소	개소	개소	개소	개소	개소	면	개소	개소
				2)	3)		4)		5)	6)		7)		8)		9)		10)		11)								13)
보호구역시설 출입문 앞 도로	주출입문 앞 도로	①
	부출입문1 앞 도로	②
	부출입문2 앞 도로	③
그 외 보호구역 지정도로	도로1	④
	도로2	⑤
	도로3	⑥
	도로4	⑦
	도로5	⑧
	도로6	⑨
	도로7	⑩
	도로8	⑪
	도로9	⑫
	도로10	⑬

구분			보호구역 시설물 - 도로부속물 14) 15) 16)							보호구역 시설물 - 안전표지 14) 15) 16)																		보호구역 시설물 - 노면표시 14) 15) 16)
			과속방지턱				미끄럼방지포장 (적색)			시점부 보호구역 통합표지			종점부 보호구역 해제표지			중간부 보호구역 통합표지			노인보호지시 (323)			제한속도 (224)			주정차금지 (218, 219)			노인보호구역 (536의2)			제한속도 (518)
			현황		필요		현황	필요		현황	필요		현황	필요		현황	필요		현황	필요		현황	필요		현황	필요		현황	필요		현황	필요
			원호형 (가상)		교체	신규		교체	신규		교체	신규		교체	신규		교체	신규		교체	신규		교체	신규		교체	신규		교체	신규		교체	신규
단위 및 작성예 (주석) 보호구역 도로구분			개소 (개소)		개소	개소	개소	개소	개소	개	개	개	개	개	개	개	개	개	개	-	-	개	개	개	개	개	개	개소	개소	개소	개소	개소	개소
																				17)
보호구역시설 출입문 앞 도로	주출입문 앞 도로	①		( )
	부출입문1 앞 도로	②		( )
	부출입문2 앞 도로	③		( )
그 외 보호구역 지정도로	도로1	④		( )
	도로2	⑤		( )
	도로3	⑥		( )
	도로4	⑦		( )
	도로5	⑧		( )
	도로6	⑨		( )
	도로7	⑩		( )
	도로8	⑪		( )
	도로9	⑫		( )
	도로10	⑬		( )

(주석)
1) 보호구역 도로구분	: 보호구역시설 출입문과 접한 도로(①~③)와 그 외 보호구역 지정도로(④~⑬, 반드시 ④부터 작성시작)로 구분하고, 각 도로구간별로 작성 (※ 보호구역별로 간단한 보호구역 지도를 별첨하여 작성된 해당 도로구간 번호(①~⑬)를 표기할 것)
	* 주출입문/부출입문 기준 : 시설 출입문들(정문, 후문 등) 중에 보호구역시설 이용 노인 보행자 통행이 가장 많은 출입문 순으로 주출입문, 부출입문1, 부출입문2로 선정
2) 보호구역 연장	: 보호구역 지정 도로구간 길이
3) 보행로 이용률	: 보호구역시설을 이용하는 노인 보행자의 해당 도로구간 이용률 (예. 조사대상 노인복지시설을 이용하는 전체 노인 보행자 중에서 해당 도로구간의 이용률을 기재)
4) 제한속도	: 보호구역 도로구간 내 제한속도가 2개 이상인 경우 차례로 콤마(,)로 구분하여 작성 (예. 60, 30)
5) 보도여부	: 보도는 경계석으로 구분되어 조성된 보행로를 말하며, 보도 단차는 없으나 경계석이 있고 다른 포장재로(도막형 포장 등) 조성된 경우도 포함
6) 보도폭	: 방향별 평균 보도폭을 차례로 각 칸에 작성 (구간내 보도폭 변화가 있을 경우 보도연장이 가장 길게 설치된 보도폭을 기재하며, 보도가 없는 방향은 “0”으로 기재) (※ 보도 및 방호울타리 연장에서 방향별 작성 순서를 동일하게 할 것)
7) 보도연장(현황)	: 방향별 조성된 총 보도길이를 차례로 각 칸에 작성 (보도가 없는 방향은 “0”으로 기재)
8) 보도연장(필요)	: 방향별 보도 조성이 필요한 총 길이를 차례로 각 칸에 작성 (추가 보도 조성이 필요 없는 방향은 “0”으로 기재)
9) 보행자방호울타리 연장(현황)	: 보도측에 설치된 보행자방호울타리(안전펜스)로, 방향별 설치된 총 길이를 차례로 각 칸에 작성 (방호울타리가 미설치된 방향은 “0”으로 기재)
10) 보행자방호울타리 연장(필요)	: 방향별 보행자방호울타리 설치가 필요한 총 길이를 차례로 각 칸에 작성 (추가 설치가 필요 없는 방향은 “0”으로 기재)
11) 무단횡단방지시설 연장	: 도로 중앙선에 설치된 중앙분리대(시선유도봉은 미포함)로, 설치된 총 길이를 작성
12) 횡단조건	: 해당 도로의 기설치 횡단보도 지점별로 작성하며, 그림예시와 같이 교차로 등에 인접하게 설치된 동일 방향 횡단보도는 1개소로 체크 (참고로 교차로는 교차도로 간 좌회전 통행이 가능한 지점을 교차로로 봄)
13) 고원식 횡단보도	: 고원식(험프식) 횡단보도, 고원식 교차로상 횡단보도 포함
14) 보호구역 시설물 현황	: 도로부속물(과속방지턱/미끄럼방지포장) : 차로 방향별 개소수 체크 안전표지 : 설치된 개수 모두 체크 노면표시 : 차로 방향별 개소수 체크 (예. 편도 2차로 도로에 2개 차로에 각각 설치된 경우 1개소로 볼 것)
15) 보호구역 시설물 교체 필요	: 노후화되어 교체가 필요한 시설물 수 (과속방지턱 : 재시공/재도색 필요, 미끄럼방지포장 : 재시공 필요, 안전표지 : 교체 필요, 노면표시 : 재도색 필요)
16) 보호구역 시설물 신규 필요	: 기설치된 시설물 외에 안전상 추가 설치가 필요한 시설물 수
17) 노인보호지시 표지(323) 교체/신규 필요	: 본 표지를 교체 또는 신규 설치하고자 할 경우에는 시인성 측면에서 ‘중간부 보호구역 통합표지’로 대체하는 것이 바람직하므로, ‘중간부 보호구역 통합표지’ 신규 필요수량에 체크할 것