5		건축물 마감재료 관련 규정 개정 전·후 비교(불연재료: 20분 / 준불연재료: 10분 / 난연재료: 5분)

□ 마감재료 개정 전·후

마감재료		재료기준	현행		개정(안)
			대상건축물		대상건축물 강화
	내부	☞ 원칙: 거실►**** 이상 ☞ 예외(강화): 주요통로 / 지하층 / 6호 ► ***** 이상	1. 다중주택, 다가구주택 / 1의2. 공동주택		(현행과 같음)
			2. 제2종근생 中 공연장‧종교집회장‧인터넷컴퓨터게임시설제공업소‧학원‧독서실‧당구장‧다중생활시설		(현행과 같음)
			3. 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 방송국, 촬영소, 발전시설의 용도		(현행과 같음)
			4. 공장(1층 이하이고, 1천㎡이하로서 각 목의 요건을 갖춘 경우 제외)		4. 공장 용도로 쓰는 건축물(별표1호제4호너목 제2종근린생활시설 포함한다).
			5. 5층 이상인 층 거실 바닥면적합계 500㎡이상		(현행과 같음)
			6. 다중이용시설(문화 및 집회시설, 의료시설, 수련원 등)		(현행과 같음)
			7. 창고로 쓰이는 바닥면적 600㎡(스프링클러 등 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 1,200㎡) 이상인 건축물(화재 확산 방지구조 기준에 적합하게 설치한 건축물은 제외)		7. 창고시설 용도로 쓰는 건축물
	외벽	☞ 원칙: ***** 이상 ☞ 예외(완화): 화재확산방지구조 시 **** 이상	• 의료시설, 교육연구시설 노유자시설 및 수련시설		• 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 공장(별표1호제4호너목 제2종근린생활시설 포함), 창고시설 용도로 쓰는 건축물
			6층이상, 22m이상	• 상업지역(근린상업지역 제외)에서 근생‧문화 및 집회‧종교‧판매‧운동‧위락시설로서 바닥면적 2천㎡ 이상
		☞ 원칙: **** 이상 ☞ 예외(완화): 화재확산방지구조 시 ********* 이상	3층이상 5층이하( 22m미만) (소규모만 해당)	• 상업지역(근린상업지역 제외)에서 근생‧문화 및 집회‧종교‧판매‧운동‧위락시설로서 바닥면적 2천㎡ 이상	<예외규정 삭제> ※ 화재확산방지구조 여부에 관계없이 난연 재료 이상으로 강화
		☞ 원칙: ***** 이상	1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 설치하여 주차장으로 쓰는 건축물의 1층, 2층 부분		(현행과 같음)

□ 단열재료 개정 전·후

단열 재 료		대상건축물		현행	개정(안)
	내부	1. 다중주택, 다가구주택 / 1의2. 공동주택		<관련 규정 없음>	단열재 ***** 이상
		2. 제2종근생 中 공연장‧종교집회장‧인터넷컴퓨터게임시설제공업소‧학원‧독서실‧당구장‧다중생활시설
		3. 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 방송국, 촬영소, 발전시설의 용도
		4. 공장 용도로 쓰는 건축물(별표1호제4호너목 제2종근린생활시설 포함한다)
		5. 5층 이상인 층 거실 바닥면적합계 500㎡이상
		6. 다중이용시설(문화 및 집회시설, 의료시설, 수련원 등)
		7. 창고시설 용도로 쓰는 건축물
		위의 각 호에 속하지 않은 건축물		<관련 규정 없음>	단열재 **** 이상
	외벽	• 의료시설, 교육연구시설 노유자시설 및 수련시설, 공장(별표1호제4호너목 제2종근린생활시설 포함), 창고시설 용도로 쓰는 건축물		☞ 원칙: ***** 이상 ☞ 예외(완화): 1) 화재확산방지구조 시 **** 이상 2) 복합자재 전체를 하나로 보아 불연·준불연일 경우, ********* 이상	단열재 ***** 이상 ☞ 예외(완화): 1) 화재확산방지구조 시 **** 이상 2) 삭제
		• 상업지역(근린상업지역 제외)에서 근생‧문화 및 집회‧종교‧판매‧운동‧위락시설로서 바닥면적 2천㎡ 이상
		• 상업지역(근린상업지역 제외)에서 근생‧문화 및 집회‧종교‧판매‧운동‧위락시설로서 바닥면적 2천㎡ 이상	3층이상 5층이하( 22m미만) (소규모만 해당)	☞ 원칙: **** 이상 ☞ 예외(완화): 1) 화재확산방지구조 시 ********* 이상	**** 이상 <예외규정 삭제>
		1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 설치하여 주차장으로 쓰는 건축물의 1층, 2층 부분		☞ 원칙: ***** 이상	(현행과 같음)
		위의 각 호에 속하지 않은 건축물		<관련 규정 없음>	단열재 **** 이상