2015년 자동차전용도로

수방대책 행동매뉴얼

2015. 4.

목   차

Ⅰ

수방대책 상황근무반 편성 및 반별업무

○	상황근무반 편성	----------------	1
○	상황근무반별 임무	----------------	1

Ⅱ

단계별 근무체계

○	단계별 근무체계	----------------	2
○	상황근무순번	----------------	3
○	근무시간	----------------	4

Ⅲ

수방대책

1.	상황근무반 호출부호 부여 및 TRS 지급						-----	5
2.	순찰반 운영	--------------						6
3.	포장도로패임 응급보수	---------------						7
4.	체수위험구간 관리		---------------					9
5.	수위관측			---------------				12
6.	교통통제 안내간판 설치				---------------			19
7.	침수도로 및 피해시설 복구					----------		35
8.	침수예상구간 가로등 및 지하차도 관리						-----	37

Ⅳ

기타현황

1.	차량, 장비 및 자재 및 무전기			----------		44
2.	풍수해 취약시설(절개지)				-----------	45
3.	상습침수 지역		--------------------			46
4.	유관기관		--------------------			48
5.	장비임대 업체	--------------------				49
6.	정전대비 비상연락처		--------------------			49
7.	상황보고 양식		--------------------			50

Ⅰ

수방대책 상황근무반 편성 및 업무

○ 상황근무반 편성

													본 부 장 (도로교통본부장)
			재난예방 통제관 (도로관리처장)										재난상황 총괄								재난복구 통제관 (도로환경처장)
상황총괄반			사 면 점검반				수위관측 및 교통통제반						현 장 조치반			기 전 관리반			순찰반				환경팀				녹지팀
26명			4명				87명						직영·도급 70명			강남·북 기전관리소 67명			순찰대 24명				116명				18명

※ 도로환경처 수방대책(침수복구 세부계획) 별도수립

○ 상황 근무반별 구성 및 임무 (총 412명, 재난예방 278명, 재난복구 134명)

구 분	구 성	임 무
상황총괄반 (26명)	도로교통본부장 1 도로관리 처·팀장 3 도로관리(시설본사) 4 도로관리(포장본사) 5 도로시설(기전본사) 8 도로관리(순찰상황) 5	․ 수방현황 파악 · 기상상황 감시 ․ 피해사항 및 상황 기록 ․ 기상예보접수 상황전파(게시판, 크로샷, Fax등) 및 보고 ․ 관계기관 협의 및 보고 ․ 상황보고서 작성 · 비상연락망 확인, ․ 인력 및 장비 동원 ․ 의정부 신곡교 및 인도교 수위, 팔당댐 방류량 ․ 장비임대업체 보유장비 파악 및 동원(포크레인,로더,덤프트럭 등)
사면점검반 (4명)	도로관리(시설본사) 4	· 호우시 양재대로 등 사면점검 ※ 필요시 여의교 수위관측 지원 · 긴급상황 발생시 응급조치(임대장비동원 등)
수위관측 및 교통통제반 (87명)	도로관리(시설본사) 4 도로관리(포장본사) 4 도로시설(구조물본사)36 교통정보(운영시설) 43	․ 월계1교, 여의상․하류IC, 강변북로(한강철교) 수위관측 및 보고 ․ 경계 및 위험 수위 도달 시 유관기관 상황 전파 ․ 교통통제 위치 순회 ⇒ 교통통제 안내간판 설치 확인 및 철거 · 교통통제 안내간판 배치 및 소형통제 간판 비치확인 ․ 배치된 경찰에게 교통통제 안내간판설치 협조요청
현장조치반 (70명)	도로관리(시설정비) 17 도로관리(포장직영) 5 도급업체 48	․ 상습침수 및 체수위험구간 부유물 제거 ․ 긴급사항 응급조치 ․ 지하차도 배수로 및 집수정 유입구 부유물 제거 ․ 도로포장 패임 응급복구 ․ 조치사항 상황총괄반 보고
기전관리반 (67명)	강남기전관리소 28 강북기전관리소 39	․ 지하차도 배수로 및 집수정 유입구 부유물 제거 ․ 지하차도 배수펌프 점검 및 배수처리 상태감시, 침수복구 ․ 터널 및 사면 배수시설 점검 및 상황감시 ․ 가로등 감전사고 예방조치, 부점등 및 등주 전도 복구 ※ 필요시 인근구간 교통통제 및 안내간판 설치 지원
순 찰 반 (24명)	도로관리(순찰대) 24	․ 도로부속시설물 및 포장점검 등 24시간 순찰 점검 ․ 긴급사항 응급조치 · 현장기상상태 보고 · 현장상황 보고

Ⅱ

단계별 근무체계

단계	판단기준	상황 지휘	근무인원		근무내용
			재난예방 (도로관리처 주관)	재난복구 (도로환경처)
평시 (관심)	ㆍ징후감시 필요시 ㆍ예방활동 필요시	상 황 근무자	ㅇ 근무인원 17명 - (도로관리처) 상황총괄반 1명 - (도로시설처) 기전관리반 10명 - (도로관리처) 순찰반 6명	ㅇ 근무인원 30명 - 상황총괄반 1명 - 청소반 28명 - 정비반 1명	ㅇ상황유지 및 예방 활동
포트홀 단계 (예방)	ㆍ강우량 10㎜/일 이상 예보시 ㆍ2일이상 지속강우시	상 황 근무자	ㅇ 근무인원 42명 - (도로관리처) 상황총괄반 2명 ※ 순찰상황1,포장1 - (도로관리처) 현장조치반 24명(6개반) - (도로시설처) 기전관리반 10명 - (도로관리처) 순찰반 6명	ㅇ 근무인원 30명 - 상황총괄반 1명 - 청소반 28명 - 정비반 1명	ㅇ 권역별 응급복구반 편성 ㅇ 6개 책임관리권역별 순찰 및 포트홀 응급복구 ㅇ 포트홀 발생 및 복구 현황정리
보강 (주의)	· 강우량 30㎜/일 이상 예보시	상 황 근무자	ㅇ 근무인원 26명 - (도로관리처) 상황총괄반 2명 ※ 순찰상황1,포장1 - (도로관리처) 현장조치반 4명(1개반) - (도로시설처) 기전관리반 14명 - (도로관리처) 순찰반 6명 ※ 포트홀 응급복구반 별도	ㅇ 근무인원 31명 - 상황총괄반 2명 - 청소반 28명 - 정비반 1명	ㅇ기상상황 감시 및 도로관리처 상황판단회의운영 ㅇ지하차도관리반 순찰 - 강북2, 강남2 ㅇ도로패임 응급복구 ㅇ취약구간 청소작업 실시 (도로환경처)
1단계 (주의)	ㆍ호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜ - 12시간 110㎜ 이상 예보 ㆍ한강대교 수위 4.5m 도달시 ㆍ태풍주의보(순간 풍속 20m/s)	상 황 반 장	ㅇ 근무인원 41명 - 상황총괄반 5명 ※ 반장,순찰상황1,시설1,기전1,포장1 · 도로관리처, 팀장급 1명 · 도로관리처, 순찰·시설·포장상황 3명 · 도로시설처, 기전상황 1명 - (도로관리처) 현장조치반 8명(2개반) - (도로시설처) 기전관리반 22명 - (도로관리처) 순찰반 6명	ㅇ 근무인원 35명 - 상황총괄반 2명 - 순찰반 2명 - 청소반 28명 - 녹지직영반 2명 - 정비반 1명	(보강단계 업무 계속 수행) ㅇ경기북부강수량, 팔당댐 방류량 확인 ㅇ한강대교 등 하천수위 확인 ㅇ지하차도 기전설비 점검 ㅇ배수불량구간 긴급 준설 (도로관리처) ㅇ교통통제 안내시설 설치 준비 ㅇ침수대비 복구업무 준비
2단계 (경계)	ㆍ호우경보 발령시 - 6시간 110㎜ - 12시간 180㎜ 이상 예보 ㆍ홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 ㆍ태풍경보(순간풍속 26m/s, 총강우량 200㎜이상) ·집중호우,팔당방류량 등 필요 자체발령	처 장	ㅇ 근무인원 80명 - 상황총괄반 8명 (처장1,반장1,순찰상황1,시설2,기전2,포장1) · 도로관리처장 1명 · 도로관리처, 팀장급 1명 · 도로관리처, 순찰·시설·포장상황 4명 · 도로시설처, 기전상황 2명 - (도로관리처) 사면점검반 2명 - 수위관측 교통통제반 16명 · 동부간선도로 2개조 4명(도로시설처) · 여의상류IC 2개조 4명(도로관리처) · 여의하류IC 2개조 4명(도로시설처) · 강변북로 2개조 4명(교통정보처) - (도로관리처) 현장조치반 12명(3개반) - (도로시설처) 기전관리반 34명 - (도로관리처) 순찰반 8명(통제점검 2명 포함)	ㅇ 근무인원 39명 - 상황총괄반 2명 - 순찰반 4명 - 청소반 28명 - 녹지직영반 4명 - 정비반 1명	(1단계 업무 계속 수행) ㅇ수위관측 및 교통통제반 배치 ㅇ의정부 신곡교 수위확인 ㅇ팔당댐 및 한강 인도교 등 하천수위 확인 ㅇ사면 순찰 및 점검 ㅇ침수도로 교통통제 준비 (경찰 협의, 안내간판 설치 등) ㅇ지하차도 배수펌프 가동 확인 ㅇ임대장비 대기 검토(양재대로) ㅇ침수도로 복구조 현장대기
3단계 (심각)	ㆍ홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 ㆍ이재민 다수 발생	본부장	ㅇ 근무인원 102명 - 상황총괄반 14명 (본부장1,처장1,반장1,순찰상황1,시설3, 기전4,포장3) · 도로교통본부장 1명 · 도로관리처장 1명 · 도로관리처, 팀장급 1명 · 도로관리처, 순찰·시설·포장상황 7명 · 도로시설처, 기전상황 4명 - (도로관리처) 사면점검반 2명 - 수위관측 교통통제반 16명 · 동부간선도로 2개조 4명(도로시설처) · 여의상류IC 2개조 4명(도로관리처) · 여의하류IC 2개조 4명(도로시설처) · 강변북로 2개조 4명(교통정보처) - (도로관리처) 현장조치반 22명(5개반) - (도로시설처) 기전관리반 40명 - (도로관리처) 순찰반 8명(통제점검 2명 포함)	ㅇ 근무인원 77명 - 상황총괄반 2명 - 순찰반 9명 - 청소반 56명 - 녹지직영반 8명 - 정비반 2명 ※ 도로침수 등 필요시 전직원 비상근무	(2단계 업무 계속 수행) ㅇ필요시 가용인력 전원 동원 ㅇ장비임대업체 장비 동원 ㅇ수해위치 및 유형별 총력 대처 ㅇ필요시 타기관 지원 요청 ㅇ피해상황 집계 및 복구방안강구

※ 필요시 통제관이 기상상태 및 현장여건에 따라 단계별 상황근무 인원조정

○ 상황근무 순번

- 상황총괄반장 : 2단계부터

순 번	1
근무자	도로관리처장

- 상황반장 : 1단계부터

순 번	1	2	3
근무자	[도로관리처] 시설팀장	[도로관리처] 포장팀장	[도로관리처] 순찰대장

- 상황근무(포장) : 포트홀단계부터

순 번	1	2	3	4	5
근무자	[포장팀] 이기원	[포장팀] 최상훈	[포장팀] 이성림	[포장팀] 박기영	[포장팀] 이영찬

- 상황근무(시설) : 1단계부터

순 번	1	2	3
근무자	[시설팀] 이 업	[시설팀] 정성원	[시설팀] 엄인호

- 수위관측 및 교통통제반 : 2단계부터

도로관리처	A조		B조
여의상류IC ※ 책임자 : 도로관리처 시설팀장	정재부 이충호	이인엽 김세웅	박종범 박상엽	천성찬 정성중

도로시설처	A조		B조
여의하류IC ※ 책임자 : 도로시설처 구조물2팀장	곽성환 위정훈	박종배 이귀석	류동걸 선용진	이동호 안세천

도로시설처	A조		B조
동부간선도로 ※ 책임자 : 도로시설처 구조물3팀장	유재호 최용준	황윤하 박홍식	장 환 주지훈	박영환 이상훈

- 사면점검반 (도로관리처) : 2단계부터

순 번	A조	B조
근무자	이선우, 백대현	박상은, 이태환

- 현장조치반 (직영정비반 5개반 22명) : 필요시 또는 보강단계부터

- 현장지원 : 이재원  ※ 각종 현장지원 및 모니터링, 각종사항 지원 (필요시 수시근무)

- 행정지원 : 김성향, 오재민

○ 근무시간

- 기준 : 비상발령 후 1 일 근무를 원칙

단계 해제 후 재 발령시 1일 근무 마감시간까지 재 근무

․ 00:00 ~ 08:00 비상근무 발령 시 → 당일 18:00 까지 근무 (1일)

․ 18:00 교대조는 → 익일 09:00 까지 근무 후 차기 근무조와 교대

․ 08:00 ~ 24:00 비상근무 발령 시 → 익일 09:00 까지 근무 (1 일)

․ 09:00 교대조는 → 18:00 까지 근무 후 차기 근무조와 교대 (휴일)

-  근무교대 : 평일, 토, 일, 공휴일 동일 적용

-  2 개조 동시 근무 중 아래 단계로 환원 시 최초 근무조 근무해제

-  야간 및 공휴일 근무자 및 당일 비번자 근무 시는 대체 휴무 부여

Ⅲ

수방대책

1		상황근무반 호출부호 부여 및 TRS 지급

○ 상황근무반 호출부호

반 명	해당부서	호출부호	근무노선 및 임무	TRS지급
상황총괄반	도로관리처	본 부	상황실 운영 (순찰상황2,상황총괄3)	5
수위관측 및 교통통제	도로시설처	동부1	동부간선도로 수위관측 및 교통통제	1
		동부2		1
	도로관리처	여의상류1	여의상류IC주변 수위관측 및 교통통제	1
		여의상류2		1
	도로시설처	여의하류1	여의하류IC주변 수위관측 및 교통통제	1
		여의하류2		1
	교통정보처	강변1	강변북로 수위관측 및 교통통제	1
		강변2		1
사면점검반	도로관리처	사면점검	양재대로,절개지,경사지점검	1
현장조치반	도로관리처	현장1~5	수방근무시 : 현장1~5 ※ 포트홀근무시 포장1~6	14
기전관리반	도로시설처	강남기전	강남기전관리소 관리구간	9
		강북기전	강북기전관리소 관리구간	13
순찰반	도로관리처	순찰 1	1구간 순찰	7
		순찰 2	2구간 순찰
		순찰 3	3구간 순찰

○ 통신장비(TRS) 지급현황 : 54대 (본사 14, 순찰 7, 직영반 14, 기전관리소 22)

구 분	용 도	수량 (대)	비 고
계		57
본 사	상황근무	14	순찰상황2, 사무실보관12(상황3, 수위관측8, 사면1)
직 영 반	현장조치	14	포장4, ①구간3, ②구간2, ③구간2, 세척2, 광고물1
순 찰	도로순찰	7	상암4, 청담3
강남기전	기전시설관리	9	구룡터널6, 목동3
강북기전	기전시설관리	13	홍지문터널5, 창동8

2		순 찰 반 운영

○ 순찰근무조 편성 (24)                              (단위 : 명)

반 별	구 분	주 간	야 간	비 고
강남반 (8명)	평 일	1개조 2	1개조 2	ㆍ순찰횟수 : 주간 2회, 야간 3회
	토·일·공휴일	1개조 2	1개조 2
강북반 (16명)	평 일	2개조 4	2개조 4
	토·일·공휴일	1개조 2	1개조 2

○ 순찰구간 및 노선

1구간 (56.9㎞) / 순찰1	2구간 (45㎞) / 순찰2	3구간 (69.52㎞) / 순찰3
올림픽대로(하일～반포) 양재대로, 고속국도1, 우면산로, 동부간선도로B,강변북로(성수~구리)	올림픽대로(공항～반포) 제물포길, 남부순환로 서부간선도로, 노들길	강변북로(난지～성수) 동부간선도로(성수～상계) 내부순환로,북부간선도로

○ 순찰반 업무

- 도로시설물 점검 및 응급조치

- 침수도로 발생시 상황보고

- 긴급사항 안전조치, 우천시 도로패임 응급복구

- 불법 주·정차차량 및 잡상인 계도ㆍ단속

- 대민봉사활동 (고장차량 편의제공, 인명구조 활동, 지장물 제거)

○ 단계별 근무인원

구 분		보 강	1단계	2단계	3단계
근무인원	주간	6 (강남2, 강북4)	6 (강남2, 강북4)	8	8
	야간	6 (강남2, 강북4)	6 (강남2, 강북4)	8	8

○ 근무시간 : 주간 09:00 ~ 18:00, 야간: 18:00 ~ 09:00

3		포장도로 패임 응급보수

○ 포장도로 패임(Pot Hole) 6시간 응급복구반 운영

- 보수구간 : 자동차전용도로 12개노선 171.42km

- 응급보수반 편성 : 3개조, 20개반 76명 (6개 권역 책임관리제)

- 응급보수반 근무순서 : A조 → B조 → C조

※ 단, 수방 비상근무 예상시 직영반 탄력적 운영 (분산투입 조치 등)

○ A조 : 직영반

작업반	포장팀1	포장팀2	포장팀3	포장팀4	포장팀5	포장팀6
작업반	3구간 직영반	포장 직영반	2구간 직영반	광고물 직영반	순찰대	1구간 직영반
인원	4명	5명	4명	4명	2명	4명
담당 노선	내부순환로 북부간선로	동부간선로 동부B	서부간선로 제물포길 노들길 강변북로 (난지~성산)	올림픽대로 (행주~반포) 경부고속도로 우면산로	강변북로 (성산~구리)	올림픽대로 (강일~반포) 양재대로 언주로

○ B조 : 단가업체

작업반	포장팀1	포장팀2	포장팀3	포장팀4	포장팀5	포장팀6
반명	포장단가1	포장 단가2	시설 단가3	시설 단가4	시설처단가5	시설처단가6
인원	4명	4명	4명	4명	4명	4명
담당 노선	내부순환로 북부간선로	동부간선로 동부B	서부간선로 제물포길 노들길 강변북로 (난지~성산)	올림픽대로 (행주~반포) 경부고속도로 우면산로	강변북로 (성산~구리)	올림픽대로 (강일~반포) 양재대로 언주로

○ C조 : 단가업체

작업반	포장팀1	포장팀2	포장팀3	포장팀4	포장팀5	포장팀6
반명	포장단가1	포장 단가2	시설 단가3	시설 단가4	시설처단가5	시설처단가6
인원	4명	4명	4명	4명	4명	4명
담당 노선	내부순환로 북부간선로	동부간선로 동부B	서부간선로 제물포길 노들길 강변북로 (난지~성산)	올림픽대로 (행주~반포) 경부고속도로 우면산로	강변북로 (성산~구리)	올림픽대로 (강일~반포) 양재대로 언주로

※ 예비반 : 순찰대 2개반, 이흥표(직영총괄반장)

○ 긴급포장 보수반 편성인원 현황

- 연간단가 업체

구 분	포 장 보 수		시 설 물 정 비
담당직원	정성중 (*************)	최상훈 (*************)	박상엽 (*************)	박상은 (*************)
업체명	소규모포장 연간단가 (강동건설)	포장정비 연간단가 (강동건설)	강남 시설물 (주.삼동랜드)	강북 시설물 (주.율림건설)
현장소장 (현장대리인)	홍 재 민 (*************)	조 재 형 (*************)	김기병 (*************)	신덕운 (*************)
작업인원	8명 (2개조)	8명 (2개조)	4명	4명

- 직영 정비반

대기 위치	용 답		청 담	가 양	목 동
반명	포장 보수반	3구간 정비반	1구간 정비반	광고물 정비반	2구간 정비반
인원	5명	4명	4명	5명	4명
반장	채흥호	고재순	박순열	이흥표	안오훈
인원	양건식 이재석 윤영훈 박병헌	박종모 김경덕 김기섭	조성기 유재욱 박준태	전준택 방상복 김두현 이태선	김대훈 강경국 장형복
장비	카고(5톤) 작업차 (2.5톤) 지원차(2.5톤) 컷터기 브레이커 (대2) 컴팩터(2대)	작업차(1톤) 덤프(5톤) 보온차(5톤) 컷터기 브레이커 (대2, 소1) 로더, 롤러 카고(5톤)	작업차(1톤) 작업차 (2.5톤)	다목적 (8.5톤) 지원차 (2.5톤) 세척 수작업조 작업차(1톤) 지원차(2.5톤)	작업차(1톤) 2대 작업차(2.5톤)

4		체수위험구간 관리

○ 체수위험구간 : 18개소

(올림픽대로7, 노들길3, 양재대로2, 서부간선도로1, 동부간선도로3, 강변북로2)

연 번	노 선 명	위 치	배수시설
1	올림픽대로 (공항방향)	하행4교 밑단(잠실대교 U턴부)	집수정
2		하행3교 밑단(잠실대교 U턴부)
3		하행1교 밑단(천호대교 U턴부)
4	올림픽대로 (하일방향)	잠실대교 밑단 우측
5		상행3교 밑단(천호대교 U턴부)
6		천호대교 밑 1차로 좌측	빗물받이
7		동작교(현충원 U턴부)	교량 배수공
8	노들길 (양화교방향)	양화대교 밑(양평동 진출램프)	빗물받이
9		성산대교 밑 우측(200M 구간)
10	노들길 (한강대교방향)	한강철교밑단 우측
11	양재대로 (양방향)	구룡마을 입구	빗물받이 (9개소)
12	양재대로 (수서방향)	일원지하차도 입구 우측	빗물받이 (4개소)
13	서부간선도로 (시흥방향)	양평교 진출램프 입구 우측	빗물받이
14	동부간선도로 (상계방향)	용비교 하단	집수정
15		당현4교 지난 250m 우측	빗물받이
16		수락고가 전 200m 우측
17	강변북로 (난지방향)	동작대교 하단	배수로
18		양화대교 북단

○ 부서별 관리업무

도로관리처	도로환경처
- 전구간 체수발생시 긴급준설 - 저지대 체수구간 18개소 집중관리	- 청소반별 담당노선 도로청소 (배수로 부유물 제거 등)

○ 관리시기 : 수방기간내 보강단계 발령시부터

○ 도로환경처 청소반 편성현황

구 분	1반	2반	3반	4반
담 당 노 선	올림픽대로 (행주시계~한남대교) 노들길 (양화대교~한강대교) 서부간선도로	강변북로 (난지~성수대교) 내부순환로 (성산~동부접속) 국회대로 (양평동~신월IC)	동부간선도로A 북부간선도로 강변북로 (성수대교~구리시계)	고속국도 1호 동부간선도로B 양재대로 언주로 우면산로 올림픽대로 (한남대교~하일시계)
반별 위치	목동기지		태릉기지	구룡기지
차 량	7대	8대	7대	8대

○ 체수발생시 조치

① 체수구간 현장도착

② 체수지점 최종집수구 확인 - 배수관망도 활용

③ 간단한 도구를 이용해 집수구 뚜껑을 열어 퇴수 조치

④ 조치 불가시 준설장비 동원 조치

○ 체수위험구간 표지판 확인 (18개소)

- 위  치 : 체수지점 옆 (노견 안전지대)

- 규  격 : 50×40cm

- 표지판 내용 : 평면위치도, 배수로 및 집수정 사진, 배수관망도

- 지주와 기초를 소켓분리형으로 만들어 비수기에는 별도 보관

(체수위험구간 표지판)

5		수 위 관 측

○ 수위관측반 임무

- 동부간선도로 월계1교, 망우선철교 교각 수위관측 및 상황실 보고

- 올림픽대로 여의 상·하류IC 및 여의교주변 수위관측 및 상황실 보고

- 수위 보고시 주변현황(경찰배치상태, 차량정체여부 등) 간략 보고

○ 경계 및 위험수위 도달 시 유관기관 통보 (상황실)

- 1차 통보 (경계수위) : 침수 잔여수위 1.5 m 도달 시

- 2차 통보 (위험수위) : 침수 잔여수위 1.0 m 도달 시

○ 수위통보 기준                                     (단위: m)

수위관측지점	방 향	침수수위	1차통보 (경계수위)	2차통보 (위험수위)	비 고
월계1교 교각	상계	17.23m	15.73m	16.23m
	성수	17.23m	15.73m	16.23m
망우선철교 교각	상계	14.73m	13.23m	13.73m
	성수	14.90m	13.40m	13.90m
여의상류IC		6.33m	4.83m	5.33m	수위표 설치예정
여의하류IC		6.45m	4.95m	5.45m	수위표 보완예정
여의교주변(본선)		6.53m	5.03m	5.53m	수위표 보완예정

○ 단계별 근무인원

구 분	보 강	1단계	2단계	3단계
근무인원	-	필요시 배치	16	16
관측위치 (인원)	-	(동부간선) 월계1교 4명 (올림픽) 여의상류IC 4명 (올림픽) 여의하류IC 4명 (강변북로) 한강철교 4명	(동부간선) 월계1교 4명 (올림픽) 여의상류IC 4명 (올림픽) 여의하류IC 4명 (강변북로) 한강철교 4명	(동부간선) 월계1교 4명 (올림픽) 여의상류IC 4명 (올림픽) 여의하류IC 4명 (강변북로) 한강철교 4명

- 경계수위 도달시 20분 간격, 위험수위 도달시 10분 간격 보고

- 각 1명 지점 관측

- 긴급 수위 상승시 단계와 상관없이 현장배치 및 수시보고

월계1교 교각

상계방향 P3 교각 (침수수위 17.23m ) 침수예상지점 : 월계1교 지하차도	성수방향 P3 교각 ( 침수수위 17.23m ) 침수예상지점 : 월계1교 지하차도
위 치 도
	상계방향 침수예상위치: 하류측옹벽상단 P3교각 침수예상위치: 하류측옹벽끝 성수방향

관측위치

망우선철교 교각

상계방향 P6∼7 교각 ( 침수예상수위 14.73m ) 침수예상지점 : 중랑교 지하차도	성수방향 P8∼9 교각 ( 침수예상수위 14.90m ) 침수예상지점 : 중랑교 지하차도
위 치 도
	P8 수위표위치 P6 수위표위치 성수방향 침수예상위치: 하류측옹벽끝 침수예상위치: 하류측옹벽끝 상계방향

여의상류IC

상기위치에 설치 예정 ( 침수예상수위 6.33m )

침수예상지점 : 여의상류IC 교차로

위  치  도

여의하류IC

여의하류IC 샛강다리 여의도측 ( 침수예상수위 6.45m )

침수예상지점 : 여의하류IC 교차로

위  치  도

여 의 교

여의교 올림픽대로측 샛강 교각 ( 침수예상수위 8.60m )

침수예상지점 : 여의교 하부 올림픽대로

위  치  도

○ 상황총괄반 수위 및 팔당방류량 확인

- 침수구간 현장 자체수위표 확인(14층,17층,20층 모니터 확인)

수위관측지점	방 향	침수수위	1차통보 (경계수위)	2차통보 (위험수위)	비 고
월계1교 교각	상계	17.23m	15.73m	16.23m	현장 자체수위표
	성수	17.23m	15.73m	16.23m
망우선철교 교각	상계	14.73m	13.23m	13.73m
	성수	14.90m	13.40m	13.90m
여의상류IC		6.33m	4.83m	5.33m	수위표 설치예정
여의하류IC		6.45m	4.95m	5.45m
여의교주변(본선)		6.53m	5.03m	5.53m	수위표 보완예정

- 인터넷(한강홍수통제소) 수위확인 (http://www.hrfco.go.kr)

침수도로		기준수위	침수수위	1차통보 (경계수위)	2차통보 (위험수위)
올림픽 대로	여의상류IC	한강대교 수 위	6.33m	4.83m	5.33m
	여의하류IC		6.45m	4.95m	5.45m
	여의교주변(본선)		6.53m	5.03m	5.53m
	한강철교		8.03m	6.53m	7.03m
강변북로	한강철교		7.33m	5.83m	6.33m
동부 간선도로	월계1교	의정부 신곡교수위	-	-	3.0m(EL36.06m) 한강홍수통제소 SMS알림사항
	용비교	청담대교 수 위	9.10m	7.60m	8.10m
		중 랑 교 수 위	-	-	2.8m(EL11.96m) 한강홍수통제소 SMS알림사항

- 팔당방류량 확인 (http://www.hrfco.go.kr)

팔당 방류수 도달시간 (팔당 ∼ 한강대교)
유 량 (㎥/sec)	도달시간	유 량 (㎥/sec)	도달시간
1,000	7시간 45분	10,000	4시간 55분 ※ 여의상류IC 침수예상
2,000	7시간 10분	15,000	4시간 10분
3,000	6시간 40분	25,000	3시간 20분
5,000	6시간 00분	30,000	3시간 10분
7,500	5시간 20분	35,000	3시간 00분

6		교통통제 안내간판 설치

○ 설치개소 : 67개소 (램프 및 진출입로 58, 본선 9)

- 동부간선도로(33), 올림픽대로 및 노들길(28), 강변북로(6)

○ 노선별 설치위치

- 동부간선(성수방향 진입램프15), 내부순환(램프1,본선1), 북부간선(램프1) 총18개소

연 번	위 치 (성수)	종 류	차단기	입간판 (대형)	보관함	입간판 (소형)	라바콘
1	군자교 갈림길(남측)	보관함	1		1	1	5
2	군자교 진입램프	보관함			1	1	5
3	장안교 진입램프	보관함	1		1	1	5
4	중랑교 갈림길(남측)	보관함	1		1	1	5
5	중랑교진입램프	보관함			1	1	5
6	월릉교램프(남측유턴구간)	보관함	1		1	1	5
7	월릉교갈림부(북측)	보관함,			1	1	5
8	월릉교 진입램프	보관함, 입간판		1	1	1	5
9	월릉교 갈림부(남측)	보관함, 입간판		1	1	1	5
10	월계1교램프	보관함	1		1	1	5
11	녹천교 진입램프	보관함	1		1	1	5
12	녹천교옆본선(갈림길)	보관함, 입간판		1	1	1	4
13	창동교램프	보관함	1		1	1	5
14	상계교램프	보관함	1		1	1	5
15	노원교램프	보관함	1		1	1	5
16	사근램프	보관함	1		1	1	5
17	마장램프 본선통제 (내부)	보관함			1	1	5

연 번	위 치 (북부)	종 류	차단기	입간판 (대형)	보관함	입간판 (소형)	라바콘
1	북부간선도로→동부간선 (성수방향) 진입램프	보관함			1	1	5

- 동부간선도로(상계방향 진입램프 13), 강변북로(진입램프 2) 총15개소

연번	위치(상계)	종류	차단기	입간판 (대형)	보관함	입간판 (소형)	라바콘
1	상계교 진입램프	보관함	1		1	1	4
2	창동교 진입램프	보관함	1		1	1	5
3	녹천교 진입램프	보관함	1		1	1	5
4	월계1교 진입램프	보관함	1		1	1	5
5	월릉교 갈림길(북측)	보관함	1		1	1	4
6	월릉교 갈림길(남측)	보관함			1	1	4
7	중랑교갈림길(북측)	보관함, 입간판	1	1	1	1	5
8	중랑교갈림길(남측)	보관함			1	1	4
9	중랑교진입램프	보관함			1	1	4
10	장안교진입램프	보관함	1		1	1	4
11	군자교 진입램프	보관함			1	1	5
12	군자교 갈림길(북측)	보관함	1		1	1	5
13	성수대교→동부간선진입부	보관함			1	1	5
14	성수JC(영동→동부간선)	보관함	1(2개)		1		4
15	성수JC(동호→동부간선)	보관함, 입간판	1(2개)	1	1		4

- 강변북로(진입램프 및 본선), 총6개소

연번	위 치	종류			비고 (개선)
		접이식 바리게이트	교통 통제 간판	철제 자바라
1	마포대교북단에서강변북로(구리방향)진입램프	o	o		안내시설 개선검토
2	강변북로(구리방향)마포대교하부 본선	o	o		안내시설 개선검토
3	마포대교 북단에서 강변북로(구리방향) 진입램프	o	o		안내시설 개선검토
4	원효대교 북단에서 강변북로(구리방향)진입램프	o	o		안내시설 개선검토
5	한강대교 북단에서 강변북로(난지방향)진입로	o	o		안내시설 개선검토
6	강변북로(난지방향) 한강자이아파트109동앞, 110동 앞 본선	o	o		안내시설 개선검토

- 올림픽대로, 노들길 (진입램프 및 본선) 총28개소

연번	위 치	종류			비고 (개선)
		접이식 바리게이트	교통통제 간 판	철 재 자바라
1	성모병원앞 올림픽대로 진입부	o	o		안내시설 개선검토
2	성모병원앞 여의상류 IC 진입부	o	o		안내시설 개선검토
3	올림픽대로(공항방향) 여의상류IC 및 63빌딩 집입부	o	o		안내시설 개선검토
4	올림픽대로(강일방향) 유턴후, 여의상류IC 진입부 유턴부 통제)	o	o		안내시설 개선검토
5	노들길에서 여의상류IC 진입부	o	o		안내시설 개선검토
6	노들길(성산방향) 여의상류IC 부근 노들길본선	o	o		안내시설 개선검토
7	노들길(한강철교방향) 여의상류IC 부근 노들길본선	o	o		안내시설 개선검토
8	한강대교에서 노들길(성산방향) 진입부	o	o		안내시설 개선검토
9	노들북고가 노들길(성산방향) 진입부	o	o		안내시설 개선검토
10	대방지하차도 북측 노들길(한강철교방향) 진입부	o	o		안내시설 개선검토
11	국회의사당 뒤, 올림픽대로 및 여의하류IC 진입로			o
12	올림픽대로(공항방향)→여의하류IC진입로			o
13	노들길(성산방향)→여의하류IC 진입부	o	o		안내시설 개선검토
14	올림픽대로(강일방향) 유턴후, 여의하류IC 진입부(유턴부 통제)	o	o		안내시설 개선검토
15	노들길상(성산방향)노들길본선 및 여의하류IC 진입로	o	o		안내시설 개선검토
16	노들길(한강철교방향) 여의하류IC 전 노들길본선			o
17	여의2교→노들길(성산방향) 진입로	o	o		안내시설 개선검토
18	현충로→올림픽대로(공항방향) 진입부	o	o		안내시설 개선검토
19	올림픽대로(공항방향)노량대교끝단 (한강대교350m지난지점)	o	o		안내시설 개선검토
20	올림픽대로(강일방향) 당산철교 밑 본선↔하류IC 갈림부	o	o		안내시설 개선검토
21	당산중학교앞 노들길(한강철교방향)에서 올림픽대로 진입부	o	o		안내시설 개선검토
22	올림픽대로(공항방향) 양화선착장 진입부	o	o		안내시설 개선검토
23	성산지하차도에서 올림픽대로 진입부	o	o		안내시설 개선검토
24	양화교 동측 인공폭포	o	o		안내시설 개선검토
25	나이아가라호텔 뒤편 올림픽대로 진입부	o	o		안내시설 개선검토
26	화곡지하차도 입구	o	o		안내시설 개선검토
27	가양대교 남단 올림픽대로(강일방향) 진입부			o
28	노량진수산시장앞 노들길(한강철교방향) 진입부	o	o		안내시설 개선검토

○ 부서별 담당구간 (안내간판 배치 및 설치확인)

관련부서	설치개소	설 치 위 치
계	67
도로시설처	33	․ 동부간선도로(성수방향) 18개소 ․ 동부간선도로(상계방향) 15개소
도로관리처	13	· 올림픽대로, 노들길 여의상류IC 침수 영향범위 13개소
도로시설처	15	· 올림픽대로, 노들길 여의하류IC 침수 영향범위 15개소
교통정보처	6	․ 강변북로 한강철교 침수 영향범위 6개소

○ 안내간판 종류 및 보관장소

구 분	규 격	사 진	설치용도	보관장소	비 고
소형간판	20×41cm (플라스틱)		진입로 (램프)	차단기옆 보관함	교통정보처 배치
교통통제 간 판	120×180cm (철재)		본 선	마장용답동 및 태능기지	사전현장 배치
접이식 바리게이트	230×109cm (플라스틱)		본선 및 진입로 (램프)	여의 상,하류IC 수방함	사전현장 배치
철 제 자바라	600~1200cm (스텐)		본선 및 진입로 (램프)	현장설치 (4개소)	현장 고정설치

○ 안내간판 배치 및 설치

- 배치된 안내간판은 경찰이 설치토록 협조요청

(관련문서 교통정보팀-2812 : 2008.10.13)

- 침수예측시 본선용 대형 입간판을 즉시 사용 할 수 있도록 현장 배치

- 본선 및 진입로 순회하며 경찰에게 진입로용 소형안내간판 및 본선용 대형 입간판을 이용하여 교통통제토록 요청하고 이행여부 확인

- 교통통제해제시 소형간판은 현장 보관함에 보관하고 입간판은 회수

○ 설치절차

- 침수수위 1.5m 도달

① 통제위치 순회, 통제안내간판(입간판 또는 소형) 비치확인-교통통제반

② 통제위치에 배치된 경찰에게 통제시설 이용토록 안내-교통통제반

※ 통제시설 보관함 (비밀번호 017)

- 침수수위 1.0m 도달

① 서울시 재대본 협의 후 통제지침 시달 - 상황총괄반

② 경찰에 본선, 진입로, 통제 협조요청 - 교통통제반

③ 통제구간 순회하며 안내간판설치 여부 확인 - 교통통제반

○ 교통통제 위치도 (올림픽대로, 노들길)

- 여의상류IC, 한강철교주변 교통통제

- 여의하류IC, 한강철교주변 교통통제

○ 교통통제 위치도 (강변북로)

- 한강철교 주변 교통통제

○ 교통통제 세부위치 (올림픽대로, 노들길 28개소)

○ 교통통제 세부위치 (강변북로 6개소)

○ 관할경찰서 연락처

기 관	상시근무		수방담당(차단기운영,평일주간)		해당 노선
	부 서	전화번호	부 서	연락처
서울지방경찰청	종합교통 정보센터	700-5073	서울지방경찰청 (교통안전과)	700-5056
서울도시고속도로 교통관리센터	상황실	2290-6825	도시고속운영계 상황실	700-5284
			(공단)교통정보처	2290-6506
노원경찰서	교통센터	2092-0614	교통안전계	2092-0352	동 부 간선도로
중랑경찰서	교통센터	2171-0438	교통안전계	2171-0438
종암경찰서	교통센터	3396-7633	교통안전계	3396-7399
광진경찰서	교통센터	453-0113	교통안전계	454-1130
동대문경찰서	교통센터	966-9620	교통안전계	961-4463
성동경찰서	교통센터	2286-0218	교통안전계	2286-0329
동작경찰서	상황실	817-8400	교통정보처	811-9565	올림픽대로 노들길
영등포경찰서	교통센터	2676-6770	교통안전계	2631-3533
강서경찰서	교통센터	3662-3002	교통안전계	2620-9252
용산경찰서	교통센터	2198-0410	교통안전계	2198-0369	강변북로
마포경찰서	상황실	703-9207	교통안전계	3149-6653

○ 차단기 및 교통통제 시설물

안전장구 보관함 비치 (33개소)	안전장구 보관함 내용물
철제 자바라 (4개소)	교통통제시설 보관함(4개소)
차량 차단간판 및 접이식바리케이트	본선 차단용 대형 간판

○ 교통통제 안내간판 사양

○ 진입램프 차단기 운영계획 (동부간선도로)

▶ 관할 경찰서와 차단기 활용체계 정립

- 도로 침수시 교통통제권한이 있는 6개 경찰서(노원, 중랑, 종암, 광진, 동대문, 성동)가 현장에서 직접 통제 : 차단기 작동열쇠는 교통신호기 열쇠와 동일

※ 센터에서 원격 작동기능 불필요 → 제어/통신기능 제거

▶ 교통통제시 현장 연락체계 정립

- 서울도시고속도로 교통통제센터 상황실 ↔ 각 관할경찰서 교통센터

※ 통제 전 및 해제 후 서울도시고속도로 교통관리센터 상황실로 통보

▶ 차단기 운영관련 업무협의체계 정립

- 서울도시고속도로 교통관리센터 교통정보팀 ↔ 각 관할경찰서 교통안전계

○ 올림픽대로 본선 차량진입 차단시설 운영계획

▶ 관할 경찰서와 차량진입 차단시설 활용체계 정립

- 도로 침수시 교통통제권한이 있는 2개 경찰서(동작, 영등포)가 현장

에서 직접 통제

▶ 위 치

- 올림픽대로(공항방향) : 한강철교 전 200m (노량대교 종점)

- 올림픽대로(강일방향) : 양화대교 전 300m

▶ 차량진입 차단시설 운영(경찰), 차단시설 작동여부 순찰 및 확인(수위

관측 및 교통통제반), 시설물 유지관리 정비(도로시설처)

7		침수 도로 및 피해시설 복구

○ 침수도로

- 복구구간 : 동부간선도로, 올림픽대로, 노들길, 강변북로 4개노선 30.4㎞

- 부서별 주요임무

도로관리처	도로시설처	도로환경처	교통정보처
도로패임 복구 응급사항 조치	지하차도 배수처리	뻘 제거 및 노면청소	교통상황 VMS 표출

- 상황별 조치사항

침수잔여 수위 (1.5m)		침수잔여 수위 (1.0m)		도로침수		침수수위 하강
‣ 경찰청 경계수위통보 ‣ 통제간판 사전비치 ‣ 도로환경처 청소반 현장주변 대기요청		‣ 경찰청(서)에 교통통제요청 ‣ 통제안내간판 설치 ‣ 도로환경처 청소반 현장대기 ‣ VMS 교통통제 표출		‣ 도로환경처 청소반 현장주변 대기 ‣ 지하차도 배수펌프 가동준비		‣ 배수펌프가동 ‣ 뻘, 부유물 청소 ‣ 배수로 준설 ‣ 상황실 기록관리

- 복구장비 : 총 51대

구 분	진공청소차	물청소차	다목적차	기동청소차	안전지원차
수 량	13대	5대	11대	13대	9대

- 노선별 복구인력 및 장비투입

구 분	침수복구구간	연 장	인 원	인원편성	투입장비
계		30.4㎞	56명	운전원 37명 작업원 19명	총37대 진공차 10대, 물청소차 5대, 다목적차 10대, 기동청소차 6대, 안전지원차 6대
목동 (1반)	올림픽대로,노들길,강변북로 ※ 책임자 : 도로환경처 환경팀장	5.3㎞	9명	운전원 5명 작업원 4명	진공차 1대, 물청소차 1대, 다목적차 1대, 기동청소차 1대, 안전지원차 1대
목동 (2반)	동부간선도로(상계방향) ※ 책임자 : 도로환경처 이광현차장	12.7㎞	20명	운전원 14명 작업원 6명	진공차 4대, 물청소차 2대, 다목적차 4대, 기동청소차 2대, 안전지원차 2대
태능 (3반)	동부간선도로(성수방향) ※ 책임자 : 도로환경처 안병찬과장	12.4㎞	20명	운전원 14명 작업원 6명	진공차 4대, 물청소차 2대, 다목적차 4대, 기동청소차 2대, 안전지원차 2대
구룡 (4반)	양재대로,개포지하차도, 고속국도 1호 등 ※ 책임자 : 도로환경처 현두석과장	국지적 침수	7명	운전원 4명 작업원 3명	진공차 1대, 다목적차 1대, 기동청소차 1대, 안전지원차 1대
※ 침수지역 여건에 따라 인원 및 장비 추가 투입, 市·소방서 지원요청, 민간장비 추가투입 등 조치

※ 구간별 세부 복구계획(장비 대기장소, 동선 등 포함) 도로환경처 별도 수립

○ 개포지하차도 및 양재대로 복구

- 복구구간 : 개포지하차도 292m, 양재대로(수서IC~양재IC) 5.4㎞

- 부서별 주요임무

도로관리처	도로시설처	도로환경처	도로환경처
유입 토석제거 및 배수로,빗물받이 준설 터널사면 배수로 및 집수정 준설	지하차도 배수처리 및 준설	뻘 제거 및 노면청소	교통상황 VMS 표출

- 상황별 조치사항

보강단계 발령		1단계 발령		2단계 발령		3단계 발령
‣ 구룡터널 및 본사 상황실 상황관리		‣ 구룡터널 사면 배수로 순찰 ‣ 배수지장물 제거		‣ 도로환경처 청소반 구룡터널주변 대기 ‣ 임대장비 대기 검토 ‣ 사면점검반 배치 ‣ 배수지장물 제거		‣ 도로환경처 청소반 구룡터널주변 대기 ‣ 임대장비 대기 ‣ 사면점검반 순찰강화 ‣ 배수지장물 제거

○ 지하차도 (강제 배수시설)

- 상황별 조치사항

보강단계 발령		1단계 발령		2단계 발령		3단계 발령
‣ 순찰점검 강화 ‣ 배수지장물 제거		‣ 배수시설 수배전반, 제어반,펌프등 동작점검 ‣ 침수예상시 전원차단 ‣ 배수지장물 제거		‣ 배수시설 수배전반, 제어반,펌프등 동작점검 ‣ 침수예상시 전원차단 ‣ 배수지장물 제거		‣ 피해상황 확인 ‣ 침수 지하차도 및 언더패스 배수준비 ‣ 비상용발전기 이동

○ 도로포장 포트홀 보수

- 보수구간 : 자동차전용도로 12개노선 171.42㎞

- 응급복구반 편성운영 : 3개조 20개반 76명 (6시간 응급복구)

- 상황별 조치사항

포트홀단계, 보강단계 발령		1단계 발령		2,3단계 발령
‣ 응급복구 6개반 권역별 책임관리 복구작업 실시 ‣ 상황실 상황관리		‣ 현장조치반 2개반 현장순찰 및 응급복구 ‣ 체수구간 부유물제거 및 포트홀 응급복구 병행 ‣ 순찰대 응급복구 지원 ※ 기상상황 및 현장여건에 따라 6시간 응급복구반 탄력적 운영		‣ 현장조치반 3~5개반 현장순찰 및 응급복구 ‣ 체수구간 부유물제거 및 포트홀 응급복구 병행 ‣ 순찰대 응급복구 지원 ※ 기상상황 및 현장여건에 따라 6시간 응급복구반 탄력적 운영

8		침수예상구간 가로등 및 지하차도 관리

○ 가로등 관리

- 대상구간 및 수량

노 선	계	동부간선도로	강변북로	올림픽대로
위치 (수량)	3개 노선 (782본)	장평교~월계1교 (539본)	한강철교 하부 (48본)	여의하류~여의상류 I.C간 (195본)
복구장비	고소차 4대 싸인카 4대	기전관리소 : 고소차 2대, 싸인카 2대 연간단가 보수업체 : 고소차 2대, 싸인카 2대
복구인력	26명	본사 2명, 기전관리소 14명(강남 7, 강북 7), 업체 10명

- 주요업무

ㆍ 침수 시 가로등 전원차단 및 감전사고 예방조치

ㆍ 구간부점등 발생구간 신속 정상복구 조치

ㆍ 가로등 전도 시 신속복구 (보수업체 동원 등)

○ 지하차도 관리

- 중점 관리대상

노 선	계	동부간선도로	언주로	올림픽대로
위 치	3개 노선 (6개소)	중랑, 월릉, 월계1교	개포	여의하류I.C, 여의상류I.C

- 주요업무

ㆍ 침수 시 기전설비 배수기능 정상화를 위한 순찰 및 예방활동

ㆍ 배수로, 집수정 부유물 제거

ㆍ 침수로 정전발생시 이동식비상발전기 사용으로 배수펌프 가동

○ 가로등․지하차도 단계별 조치사항 (강남․북 기전관리소)

구분

근무인원

중점조치사항

비 고

평시

ㅇ 근무인원 : 10명

구분	계	관리소	직영반
강남	4	2	2
강북	6	4	2

* 관리소 : 터널관리, 지하차도 지원

* 직영반 : 가로등, 지하차도 관리

ㅇ 순찰 및 예방활동

보강

(관심)

ㅇ 근무인원 : 14명

구분	계	관리소	직영반
강남	6	2	4
강북	8	4	4

ㅇ 강제배수 지하차도 순찰점검

ㅇ 순찰대 적출사항 및 민원 현장조치

ㅇ 배수로, 집수정 유입구 부유물 제거

ㅇ 가로등 구간 부점등 조치

ㅇ 중점관리 구간

및 취약시설물

집중점검

1단계

(주의)

ㅇ 근무인원 : 22명

구분	계	관리소	직영반
강남	10	4	6
강북	12	6	6

* 관리소직원 지하차도 지원

ㅇ 강제 배수시설 수배전반, 제어반

펌프 등 동작점검

ㅇ 침수 예상구간 보고

ㅇ 배수로, 집수정 유입구 부유물 제거

ㅇ 전기설비 침수 예상 시 전원차단

ㅇ 배수펌프 가동

근무자 상주

* 현장여건에 따라

탄력운영

2단계

(경계)

ㅇ 근무인원 : 34명

구분	계	관리소	직영반
강남	16	6	10
강북	18	8	10

* 관리소직원 지하차도 지원

3단계

(심각)

ㅇ 근무인원 : 40명

구분	계	관리소	직영반
강남	18	8	10
강북	22	12	10

* 관리소직원 지하차도 지원

* 가용인력 전원 근무

ㅇ 현장 상황에 따른 조치 및 보고

ㅇ 피해사항 확인

ㅇ 침수 지하차도, 언더패스 배수 준비

ㅇ 기타사항 1,2단계 근무방법에 준해 실시

ㅇ 가용인력

전원근무

○ 지하차도 침수 시 복구대책

- 기본개념

ㆍ 지하차도에 설치된 펌프를 가동하여 배수작업 실시

ㆍ 정전 및 전기설비 침수시 전원차단 후 비상발전기 가동으로 배수작업

신속실시

- 정전 및 전기설비 침수시 비상발전기 및 펌프 사용계획

ㆍ 비상발전기 및 펌프 수량 : 이동용 비상발전기 2대, 비상전원반 1면,

수중펌프 8대 (20HP 4대, 5HP 4대)

ㆍ 비상발전기 및 펌프 보관장소

창동 직영반	목동 직영반
- 수중펌프 4대 (20HP 2대, 5HP 2대) - 이동식비상발전기(160㎾) 1대	- 수중펌프 4대 (20HP 2대, 5HP 2대) - 이동식비상발전기(118㎾) 1대

ㆍ 월계1교 상황발생시 조치절차 및 시간 (번호순)

① 수방장비 차량탑재 상시대기 (2개 권역)

(비상발전기 … 2.5톤 더블캡, 수중펌프 및 호스 … 1톤 더블캡)

② 장비이동(30분)

③ 상황발생시 장비가동 조치(10~30분)

- 지하차도 복구 소요시간

계	지하차도 배수	도로청소
6 ~ 8시간	2 ~ 3시간	4 ~ 5시간

- 사후관리 및 정비 : 지하차도 기계실 전원공급 선로 점검 등

○ 동부간선도로 언더패스 침수 시 배수작업 계획 (강북기전관리소)

- 펌프시설

구 분	월계1교		월릉교		이화철교		중랑교
	(상계)	(성수)	(상계)	(성수)	(상계)	(성수)	(상계)	(성수)
펌프용량 (KW)	37(50HP)x3대	45(60HP)x3대	37(50HP)x3대	37(50HP)x3대	22(30H)x2대	22(30HP)x2대	37(50HP)x3대	37(50HP)x3대
토 출 량 (㎥/min)	45	51	45	45	16	16	45	45

- 배 수 계 획

ㆍ 배수시기 : 중랑천 수위상황에 따라 배수

ㆍ 배수방법 : 지하차도별 기설 수중펌프 가동

ㆍ 작업지휘 : 강북도로기전관리소장

ㆍ 작업인원 : 8명    *배치인원은 현장여건 및 근무상황에 따라 탄력운영

지하차도명	배치인원	지하차도명	배치인원
월계1교(성수방향)	2명	월계1교(상계방향)	2명
월릉교 (성수방향)		월릉교 (상계방향)
이화교 (성수방향)	2명	이화교 (상계방향)	2명
중랑교 (성수방향)		중랑교 (상계방향)

- 예상 배수시간

시 설 명	노면수량 (㎥)	펌프용량		배 수 시 간
		모터(kw)	총유량(㎥/min)
월계1교(상계방향)	4,723	37 x 3대	45	1:45
“ (성수방향)	6,277	45 x 3대	51	2:03
월릉교 (상계방향)	5,595	37 x 3대	45	2:05
“ (성수방향)	4,902	37 x 3대	45	1:50
이화철교 (상계방향)	1,836	22 x 2대	24	1:17
“ (성수방향)	1,899	22 x 2대	24	1:20
중랑교 (상계방향)	5,595	37 x 3대	45	2:05
“ (성수방향)	4,902	37 x 3대	45	1:50

○ 지하차도 전기설비 침수 및 정전 시 복구 흐름도

< 침 수 시 >			< 정 전 시 >
	ㅇ 전원 차단 (감전사고 방지) ㅇ 한전 전원 단전 (주 차단기 절체) - 급전사령실 : 종합신고 123번 - 해당 지역별 한전지사 배전운영실			ㅇ 한전 긴급연락 복전 요청 - 급전사령실 : 종합신고 123번 - 해당 지역별 한전지사 배전운영실
	⇓			⇓
	ㅇ 상황보고 및 비상용장비 이동준비			ㅇ 상황보고 및 비상용장비 이동준비
	⇓			⇓
	ㅇ 현장 상황 접수 후 복구지침 하달 ㅇ 서울시 상황보고 ㅇ 경찰서 협조요청(차량우회)			ㅇ 비상발전기 가동 (해당지역) ㅇ 자체보유 이동용비상발전기 대기 (2대) ㅇ 필요시 주변에 인접한 타 전원 공급 가능 시 긴급활용 - 발전기 및 외부 전원 공급 시 기존 한전전원 분리 철저 ㅇ 필요시 수방장비 대여업체 장비투입
	⇓
	ㅇ 이동식발전기 긴급 현장이동 전원공급 - 필요시 인근 타 전원 긴급공급 - 필요시 수방장비 대여업체 장비투입 ㅇ 비상전원반 및 수방장비 활용 배수설비 가동
	⇓			⇓
	ㅇ 지하차도 복구 완료 후 상황보고 조치 ㅇ 복구 중 수시 보고체계 유지			ㅇ 비상장비 신속 설치 후 배수설비 가동 ㅇ 한전전원 복전여부 확인 ㅇ 전기설비 이상 유무 확인점검 후 전원 투입
	⇓			⇓
	ㅇ 침수 전기설비 이상 유무 확인점검 후 한전 측 전원 공급요청 ㅇ 전기설비 전원 투입			ㅇ 복구 완료 후 상황보고 ㅇ 작업 중 수시 보고체계 유지

※ 전기설비 작업시 안전조치

- 전기 안전장구류 (절연장화, 절연장갑 등) 착용 후 작업시행

- 전기실 침수상황 사전판단 후 진입하고 침수 시는 안전지역으로 대피

○ 주요현황

- 과년도 지하차도 침수현황

구 분	침 수 현 황
2001	- 동부간선도로 1회 : 월계1교(상,하), 월릉교(상,하), 중랑교(상,하)
2006	- 동부간선도로 3회, 올림픽대로 2회, 노들길 2회, 강변북로 2회
2009	- 동부간선도로 2회 : 월계1교(상,하), 월릉교(상,하), 중랑교(상,하)
2010	- 동부간선도로 1회 : 월계1교(상,하), 월릉교(상,하), 중랑교(상,하)
2011	- 동부간선도로 1회, 양재대로 1회, 개포지하차도 1회
2012~2014	- 피해 없음

- 한강수위 기준 침수예상 지하차도

노선	한강수위 (인도교)	팔당방류량 (㎥/sec)	침수예상구간
올림픽대로 (2 개소)	7.49m (9.43m)	12,000	여의하류I.C
	7.74m (9.68m)	12,800	여의상류I.C
동부간선도로 (3 개소)	7.81m (9.75m)	12,800	중랑
	10.92m (12.86m)	15,200	중랑, 월계1교
	중랑천 17.2m (월계1교)	-	중랑, 월릉, 월계 1 교

- 노선별 지하차도 및 터널 기전시설 현황

구 분		개소 및 연장	기전시설 내용
지하차도 38개소		ㅇ 8개 노선 - 강제배수 24개소 - 자연배수 14개소	ㅇ 배수펌프 : 80대 (20～100HP) ㅇ 발 전 기 : 9대 (42～455㎾) ㅇ 방송설비 : 2세트 (FM, 19ch) ㅇ 조 명 등 : 6,849등
터널 3개소	홍 지 문 ․ 정 릉	ㅇ 터널연장 - 홍지문 1,890m - 정 릉 1,650m ㅇ 차 로 - 왕복 6차로	ㅇ 중앙감시반 : 1면 ㅇ 수전용량 : 9,000㎾ (5,000㎾×1, 4,000㎾×1) ㅇ 발전용량 : 360㎾(200㎾×1,160㎾×1) ㅇ 수배전반 : 80면 ㅇ 터 널 등 : 8,902등(66～135W) ㅇ 배수펌프 : 3대(55㎾×3) ㅇ 송 풍 기 : 16대(290～450㎾)
	구룡	ㅇ 터널연장 - 1,180m ㅇ 차 로 - 왕복 4차로	ㅇ 중앙감시반 : 1면 ㅇ 수전용량 : 2,050㎾(1,100㎾×1, 950㎾×1) ㅇ 수배전반 : 38면 ㅇ 터 널 등 : 3,268등(36～91W) ㅇ 발전용량 : 290㎾(145㎾×2) ㅇ 송 풍 기 : 10대(30～160㎾)

- 지하차도 세부현황 (강제배수 24개소)

구 분	노선명	지하차도	비고
강 북 기 전 관 리 소 (14)	총괄순찰	강북 전지역	ㅇ 순찰차량 : 5대 - 더블캡 2대 - 싸인카 2대 - 고소작업차 1대
	동부간선도로	수락
		상계
		노원
		마들
		월계1교(상)
		월계1교(하)
		월릉교(상)
		월릉교(하)
		이화교(상)
		이화교(하)
		중랑교(상)
		중랑교(하)
	강변북로	잠두봉
		광나루
강 남 기 전 관 리 소 (10)	총괄순찰	강남 전지역	ㅇ 순찰차량 : 4대 - 더블캡 1대 - 싸인카 2대 - 고소작업차 1대
	제물포길	경인1(주, 부)
		경인2
	올림픽대로	가양
	노들길	여의교
		여의2교
		노들길
	서부간선도로	고 척
	동부간선도로	수 서	ㅇ 순찰차량 : 1대 - 더블캡 1대 * 강남관리소 관리대상
	양재대로	일 원
	언주로	개 포

※ 지하차도 수방근무자는 가용직원을 대상으로 현장상황을 감안 단계별 배치

Ⅳ

기 타 현 황

1		차량, 장비, 자재 및 무전기

○ 차 량 : 137대

차 량 명	차 종	승차인원	합계	차 량 대 수
				도로관리처	도로시설처	도로환경처	교통정보처
순찰차	베라크루즈 등	4~6명	36	20	10	5	1
더블캡	1톤	6명	34	8	6	13	7
더블캡	2.5톤	6명	20	7	4	9	-
덤프(카고)	5톤	3명	2	2	-	-	-
아스콘 보온차	5톤	3명	1	1	-	-	-
고소작업차	1톤, 2.5톤, 5톤	3명	4	-	2	-	2
다목적세척차	5톤, 8.5톤	3명	2	2	-	-	-
살수차	12톤	3명	1	1	-	-	-
다목적차	10[eqn: m ^{3}]	3명	11	-	-	11	-
청소차	4[eqn: m ^{3}],10[eqn: m ^{3}],12[eqn: m ^{3}]	3명	20	-	-	20	-
유니목	3.2[eqn: m ^{3}]	2명	2	-	-	2	-
건설기계	로더, 롤러	1명	4	3	-	1	-

○ 수방장비

구 분	흡입 준설기 (3㎥)	고압 세척기 (11HP)	수중펌프(기전)		양수기 (엔진5HP)	발전기 (160kw, 118kw)	엔진 스프링 청소기	엔진 동력톱	제설 삽날
			20HP	5HP
수 량	1대	5대	4대	4대	1대	2대	2대	2대	3대

○ 수방자재

구 분	포대아스콘 (25kg)	삽	빗자루	마대	천막 (5m×10m)
수 량	6,350포	50개	100개	2,000개	10롤

○ 포장복구 장비 : 74대

구 분		작업차량	아스콘 보온차량	적외선 보수차량	롤 러	콤팩터	캇타	브레이커	바브켓
계		36	1	1	3	9	6	14	4
	강남(연간단가)	4	-	-	1	1	1	2	-
도로 관리처	강북(연간단가)	4	-	-	-	1	1	3	-
	포장(연간단가)	7	-	-	1	-	-	-	2
	직영반	15	1	1	1	5	3	4	2
도로 시설처	강남(연간단가)	2	-	-	-	1	1	1	-
	강북(연간단가)	4	-	-	-	1	-	4	-

2		풍수해 취약시설 (절개지)

○ 대 상 : 절개지 27 개소(시특법 1, 특정관리시설 26)

연 번	시설명	노선명	위 치	절토면구 배	연직높이(m)			연장 (m)	비 고
					옹벽	절토면	계
계			27개소		0～6.5	5～54		6,908
1	절개지	양재대로 (수서방향)	삼성의료원 사거리 전 우측	1:0.7	1.2	13.8	15.0	60
2		양재대로 (수서방향)	삼성의료원 앞 우측	1:0.7	1.2	16.8	18.0	60
3		양재대로 (수서방향)	일원지하차도 지난 우측	1:0.7	1.2	26.8	28.0	210
4		양재대로 (수서방향)	일원지하차도 전 우측	1:0.7	1.2	16.8	18.0	60
5		양재대로 (수서방향)	개포3,4단지 삼거리 지난 우측	1:0.7	1.2	23.8	25.0	190
6		양재대로 (수서방향)	개포3,4단지 삼거리 전 우측	1:0.7	1.2	18.8	20.0	150
7		양재대로 (수서방향)	구룡터널 전 우측	1:1	3.5	16.5	20.0	360
8		양재대로 (수서방향)	능인선원 지난 우측	1:1	3.5	11.5	15.0	300
9		양재대로 (수서방향)	능인선원 전 우측	1:1	3.5	11.5	15.0	405
10		언주로 (내곡방향)	구룡터널 입구 좌우측	1:0.3	6.1	25.9	32.0	630
11		언주로 (내곡방향)	구룡터널 출구 좌우측	1:0.3	6.1	22.9	290	870
12		언주로 (내곡방향)	내곡IC 전 우측	1:0.5	4.0	11.0	15.0	180
13		언주로 (내곡방향)	내곡IC 지난 우측 진입램프	1:0.5	1.2	33.8	35.0	360
14		언주로 (포이방향)	내곡IC 전 우측 진출램프	1:0.5	1.2	28.8	30.0	340
15		언주로 (포이방향)	내곡IC 지난 진입램프 우측	1:0.5	1.2	28.8	30.0	330
16		올림픽대로 (하일방향)	궁산진출램프 전 우측	1:0.5	1.5	18.5	20.0	122
17		올림픽대로 (하일방향)	증산 앞 우측	1:0.7	1.5	33.5	35.0	210
18		올림픽대로 (하일방향)	염창IC 진출램프 우측	1:0.7	0.9	14.1	15.0	190
19		올림픽대로 (하일방향)	암사고개 전 우측	1:0.7	1.6	12.4	14.0	170
20		올림픽대로 (하일방향)	암사고개 우측	1:0.5	5.0	15.0	20.0	245
21		올림픽대로 (공항방향)	암사고개 우측	1:0.5	3.0	17.0	20.0	190
22		내부순환도로 (성동방향)	홍지문터널 입구 갱구부 사면	1:0.5	-	20.0	20.0	110
23		내부순환도로 (성동방향)	홍지문～정릉터널 사이 우측	1:0.5	6.5	54.0	60.5	260
24		내부순환로 (성산방향)	정릉～홍지문터널 사이 우측	1:0.5	6.5	10.0	16.5	260
25		내부순환로 (성산방향)	정릉터널 입구 갱구부 사면 좌.우	1:0.5	1.0	15.0	16.0	320
26		북부간선도로 (구리방향)	구리시계전 우측	1:1	2.0	23.0	25.0	100
27		북부간선도로 (월곡방향)	구리시계후 우측	1:1	-	5.0	5.0	80

3		상습침수 지역

□ 상습 침수도로 : 4개노선 L=30.4㎞

○ 팔당방류량(한강대교) 영향

①여의상류ic → ②여의하류ic → ③여의교주변(올림픽대로 본선), 여의하류ic(노들길본선) →

④여의상류ic(노들길본선)→⑤한강철교(강변북로)→⑥동부간선로(용비교)→⑦한강철교(올림픽,노들길)

○ 경기북부(의정부) 강수량 영향

① 월계1교→중랑교 (중랑천 하류방향으로 침수확대)

○ 침수현황도

월계1교

경기북부

강수량 영향

용비교

한강철교

여의상류

여의하류

여의교

상류~하류

1

2

3

3

5

4

5

7

6

팔당방류량 영향

○ 올림픽대로 : 3.4㎞

한강인도교	팔당방류량(㎥/S)	침수 예상구간	관할경찰서
6.33m	10,500	여의상류I.C (L=0.8㎞)	영등포, 동작
6.45m	12,500	여의하류I.C (L=0.3㎞)	영등포
6.53m	12,500	여의교주변 ※ 올림픽 본선	영등포,동작
7.33m	12,800	여의상류～하류I.C (L=1.8㎞) ※ 올림픽 본선	영등포, 동작
8.03m	15,200	한강철교하부 (L=0.5㎞) ※ 올림픽 본선	동 작

○ 노들길 : 1.1㎞

한강인도교	팔당방류량(㎥/S)	침수 예상구간	관할경찰서
6.53m	12,500	여의하류I.C (L=0.3㎞) ※ 노들길 본선	영등포
6.75m	12,500	여의상류I.C (L=0.3㎞) ※ 노들길 본선	동 작
8.03m	15,200	한강철교하부 (L=0.5㎞) ※ 노들길 본선	동 작

○ 강변북로 : 0.8㎞

한강인도교	팔당방류량(㎥/S)	침수 예상구간	관할경찰서
7.33m	12,000	한강철교하부 (L=0.8㎞) ※ 강변북로 본선	용산, 마포

○ 동부간선도로 : 25.1㎞ (상행 12.7㎞, 하행 12.4㎞)

한강인도교	팔당방류량(㎥/S)	침수 예상구간	관할경찰서
7.49m	12,000	용비교~성동교 (상행1.7㎞, 하행1.7㎞)	노원, 중랑 종암, 광진, 성동, 동대문
7.81m	13,000	성동교~중랑교 (상행6.9㎞, 하행6.4㎞)
10.92m	25,000	중랑교~월계1교 (상행4.1㎞, 하행4.3㎞)

※ 중랑천 및 인근하천 수위기준

위 치	침수표고	침수수위	통제준비 (1.5m전)	통제수위 (1.0m전)	통제수위 (참 고)
월계1교	EL17.2m	EL 17.23m ※ 자체수위	15.73m ※ 자체수위	16.23m ※ 자체수위	3.0m (EL36.06m) ‹한강홍수통제소› 의정부 신곡교수위
용비교	EL10.9m	9.1m(EL10.85m) ‹한강홍수통제소› 청담대교수위	7.6m (EL9.35m) ‹한강홍수통제소› 청담대교수위	8.1m (EL9.85m) ‹한강홍수통제소› 청담대교수위	2.8m (EL11.96m) ‹한강홍수통제소› 중랑교수위

4		유관기관

기관명		연락처	기관명			연락처
중앙기관	중앙재난안전대책본부 재난상황실	2100-5500~9	서울시	서울시 종합방재센터		726-2071 FAX:726-2341
	중앙재난안전대책본부 소방상황실	2100-4119 2100-5119
				서울시 하천관리과 (치수계획팀)		2133-3878
	기상청	2181-0900 당직실(2181-0262)
				서울시도시고속도로 교통관리센터 상황실		2290-6825
	한강홍수통제소	590-9990~8 당직실(590-9920~1) 592-7700(ARS)
	팔당댐 개문상황 한국수력원자력(주) 팔당수력발전소	031-576-8226
				교통방송 편성부		311-5311~6
	의정부 재해 상황실	031-828-4800~1
				도시 안전실	도로시설과 시설기술팀	2133-1674 FAX:2133-1078
경찰서	서울경찰청 생활안전계	700-2809
					도로시설과 기전팀	2133-1679 FAX:2133-1078
	서울경찰청 종합교통정보센터	700-5000, 5073
				도로 사업소	동 부	시설보수과(2040-0371) FAX:2040-0308 당직실(2040-0390)
	노 원	교통센터(2092-0614) 교통안전계(2092-0352)
	중 랑	교통센터(2171-0438) 교통안전계(2171-0438)
					서 부	시설보수과(300-8374) FAX:300-8384 당직실(300-8400)
	종 암	교통센터(3396-7633) 교통안전계(3396-7399)
	광 진	교통센터(453-0113) 교통안전계(454-1130)
					남 부	시설보수과(3284-5469) FAX:836-3093 당직실(3284-5405)
	동 대 문	교통센터(966-9620) 교통안전계(961-4463)
					북 부	시설보수과(944-5457) FAX:954-5073 당직실(944-5448)
	성 동	교통센터(2286-0218) 교통안전계(2286-0329)
	동 작	상황실(817-8400) 교통안전계(811-9565)
					성 동	시설보수과 2210-1552,7 FAX:2210-1562 당직실(2210-1501~2)
	영 등 포	교통센터(2676-6770) 교통안전계(2631-3533)
	강 서	교통센터(3662-3002) 교통안전계(2620-9252)
					강 서	시설보수과 2657-7971 FAX:2657-7970 당직실(2657-7900)
	용 산	교통센터(2198-0410) 교통안전계(2198-0369)
	마 포	교통센터(703-9207) 교통안전계(3149-6653)

5		장비임대 업체

업체명	소재지	연 락 처	동원가능장비			비 고
			덤프트럭	바브켓	백 호
중동중기 (신진하)	서초구 서초동	376-0908 (************)	다수	-	다수
선진건기 (강인기)	영등포구 문래동	2634-0285 (************)	다수	0.6㎥ (5대)	다수
서울덤프 (전원기)	강서구 방화동	338-3005 (*************)	2.5톤/5톤 (5대/5대)	-	-
두산덤프 (임길영)	성북구 하월곡동	911-5003 (*************)	4.5톤 (12대)	-	-

6		정전대비 비상연락처

▢ 한국전력공사 : 종합신고번호 … 123번 (24시간 운영)

지점별	전화번호	대상 지하차도
		개소	명 칭
강남지사	2105-8268~9	5	일원, 개포, 수서, 구반포, 반포
강동지사	480-2268~9	1	암사
강서지사	2640-2268~9	5	경인1(주), 경인2, 가양, 염창, 화곡
남서울본부	2670-2268~9	10	여의교, 여의2교, 노들길, 고척, 구일, 목동교, 신정교, 오금교, 오목교, 성산
동부지사	970-4268	4	중랑교(상, 하), 이화철교(상, 하)
서부지사	710-2268, 2368	3	한강동측(신, 구), 잠두봉, 망원초록길
성동지사	2290-5268, 5368	2	성수, 광나루
북부지사	950-6368, 6268	8	수락, 상계, 노원, 마들, 월계1교(상, 하), 월릉교(상, 하)

▢ 비상장비 보유업체 현황

구 분	업체명	소재지	보유장비	전화번호
비상 발전기	신성발전기	경기 의정부	150kw 1대	031-876-6213
	남일기계	경기 구리시	100kw 2대 160kw 2대	403-3999
	대광건설기계	서울 구로구	100kw 3대 160kw 3대	2678-0906~7
수 중 펌 프	금정유체기계	인천광역시	상시임대가능	************
	삼보공업사	서울 금천구	″	806-6606 (*************)

7		상황보고 양식

수방근무 보고서 근무일시 : 2015. . ( ) : ~ 2015. . ( ) :			상황요원		상황반장 (팀장)	통제관 (처장)
기상개황 ㅇ 날 씨 : ㅇ 기 온 : ℃ ㅇ 강수량 : mm		비상근무 발령내용 ㅇ ㅇ ㅇ
근무인원 및 동원장비 (인원 명 / 차량 대 / 장비 대)
도로관리처 명 ㅇ 상황실 : ㅇ 현 장 : ㅇ 차량 : / 장비	도로시설처 명 ㅇ 상황실 : ㅇ 현 장 : ㅇ 차량 : / 장비			교통정보처 명 ㅇ 현 장 : ㅇ 차량 : / 장비
피해복구 현황 ㅇ ㅇ ㅇ

수방근무 인원

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 근무일시 : 2015.   .    ( )   :   ~   2015.  .   ( )   :

소 속			계	보강단계 근무자		1(2,3)단계 근무자
				인원	명 단	인원	명 단
계
재난안전반	상황총괄	소 계
		상황반장 (팀,처장)
		순찰상황
		시설상황
		기전상황
		포장상황
	현장	사면점검반
		수위관측 및 교통통제
		현장조치반
		기전관리반
		순찰반

※ 기존 당연 근무자는 (   )안에 표기

기타 비상근무 양식

시간대별 기상현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 근무일시 : 2015.  .  (  )   :   ~ 2015.  .   (  ) :

시간별	기 상 현 황
	강수량 (☏131) 기상청홈페이지					수위 및 방류량 ※ 자체수위 및 한강홍수통제소
	단계	서울강수량(mm)		의정부 강수량 (㎜)	동두천 강수량 (㎜)	월계1교 (17.2m)	청담대교	한강대교	팔당댐 방류량 (t/s)
		시간당	누 계
계
00:00

보고서식(도로관리과)

도로 침수등 재해상황 발생보고

2015.    .    .                            서울시설관리공단

□ 근무 현황

○ 근무시간 : 2015.   .   .(  ) 00:00 ~ 00:00

○ 근무인원

합 계	사 무 실			현 장 (지하차도)
	일반직	장비조종원	시설보수원

□ 교통통제 및 복구 현황

○ 교통통제 현황

노 선 명	통 제 상 황			해 제 일 시
	구 간	통제시간	원 인
동부간선도로

○ 도로복구 작업 현황

- 투입 인원

소 계	조 종 원	시설보수원

- 투입 장비

합 계	살수차	소방차	덤프트럭	유니목	로우더	더블캡	기타

□ 중요 조치사항

일 시	제 목	조 치 내 용