도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (9차)

◉ 궁동 1101∼23012번지간 송배수관 부설공사 : 조건부 시행(송두석 위원 지정검토)

- 기본적으로 차로수 감소가 발생하는 연속류 구간의 경우, 2013년 도로용량편람 특수 상황편에 따라 개별차로당 용량(1,650 vphpl)을 보정하고, V/C를 제시하기 바람

- VMS 운영 및 우회 홍보계획 관련하여 우회 경로를 보다 정확히 안내할 수 있도록 교통관리처와 협의하고, 메시지 내용 및 운영방법, 위치 등을 보다 확대 보완하기 바람 (2018년 북부간선고가교 교면포장공사 개량공사 홍보계획 참고)

※ 진출램프 통제 관련하여 보다 체계적인 안내체계가 필요함

- 시간대별 교통량을 재검토하여 공사시간을 23시 이후로 조정 검토하기 바람

- 도로점용공사장 주변 제한속도를 하향조정 할 수 있도록 안내표지 등을 보완하기 바람

- 공사내용 및 방법(차로 단계별 공사 중 중복구간)을 재검토하여 단계별 공사구간을 제시하기 바람

- 1개 차로 축소에 대한 안내체계를 보완하여 운전자의 혼란이 발생하지 않도록 조치 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람