도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제1차)

◉ 2021년 한남 빗물 펌프장 유역 하수관로 정비공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 서울에서 가장 혼잡한 교차로의 하나인 한남오거리의 특정 접근부에서 시행코자 하는 공사이나 당일 굴착 및 복구되는 야간공사로 계획되어 공사시간의 시작 및 종료 시간대에 대한 검토 이외에 소통 문제는 우려할 바 없을 것임.

- 15 및 16쪽의 교통량도에서 고가도로 교통량과 교차로 신호제어 대상 교통량을 구분해 주시기 바람.

- 1단계의 겨우, 세부 단계별로 영향받는 상류(feeding) 링크(복수)가 달라지게 되는데 도면상 표에 설명이 부족한 것으로 보임.

- 1-5～1-9 단계에 운영하는 임시횡단보도의 폭은 문제되지 않을는지.

- 2단계의 세부 공사 단계에서는 독서당길 옥수동 방향 도로 구간에서 위치를 달리하며 도로를 점용하게 되는데, 상류 링크의 정지선에 보면 하류부 공사가 되고, 위치에 따라 분석 결과가 미량 달라지게 될 것임. 가장 문제가 되는 가장 근접한 하류부 점용 단계에 대한 분석 결과를 대표로 도면의 표에 기술한 것인지 설명 요망.

- 한남고가 하부구간 공사추진시 건축한계 감안 기존 시설물 충돌 방지를 위한 현장 장비 투입계획 바람.

- 한남대로 1-7, 1-8단계 고가 하부구간에서 좌회전 차량이 원활히 진행할 수 있도록 횡단보도 점용 우측부분을 직각에서 라운딩 처리 검토 바람.

- 한남대로, 도서당길의 횡단보도 점유 공사구간에서 이용자의 안전통행을 위하여 보행안전도우미 배치 운영 바람.