취·정수장 시설물 점검표

강북아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설	∙급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙착수정 및 혼화지 시설물 상태 ∙약품탱크 시설물 상태 ∙여과지 시설물 상태 ∙정수지 시설물 상태 ∙송수펌프실 시설물 상태 ∙오니처리장 시설물 상태	1계열 침전지 구조물 옆 지반 침하 ⇒ 토사 매움 조치 완료
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부	이상없음
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙수질자동측정기 관리상태 ∙고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 적정 운영 여부	이상없음

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태	이상없음
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부	이상없음
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부	방호용 UPS밧데리 전압 불량 ⇒ UPS밧데리 교체 예정 (연간단가 2월중 시행)
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부	이상없음
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태	이상없음
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태	이상없음
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2016. 1.   26.

점검자       정수센터  김동우     (인)

정수센터  장  호     (인)

정수센터  이덕종     (인)

정수센터  김향석     (인)

정수센터  한충규     (인)