① 지열히트펌프 개요

구 분		내 용
건물 개요		총 3 층 (연면적 : 2,270.37 ㎡)
주요 설비		건물 냉, 난방
설계 및 시공사		설계 : ㈜조은에너지 시공 : 아이엠유건설(주)
히트펌프 제조사		경진TRM
준공년도		2007년 12월
설치용량		히트펌프 : 64 kW ( 60 usRT, 32 kW × 2 대) 축 열 조 : X 톤 (탱크재질 : )
천공방식		폐쇄형 or 개방형( m), 간격 : , 총 공
냉난방 분담률		냉방 : 총 설계부하 300VA*80 중 % 담당 난방 : 총 설계부하 300VA*80*58.1KW 중 % 담당
사용처		지하1 ~ 지상2층 : 지열히트펌프 ~ 층 :
COP	히트펌프	설계 : 7.2(1대 3.6) 운영 :
	시스템 전체*	설계 : 운영 :
설비 내구연한 (교체시기)		히트펌프 : 년( 20000 시간) 지중열교환기 : 년( 시간) 순환펌프 : 년( 시간) 기타설비 : 년( 시간)
투자비 (입상배관 별도)		399 백만원( 만원/usRT)
전력사용종별		공공용
전력계약용량		1,248 kWh
급탕 적용여부		사용

* 히트펌프, 지중열교환용 펌프 및 순환펌프에 사용되는 총 전력량을 고려하여 산출한 종합 COP를 의미

② 월별 지열히트펌프 전력사용량 및 요금(최근 3개년 실적)

시기		전력사용량* (kWh)	전력요금(원)		지열히트펌프 생산 에너지**		비고
년	월		기본 요금	사용 요금	난방 (Gcal)	냉방 (Gcal)
12	1	86,065	2,056,330	10,243,940	계량기없음	계량기없음
	2	78,444	2,026,330	9,892,120
	3	68,022	2,026,330	8,527,090
	4	68,007	2,026,330	7,441,250
	5	59,636	2,026,330	6,799,330
	6	70,753	2,026,330	7,695,300
	7	72,150	2,026,330	8,534,080
	8	84,965	2,026,330	11,916,150
	9	82,141	2,154,430	10,690,300
	10	81,427	2,154,430	8,649,300
	11	83,106	1,846,080	9,929,770
	12	86,763	1,846,080	10,955,700
13	1	99,507	2,148,788	12,123,330
	2	100,714	2,194,325	12,906,610
	3	83,787	2,204,560	10,583,890
	4	77,446	2,204,560	9,358,250
	5	72,083	2,204,560	8,916,920
	6	71,882	2,204,560	8,748,960
	7	73,469	2,204,560	9,638,900
	8	78,258	2,204,560	11,582,630
	9	86,973	2,204,560	11,669,460
	10	80,772	2,204,560	9,563,630
	11	86,036	2,204,560	10,694,130
	12	95,175	2,258,795	13,068,290
14	1	108,067	2,290,200	14,945,360
	2	104,150	2,290,200	14,162,670
	3	87,436	2,290,200	12,124,630
	4	82,318	2,290,200	10,323,010
	5	70,493	2,290,200	9,150,680
	6	73,869	2,290,200	9,759,940
	7	70,735	2,290,200	11,304,650
	8	79,863	2,290,200	12,610,300
	9	85,020	2,290,200	11,914,990
	10	85,716	2,290,200	10,467,120
	11	89,941	2,290,200	11,467,260
	12	106,360	2,290,200	15,036,450
15	1	123,124	2,290,200	16,730,710
	2	120,892	2,290,200	16,486,800
	3	94,843	2,290,200	12,583,600
	4	88,545	2,290,200	10,921,610
	5	72,112	2,290,200	9,422,000
	6	78,525	2,290,200	10,429,730

* 전력사용량은 히트펌프 및 순환펌프 등 지열히트펌프 구동을 위한 전기사용량을 의미

** 생산 에너지는 히트펌프를 통해 공급되는 열량으로 손실분을 포함

③ 기타 신재생에너지 설비

항 목	태양열	연료전지	태양광 (고정식)	집광채광	BIPV
시설용량	36 ㎡	kW	10kW	개소	kW
신재생에너지 생산량(kWh)***			12,463/년
사용처	건물 냉, 난방	열 : 전기 :	곤충식물원
투자비(백만원)

- 전체 에너지 사용량의       %를 신재생에너지로 생산

(의무량은       %)

④ 신재생에너지 활용 애로사항 (구체적으로 기재할 것)

-

⑤ 신재생에너지 설비 전경 사진을 첨부할 것

< 건물전경 >	< 지열 히트펌프 >
< 순환펌프 >	< 기타 신재생에너지설비 >

⑥ 신재생에너지 설비 담당자 실명 및 연락처 기재할 것

- 류경수 *************