5~8호선 전동차 출입문제어 참고사항

□ 차량고장 사례

○ 일시: ’18. 10. 13.(토) 17:24경

○ 장소: 7호선 부평구청역 상선

○ 내용

부평구청역 정위치 정차 후 출입문 개방 시 승강장안전문은 정상으로 열렸으나 전체출입문이 열리지 않음. 운전모드 수동 및 출입문 모드 수/수 취급하려 했으나 출입문모드 스위치 고장(스위치 손잡이 탈락으로 모드변경 불가)으로 ‘열림’ 취급 불가로 각 차량 출입문 대표콕크 수동취급으로 승객 취급

□ 교육 사항

○ 비상운전모드 시 출입문 제어

- 운전모드: 비상운전

구 분	5호선 (ABB)	6호선 (미쯔비시)	7·8호선 1차분(GEC)	7·8호선 2차분(도시바)	7호선 3차분 (SR)
좌·우측 출입문 개폐여부	가능	가능	불가능	가능	가능

- 출입문모드 스위치 탈락상태여도 비상모드 시 출입문 모드 수/수로 인식하여 출입문 열림 취급 가능

※ 단, 7·8호선 1차분(GEC) 차량은 운전모드 비상모드일 경우 출입문 모드 ”수/수” 에서만 출입문 제어 가능

○ 출입문 열림 가능 조건

출입문모드	운전모드
	기지모드	수동모드	자동모드	완전자동모드	비상모드
자동열림/자동닫힘	×	①	①	①	×
자동열림/수동닫힘	×	①	①	×	×
수동열림/수동닫힘	②	②	②	×	③

① 정차, 출입문열림신호 수신 시 열림 가능

② 정차, 출입문열림신호 수신, 출입문열림버튼 취급 시 열림 가능

③ 정차, 출입문열림버튼 취급 시 열림 가능