□ 검토보고 의견 [공사감독2처-4096]

공사명 : 송파동8-2외 5개소 세척갱생관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
굴착허가 및 6구간 확폭포장관련	- 도로 굴착폭이 0.9~1.1m로 설계되어 있으나, 도로유지관리부서 굴착허가시 굴착폭이 1.2m이며, 6구간 시점부 약 50m구간에 대하여 인입관로 4개소가 있어 포장완료후 민원발생이 우려되어 도로유지관리부서에서 관로부설구간과 측구까지 폭 약0.75m 추가 포장을 요구함.	- 민원발생 방지 및 포장시 다짐을 위해 도로유지관리부서의 의견대로 시행하고 추후 설계변경시 반영