안전사고 사례 및 유형(6월 19일)

라. 확인하기 나쁜 T자형 도로의 교차점에서 충돌

(1) 내 용 강우 시에 펌프차로 화재출동 도중 도로가 협소하고 신호가 없는 교차점에 들어간 때 트럭과 충돌했다. (2) 요 인 (가) 가까운 거리의 화재라 서둘렀다.
(나) 강우, 나무로 인하여 상호 확인이 어려웠다. (3) 대 책 (가) 지휘자는 냉정한 태도로 지시 명령한다. 특히 기관원은 주의하여 운전한다. (나) 확인이 나쁜 교차점에서는 스피드를 낮추고 반드시 일시정지를 한 후 안전을 확인하면서 주행한다.

마. 자전거가 달려와서 충돌

(1) 내 용 08:00경 화재출동 도중 골목길의 확인이 나쁜 T형도로의 교차점을 통과하려고 할 때 고교생이 탄 자전거가 과속으로 달려와 충돌했다.

(2) 요  인

(가) 등교 도중 급히 달리느라 소방차의 사이렌소리를 듣지 못했다.

(나) 사이렌을 너무 믿어 달려오는 것에 대한 주의가 없었다.

(3)  대  책

(가) 확성기 등을 활용하여 소방차량이 교차점에 접근하고 있는 것을 구체적으로   알린다.

(나) 골목길 등의 교차점에서 충돌의 위험우려가 있는 장소에는 일시 정지하여 안전을 확인하고 주행한다.