안전사고 사례 및 유형 (6월 4일)

아. 관창을 놓쳐 사다리 확보원에게 떨어짐

(1) 내  용

방화조 2층 건물 천정 속을 지붕에서부터 소화하기 위하여 사다리를 지붕에 걸치고, 관창을 사다리 선단에 걸어 지붕에 오를 때에 사다리가 흔들려 걸쳐진 관창이 바깥으로 낙하하여 확보원에게 떨어졌다.

(2) 요  인

(가) 사다리 선단이 너무 짧아 불안정하게 지붕에 올랐다.

(나) 사다리 선단에 관창을 걸쳐놓아 낙하방지 조치가 불충분했다.

(3) 대  책

(가) 사다리는 진입장소 상황 및 작업내용에 따라서 사다리 위치와 연장길이를 결정한다.

(나) 발판의 불안정한 장소에 호스를 연장하는 경우는 진입한 대원이 신체안전을 도모한 후 로프 등으로 끌어올리는 방법으로 한다.

안전사고 사례 및 유형 (6월 11일)

자. 파괴된 유리조각이 사다리 확보원의 머리 위에 떨어짐

(1) 내 용 목조 2층 건물 공동주택 화재로 사다리를 걸치고 2층 창문유리를 갈고리로 파괴할 때 유리조각이 사다리 확보원의 머리 위에 낙하했다. (2) 요 인 (가) 건물 내부로 유리조각을 떨어뜨리지 않았다. (나) 사다리 확보원 위치가 파괴하는 위치 바로 밑에 있었다.
(3) 대 책 (가) 유리는 상부로부터 서서히 파괴하고 최대한 건물 내부로 낙하시킨다. (나) 사다리연장은 파괴하는 창의 정면을 피하여 연장한다. 사다리 확보는 상황에 따라 정면 또는 측면으로 한다.

안전사고 사례 및 유형 (6월 18일)

차. 창고 화재 시 몰탈 천정이 낙하하여 떨어짐

(1) 내 용 방화조 1층 건물 창고화재로 옥내에 방수중 천정의 이상을 느낀 소대장의 임기응변으로 몰탈 천정이 낙하하기 직전에 탈출했다. (2) 요 인 (가) 관창수의 의식이 소화활동에 집중하여 부푼 정도 등에 주의를 하지 않았다.
(나) 건물에서의 낙하위험을 예측하지 않고 내부 진입했다.

(3) 대  책

(가) 화재현장에서는 자기 활동범위의 상, 하, 좌, 우 상황을 확인하는 습관을 몸에 익힌다.

(나) 창고 등의 대상물은 특수한 구조와 특이한 물건이 들어 있는가를 염두에 두고 행동한다.

안전사고 사례 및 유형 (6월 25일)

타. 인접건물의 내화 벽체가 박리 하여 대원의 직근에 낙하

(1) 내 용 목조 1층건물 주택화재로 잔화정리를 위하여 옥외에서 방수중 약 3m 떨어진 내화조 4층 건물의 외벽화장 몰탈 (약 2㎡)이 대원의 직근에 낙하되었다. (2) 요 인

(가) 외벽몰탈 낙하위험이 있는 좁은 도로상에 부서했다.

(나) 인접건물의 외벽 낙하를 예측하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 좁은 골목길 등에 부서할 때는 화재건물 이외의 주위상황에도 주의하고 항상 퇴로를 확보하여 둘 것.

(나) 화재의 최성기에 국한하지 않고 방사열의 영향을 받은 내화건물 외벽의 약화에 주의한다.